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NavieN Настенный газовый котел

Руководство пользователя
Инструкция по эксплуатации и общие рекомендации по установке
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Navien Deluxe One - 24/30/35/40K


Компания "KD Navien* имеет следующие сертификаты:






















внимание
· Для правильной эксплуатации котла внимательно прочитайте это руководство.
· Всегда храните это руководство в доступном месте.
· В целях повышения качества изделия, информация в данном руководстве может быть изменена без предварительного уведомления.
· В данном руководстве изображения могут не соответствовать изделию, которое Вы купили.
· Рекомендуемое входное давление газа 13-18 мбар.
· Тестирован на перепады напряжения!
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Компания « K yung Dong NAVIEN» представляет под маркой « NAVIEN» одноконтурный настенный газовый котёл с закры той камерой сгорания, адаптированный к российским условиям эксплуатации и обладающий удачным соотношением «цена - качество».
Котлы NAVIEN без проблем работают в нашем суровом климате.
Им не страшны низкое давление газа и воды, они без труда справляются с перепадами напряж ения в сети. Работу котлов NAVIEN характеризую т длительный срок эксплуатации и экономичный расход газа.
Котлы Navien по своей конструкции и рабочим параметрам соответствуют нормам Евразийского тамож енного сою за. Соответствие подтверждено показанным здесь знаком ЕАС.

Стабильная система защиты от замерзания.
При падении температуры в помещении, в котле автоматически срабатывает система защ иты от зам ерзания. Если температура отопительной воды опускается ниже 10°С, автоматически запускается циркуляционный насос, обеспечивая постоянную циркуляцию теплоносителя в системе отопления. При падении температуры отопительной воды ниже б°С, автоматически включается горелка и прогревает теплоноситель до 21 °С.

Модулируемая система турбонаддува.
Вентилятор турбонаддува, установленный в котлах Navien Deluxe One под камерой сгорания, изменяет скорость вращения по сигналу, поступающему от датчика давления воздуха APS (Air Pressure System). Таким образом, в камеру сгорания котла обеспечивается подача воздуха в количестве, пропор-циональном количеству поступившего газа. Именно такая система работы котла Navien Deluxe One, с установкой вентилятора под камерой сгорания и использованием датчика APS, позволила обеспечить наиболее полное сгорание газа и свести к минимуму теплопотери, связанные с дымоудалением. Производительность котлов Navien Deluxe One, повысилась без увеличения количества потребляемого газа, а КПД котлов Navien Deluxe One с теплообменником из нержавеющей стали стал таким же, как у котлов с теплообменником из меди.

Теплообменник из нержавеющей стали.
Теплообменник из нержавею щ ей стали, по сравнению с медным, имеет повышенную в 5-6 раз стойкость к коррозии, что значительно увеличивает срок его службы. Несмотря на повышенную стойкость к коррозии, теплообменник из нержавеющей стали, не получил широкого применения в котлах, так как у него теплопроводность меньше, чем у теплообменника из меди.
Эффективное использование теплообменника из нержавеющей стали, стало возможным в котлах Navien DeluxeOne, благодаря применению модулируемой системы турбонаддува для повышения КПД котла.
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[image: ]Безопасная и безупречная работа котла при частых колебаниях напряжения в электросети.
При колебаниях напряжения в электросети ±30% от 230В, 50Гц, срабатывает защитный чип SMPS (Switched-Mode Power Supply) на микропроцессоре. Котёл при этом работает без сбоев и остановок, благодаря чему продлевается срок его эксплуатации и предотвращаются поломки.

Возможность пользоваться отоплением при низком входном давалении газа в системе газопровода.
Котёл стабильно и безопасно функционирует при давлении газа 4 мбара (40 мм водяного столба).

При регулярном проведении сервисного обслуживания квалифицированным персоналом специализированной организацией срок службы оборудования составляет 10 лет.
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1. Инструкции по технике безопасности, приведённые в данном руководстве пользователя, содержат важную информацию для обеспечения безопасной эксплуатации изделия.


2. Несоблюдение описанных ниже требований может привести к смертельному исходу, серьёзным травмам и порче эксплуатируемого изделия, а также другого имущества.

3. Поскольку в настоящ ем руководстве пользователя приведены не все предупреждающие и предостерегающие сведения по эксплуатации изделия, при работе с данным устройством требуется уделять повышенное внимание не только правилам техники безопасности, но и мерам предосторожности.






	Опасно
	Несоблюдение правил техники безопасности создает
непосредственную угрозу жизни или серьезных травм.

	/  \	Внимание
	Несоблюдение правил техники безопасности создает угрозу жизни или серьезных травм.

	m L . Осторожно
	Данный символ используется для указания общей осторож ности.

	( ^ ) Запрещено
	Данный символ используется для указания запрещенных действий.

	/ 7 4 Обязательные 41 / действия
	
Э то т символ используется для указания обязательных действий.

	
Прочие символы указанные в руководстве пользователя
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Запрещено разбирать
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	Опасность поражения электрическим
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Запрещено касаться



Предупреждающие символы, правила техники безопасности и применяемые сокращения


А © 0 <®
При появлении запаха газа или при
подозрении на его утечку, необхо-димо принять следующие защит-ные меры:
1. Перекройте кран обеспечивающий подачу газа в котёл.
2. Не пользуйтесь открытым огнём (сигареты, спички и т.п.).
Не включайте котёл, если произошло защитное отключение. Не включайте и не выключайте электроприборы и электрическое освещение, не поль-зуйтесь инструментом, не имеющим специального покрытия от искро-образования, так как любая искра может спровоцировать взрыв.
3. Проветрите помещение и обра-титесь в аварийную газовую службу.
А ©О®
Убедитесь в отсутствии утечек
газа!
Регулярно проверяйте места соеди-нения газовых труб на предмет утечки газа. Проверку соединений произ-водите с помощью мыльного раствора. Появление пузырей в местах соеди-нений свидетельствует об утечке газа. В случае обнаружения утечки газа, незамедлительно примите защитные меры перечисленные выше в данном руководстве и обратитесь в газовую службу!

А©
Проверьте тип газа требуемы й
для использования в котле. Убедитесь в том, что в котле исполь-зуется требуемый тип газа (природ-ный газ/сжиженый газ).
Использование иного типа газа может стать причиной поломки и несчастного случая. Тип газа указан в таблице с техническими данными, располо-женной на правой боковой нижней части кожуха котла.








А © ®
Использование баллонов с сжи-женным газом.
Баллоны с сжиженным газом необ-ходимо хранить в прохладном, хорошо вентелируемом помещ ении, вне котельной.
Недопустимо попадание прямых солнечных лучей на баллоны.
Несоблюдение вышеперечисленных правил, может привести к взрыву.

00
Опасность возгорания.
Не используйте и не храните горючие, легковоспламеняющиеся и химически активные вещества в помещении, где установлен котёл.
Не развешивайте влажную одежду на трубах. Эта может послужить причиной пожара.	/









А©
Вентиляция воздуха в помещении,
где установлен котёл.
Тщательно вентилируйте помещение, в котором установлен котёл.
Недостаточная вентиляция помеще-ния, где установлен котёл, может нарушить процесс горения в котле и привести к сокращению срока его службы. Кроме того, в невентилиру-емом помещении может скопиться угарный газ и вызвать отравление.

0 ®
Подключение котла к электросети.
1. Источник электропитания для данного котла должен иметь следу-ющие параметры - 230В, 50Гц. Использование источника питания с параметрами отличными от указан-ных может привести к пожару, сни-жению эффективности работы котла или к сокращению срока его эксплу-атации.
2. Не подключайте к источнику питания другое электроприборы параллельно с котлом.
Не используйте при подключении удлинители и переходники.
Несобл1одение вышеперечисленых мер безопасности может привести к короткому замыканию электро-проводки, а также может послужить причиной пожара.







0 ® ®
Не запускайте котёл со снятым
защитным кожухом. Обязательно закройте защитный кожух перед пуском и не снимайте его во время эксплуатации котла.
Несоблюдение данного правила мажет привести к поражению электрическим током, а также вызвать пожар и отрав-ление дымовыми газами.

©
Проверьте положение запорных
кранов в системе подачи воды для хозяйственных нужд.
Краны в системе подачи воды для хозяйственных нужд, должны быть открытыми и обеспечивать свободный проток воды в котле для её нагрева и дальнейшего использования.









©
Проверьте положение запорных
кранов в системе отопления. Убедитесь в том, что все краны в системе отопления открыты. Закрытие хотя бы одного крана в системе отопления во время работы котла, может привести к его перегреву и последующему отключению.
В случае возникновения проблем в работе системы отопления, связан-ных с циркуляцией отопительной воды, даже при всех открытых кранах, обратитесь в специализированную сервисную службу.

©
Проверьте положение запорных
кранов при работе котла в системе отопления с несколькими отопи-тельными контурами.
При работе котла в системе отопления с несколькими отопительными кон-турами, необходимо открыть все запорны е и распределительны е краны хотя бы в одном из контуров отопления. Закрытие всех распре-делительных кранов или хотя бы одного запорною крана в единствен-ном открытом отопительном контуре во время работы котла, может при-вести к его перегреву и последующему











©
Проверьте положение газового
крана.
Убедитесь в том, что газовый кран открыт.

©
Установка и ремонт котла должны
осущ ествлятся только автори-зованным сервисным центром.
1. Неправильная установка котла может стать причиной несчастного случая.
2. Выполнение профилактических и ремонтных работ следует поручать только авторизованным сервисным центрам.
3. Подавайте запрос на проверку котла не менее одного раза в год. Ежегодная проверка, осуществляемая авторизованным сервисным центром помажет продлить срок службы котла и повысить безопасность его эксплу-атации.
4. При необходимости утилизации котла обращайтесь в специальные организации.
▲
Будьте осторожны при исполь-
зовании горячей воды.
При открытии крана, обеспечиваю-щего подачу горячей воды, может оказаться, что она имеет достаточно высокую температуру.
Будьте осторожны, не обожгитесь!

▲ 0
Используйте котёл только для
нагрева отопительной воды и горячего водоснабжения.
Использование котла в целях не предусмотренных данным руковод-ством может привести к несчастному случаю или нанести вред здоровью человека.
т
Опасайтесь поражения электри-
ческим током.
1. Не прикасайтесь влажными руками к котлу, подключенному к источнику электропитания.
2. Не прикасайтесь к шнуру электро-питания влажными руками.
3. Не используйте воду или влажную тряпку для чистки котла, подключен-ного к источнику электропитания.



Не дотрагивайтесь до трубы дымо-отвода во время работы котла. При работе котла, труба дымоотвода становится очень горячей и касание к ней может вызвать ожоги.

©
При необходимости ремонта газо-
вых труб обратитесь в газовую службу.
Ремонт газовых труб, выполненый
неквалифицированными рабочими может привести к утечке газа и, как следствие, к несчастному случаю и нанести вред здоровью человека.










©
Спивайте веду из контура отопления
и контура горячего водоснабжения если котёл не будет использоваться в течение длительного периода. Длительный простой котла (особенно в холодное время года) может вызвать замерзание веды в системе отопления, в системе горячего водоснабжения и в самом котле (стр.24).

А
Монтаж, подключение электропит-ания, а так же подключение и ввод оборудования в эксплуатацию сист-ем прдачи газа и газового оборудо-вания разрешается выполнять тол-ько специализированной организа-ции в соответствии с требованиями гарантийного талона и инструкцией производителя и другими нормати-вными документами.


0
Не отключайте котёл от источника
электропитания.
Если котёл не будет использоваться в течение двух-трёх и более дней, не отклю чайте его от источника питания, так как функция защиты от замерзания работает от электри-чества. Если котёл обесточен, то функция защиты от замерзания не сработает. Эта приведёт к замерзанию воды в системе отопления и, как следствие, к повреждению самой системы отопления и котла.

[image: ]©
Наполнение системы  отопления
водой.
Перед началом эксплуатации котла необходим о заполнить систем у отопления и сам котёл водой (стр.26). При дальнейшей эксплуатации котла необходимо поддерживать номиналь-ное давление в системе отопления. Несоблюдение этих мер предосто-рожности может привести к перегреву котла.



▲
Гарантия на данное оборудование вступает в силу с момента первого пуска, о чем в гарантийном талоне обязательно делается соответствую-щая отметка.
Для осуществления первого пуска и ежегодного технического обслу-живания^ раз в 12 мес.), рекоменду-ем обращаться в авторизованные сервисные центры компании Navien. Адреса и телефоны сервисных цент-ров можно узнать в торгующей организации, на сайте www.navien.rn или по телефону горячей линии - 8-800-505-10-05.

Устройство и основные элементы котла Navien Deluxe One

Заглушка воздухозаборного Отверстия
Коллектор дымовых газов
Теплообменник из нержавеющей стали

Расширительный бак



Датчик перегрева
	Электроды розжига
		 Горелка Коллектор с форсунками

Трансформатор розжига



Датчик давления воздуха (APS)

	Вентилятор


		Контроллер Предохранительный клапан

	Датчик давления


Газовый клапан Трехходовой клапан



Выход отопительной воды (подача)

Манометр Загрузка бойлера

Циркуляционный насос

Фильтр отопительной воды Вход отопительной воды
(обратка) О братка бойлера
Подача газа

Манометр. Показывает давление воды в котле. Если давление падает ниже 0,5 бар, откройте подпиточный кран и доведите давление до требуемого значения (1,2 -1 ,5 бар), после чего закройте подпиточный кран (стр.26).

П редо хр ани тел ьны й клапан. При чрезм ерном повы ш ении давления отопительной воды в котле, этот клапан автоматически сбрасывает избыточную воду, чтобы вернуть давление в норму. Сброс осуществляется при достижении давления отопительной воды в котле 3 бара.

Фильтр отопительной воды. Собирает загрязняющие вещества, образующиеся в процессе эксплуатации в отопительной воде, тем самым препятствуя понижению эффективности работы котла. Необходимо систематически прочищать фильтр, так как его загрязнение является одной из причин перегрева котла (стр.28).

[bookmark: _bookmark1][image: ]Управление на передней панели
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Функциональные клавиши котла

	®
	ш
	Клавиша отопления Установка температуры нагрева
	
	О
RESET
	Переключатель ON/OFF
Кнопка сброса используется при возникновении ошибки.

	(D
	м
	Клавиша горячей воды Контроль температуры горячей воды
	©
	
%
	
Клавиша зима/лето

	
©
	
<3к
	
Не используется
	
©
	
+
	
увепичение/уменьшение




Функции котла

	ш
	%
	м
	й®

	Отопление
	зима/лего
	Горячая вода
	Не используется

	©
	&
	S
	Rt

	П ов тор н ы й н а гр е в
	Горение
	П р о в е р ка (сб о й )
	К о н тр о л ь
ц и р ку л я ц и о н н о й воды



[bookmark: _bookmark2]Переключатель питания котла








1. При нажатии переключателя (О ) на панели управления котел запускается.
2. Повторное нажатие переключателя (О ) останавливает работу котла.








Сброс ош ибок котла








1. В отображении кода неисправности, нажмите клавишу ( О ).
2. После отображения RESET в течение 3 секунд, если условие ошибки удовлетворяется, неисправность устраняется.
3. Если неисправность не может быть устранена, код неисправности отобразится снова через 3 секунды.

[bookmark: _bookmark3]Настройка режим ов зима/лето







1. Установите летний или зимний режим с помощью клавиши ''зима/лето"(%).
2. При использовании только горячей воды, нажмите кнопку сезона (% ), на ЖК дисплее отобразится летний сезон ((§]).
3. При использовании горячей воды и отопления одновременно, нажмите кнопку сезона (% ), на ЖК дисплее отобразится зимний сезон (Щ ).



Регулирование температуры отопительной воды







1. Температура нагрева может быть отрегулирована с помощью кнопки нагрева (JJJ) на основном экране.
2. Во время контроля температуры нагрева загорается значок ЩЦ) и заданное значение температуры нагрева на информационном дисплее будет мигать каждые 0,5 секунды.
3. Отрегулируйте температуру с помощью клавиш +/-.
4. Температура может быть установлена с шагом в 1 градус. После завершения настройки нажмите кнопку режима летний сезон / зимний сезон С%), чтобы сохранить значение температуры.
5. В процессе установки температуры, если в течение 5 секунд не будет нажата клавиша нагрева, окончательное значение температуры автоматически сохранится на экране.
6. Диапазон регулировки температуры нагреваемой воды составляет 40-80 градусов Цельсия.

[bookmark: _bookmark4]Настройки повторного нагрева







1. При нажатии кнопки нагрева (ШГ) в течение 2 секунд, значок повторного нагрева CQ) преобразуется в режим повторного нагрева.
2. После 30 минут повторного нагрева, останавливается на 30 MHHyT.(Default)
3. Нажатие клавиши нагрева в течение 2 секунд выключит значок повторного нагрева и вернет к нормальному режиму работы.


Регулирование температуры горячей воды

ШГ	•	%	•	+	•





1. На основном экране вы можете отрегулировать температуру горячей воды с помощью клавиши горячей воды С/Г\).
2. Во время контроля температуры горячей воды загорается значок ( И ) и значение настройки температуры горячей воды на информационном дисплее будет мигать каждые 0,5 секунды.
3. Отрегулируйте температуру с помощью клавиш +/-.
4. Температура может быть установлена с шагом в 1 градус.
После завершения настройки нажмите кнопку режима летний сезон / зимний сезон (% ), чтобы сохранить значение температуры.
5. В процессе установки температуры, если в течение 5 секунд не будет нажата клавиша нагрева, окончательное значение температуры автоматически сохранится на экране.
6. Диапазон регулировки температуры горячей воды составляет 30-60 градусов Цельсия.

▲
Осторожно


1. При использовании горячей воды, не меняйте температуру горячей воды, так как это может привести к ожогам.
2. Будьте осторожны, не устанавливайте температуру горячей воды слишком высокой, так как это может вызвать ожоги.

[bookmark: _bookmark5]Нагрев бойлера ГВС

Датчик контроля температуры
· Подсоедините датчик температуры бака горячей воды к передней клемме главного контроллера.
· Резервуар горячей воды регулируется заданной температурой горячей воды.
· Заданная температура: 30-60°С

	Контроль температуры подачи воды
	80°С

	В состоянии ON
	Текущая температура <3аданная температура -3°С

	
В состоянии OFF
	Текущая температура> заданная температура




Дисплей (настройки параметров)

	Параметр
	Функция
	Дисплей

	(Т) Активация датчика бойлера
	THE: Датчик температуры активен
	При использовании датчика температуры

	
	
	
0 Э Ж	М	Ш




· Место подключения клеммной колодки

[bookmark: _bookmark6][image: ]Ф ункция приоритета горячей воды (приоритет ГВС)

Когда функция нагрева отопления и ГВС включены одновременно Navien Deluxe One сначала нагреет бойлер ГВС, а затем переключится на отопление.



· Нагревайте бак горячей воды 1 раз в неделю и дайте ему проработать не менее 2 минут при температуре выше 60°С.
· Бак горячей воды использует антибактериальную функцию и работает при более высокой температуре, чем ранее установленная.


Дисплей (настройки параметров)

	Номер настройки
параметров
	Диапазон настроек
	Установка по умолчанию

	(U) Время приоритета ГВС
	0-180 минут
	30 минут

	(X) Антибактериальная функция
	
ON/OFF
	
OFF



[bookmark: _bookmark7]Использование без бойлера ГВС

· Если вы не используете бак горячей воды, параметр необходимо изменить на "неиспользование бака горячей воды".
· Если вы не измените параметры, произойдет ошибка. (Ошибка «480»)
· Настройка параметров [неиспользования бака горячей воды]

1. В <Нормальном режиме работы> нажмите кнопки [Горячая вода] и [Сезон] более 5 секунд, чтобы войти в <Режим специальных параметров>.


ш	\ M i
L _ J


Ф \	•
5 sec

О	Г*1	+	•


2. Когда на панели отображается [1.PAR], нажмите [Горячая вода] один раз, чтобы отобразить [PASS], и еще раз нажмите [Горячая вода], чтобы войти в <Режим ввода паролях

3. 	После начального отображения "0000" измените положение ввода пароля с помощью кнопки обогрева и измените число с помощью кнопок [+] / [-].



1Ш П	•
L _  J
ИЗМЕНИТЬ ЦИФРЫ

м	Фк	о

_TJ
УВЕЛИЧЕНИЕ/УМЕНЬШЕНИЕ ЦИФР


4. 	Введите пароль «1234» и войдите в <Режим отображения параметров^ Нажимайте кнопки [+] / [-], пока не отобразится [Т.ТНЕ].





5. 	Чтобы изменить параметры, нажмите [Горячая вода] один раз и кнопками [+] / [-] установите [T.oFF].





6. Если вы нажмете кнопку [Горячая вода] или не нажмете ни одну из кнопок в течение 10 секунд, будут применены последние настройки, и вы вернетесь в
<Режим отображения параметров^

7. При нажатии конпки <Сезон> в [Режиме отображения параметров] 2 раза, или если в течении 5 минут не будет нажата ни одна кнопка, устройство вернется в обычный режим.

[bookmark: _bookmark8]Термостат Способ установки

· Подключите термостат к клеммной колодке на передней панели контроллера.
· Температура в бойлера ГВС регулируется в соответствии с заданной температурой термостата.
· Настройка параметров термостата

1. 	В <Нормальном режиме работы> нажмите кнопки [Горячая вода] и [Сезон] более 5 секунд, чтобы войти в <режим специальных параметров>.
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2. 	Когда на панели отображается [1.PAR], нажмите [Горячая вода] один раз, чтобы отобразить [PASS], и еще раз нажмите [Горячая вода], чтобы войти в <Режим ввода паролях

3. 	После начального отображения "0000" измените положение ввода пароля с помощью кнопки обогрева и измените число с помощью кнопок [+] / [-].
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ИЗМЕНИТЬ ЦИФРЫ	УВЕЛИЧЕНИЕ/УМЕНЬШЕНИЕ
ЦИФР


4. 	Введите пароль «1234» и войдите в < Режим отображения параметров^ Нажимайте кнопки [+] / [-], пока не отобразится [S.oFF],






5. 	Чтобы изменить параметры, нажмите [Горячая вода] один раз и кнопками [+] / [-] установите [S.THE].

6. Если вы нажмете кнопку [Горячая вода] или не нажмете ни одну из кнопок в течение 10 секунд, будут применены последние настройки, и вы вернетесь в <Режим отображения параметров>.

7. При нажатии конпки <Сезон> в [Режиме отображения параметров] 2 раза или если в течении 5 минут не будет нажата ни одна кнопка, устройство вернется в обычный режим.

Меры предосторожности для предотвращения замерзания системы отопления в зимний период


Не отключайте котёл
от источника электропитания. Если котёл не будет использоваться в течение двух-трёх и более дней, не отклю чайте его от источника питания, так как функция защиты от замерзания работает от электри-чества. Если котёл обесточен, то функция защиты от замерзания не сработает. Это приведёт к замерза-нию воды в системе отопления и, как следствие, к повреждению самой системы отопления и котла.









Проверьте положение кранов в системе отопления.
Убедитесь в том, что все запорные
и распределительные краны
в системе отопления открыты.

Проверьте положение газового крана.
Убедитесь в том, что кран, перекры-
вающий подачу газа в котёл, открыт.


д , fSR

Меры предосторожности для предотвращения замерзания системы отопления в зимний период


Теплоизоляция труб.
При необходимости, рекомендуется теплоизолировать трубы системы отопления, не несущие функцию теплоотдачи, а также водопроводные трубы системы водоснабжения.
Для теплоизоляции используйте специальный изоляционный мате-риал.











Сливайте воду из контура отопления и контура горячего водоснабжения, если котёл не будет использоваться в течение длительного периода.
Длительный простой котла (особенно
в холодное время года) может выз-вать замерзание воды в системе отопления, в системе горячего водо-снабжения и в самом котле.
Как слить воду описано на стр. 27.

Предотвращение замерзания воды в трубах горячего водоснабжения. Замерзание воды в трубах обычно происходит в холодное время года, в случае если хозяйственная вода не расходуется, а трубы системы горячего водоснабжения не изоли-рованы. Если существует опасность замерзания воды в трубах системы горячего водоснабжения, откройте кран горячей воды таким образом, чтобы вода стекала небольшим потоком.








Действия при замерзании воды в системе отопления.
Если произошло замерзание воды в системе отопления, прогрейте трубы с помощью фена или другого нагревательного прибора.
В случае, если принятые меры не принесут результата, обратитесь в специализированную сервисную службу.

[bookmark: _bookmark9]Чистка внешней поверхности корпуса котла


1 .Отключите котёл от источника электропитания перед началом чистки.
Отключите котёл от сетевой розетки.












2.Перекройте подачу газа в котёл перед началом чистки. Перекройте газовый кран.

3 .Регулярно проводите чистку внешней поверхности корпуса котла.
Начинать чистку внешней поверхности корпуса котла можно по истечении одного часа после его отключения от источника электропитания.
Чистку рекомендуется производить с помощью сухой мягкой ткани.





♦

[bookmark: _bookmark10]Наполнение котла и системы отопления водой

Перед началом эксплуат ации котла, кот ёл и сист ему от опления необходимо наполнить водой. Если система отопления и котёл не наполнены водой или наполнены недостаточно, то на выносном пульте управления мигает индикатор “Авария”, а на дисплее отображаются код ошибки “302”.

Система отопления Navien Deluxe One не имеет автоматического водоснабжения и необходимо установить дополнительный водопровод.

[bookmark: _bookmark11]Слив воды из котла


1. Отключите котёл от источника электропитания перед началом слива воды.
Отключите котёл от сетевой розетки.

З.Слив воды из котла. Перекройте все запорные краны (1,2,3,4) в системе отопления.












2. Перекройте подачу газа в котёл перед началом слива воды. Перекройте газовый кран.

3.2. Откройте сливную заглушку, расположенную внизу котла и спейте отопительную воду.












заглуш ка

[bookmark: _bookmark12]Чистка фильтра отопительной воды


1. Слейте воду из котла.
На стр.27 данного руководства подробно описано как слить воду из котла.
Слейте воду согласно инструкции.

2. Извлечение фильтра отопите-льной воды из котла. Внимание! Перед извлечением фильтра из котла необходимо под-ождать пока котел остынет! Поворачивая фильтр против часо-вой стрелки, извлеките его из котла.











3. Удаление загрязнений из сетки фильтра.
Удалите загрязнения из сетки фильтра, промыв её водой под напором.
4. 
Установка фильтра отопител-ьной воды на место. Установите фильтр на рабочее место, закрутив его по часовой стрелке.









5. Подключите котёл к источнику электропитания.
Подключите котёл к розетке электро-сети.









6. Восстановите подачу газа.
Откройте газовый кран.

[bookmark: _TOC_250004][image: ]Возможные неисправности и способы их устранения

При обнаружении каких-либо неполадок в работе котла, перед тем, как обратиться в сервисную службу, попытайтесь самостоятельно, с помощью приведенной ниже таблицы определить причину неполадки и устранить её, если устранение неполадки не противоречит нормам техники безопасности.


	Неполадка
	Возможная причина
	Действия

	

Панель управления не включается, котёл не запускается
	

Нет питания в электросети
	Подождите, пока возобновится подача электроэнергии

	
	Шнур питания отключён от электросети
	Подключите шнур питания к электросетевой розетке

	На дисплее высвечивается
код неисправности “302”
	Котёл и трубы системы отопления не наполнены водой или наполнены недостаточно
	Наполните котёл и трубы системы отопления водой (стр.26)

	На дисплее высвечивается
код неисправности “003”
	

Газовый кран закрыт
	
Откройте газовый кран и проверьте подачу газа

	Котёл работает в обычном режиме, но эффективность нагрева системы отопления значительно
снизилась
	Засорился фильтр отопительной воды
	Проведите чистку фильтра отопительной воды (стр.28)

	
	В системе отопления
скопился избыточный воздух
	
Удалите воздух из системы отопления



После устранения неполадки перезапустите котёл следую щим образом: включите котёл и по истечении одной минуты после самодиагностики системы выключите его, а затем включите заново.
Если после указанных действий неполадка не будет устранена, обратитесь в авторизованную сервисную службу.
Если вы не можете самостоятельно определить причину неполадки в работе котла или неполадка не описанна в вышеприведенной таблице, обратитесь за помощью в авторизованную сервисную службу.
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Обязательные условия и необходимые действия перед началом установки котла

Перед уст ановкой котла необходимо выяснить, какой т ип газа подаёт ся к м ест у предст оящ ей эксплуат ации кот ла и в каком состоянии электросеть.


32
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Газ для эксплуатации котла. Настенные газовые котлы Navien Deluxe One могут работать на природном и на сжиженном газе. Если вы наме-реваетесь эксплуатировать котёл на сжиженном газе, необходимо произвести переналадку котла.
Переналадку котла для работы на сжиженном газе должен выполнить квалифицированный специалист. Не используйте для работы котла газ, не предусмотренный производителем. Тип газа предусмотренный для экс-плуатации вашего котла указан на табличке, расположенной на правой боковой панели, снизу.

Электропитание котла.
Перед началом установки котла, необходимо подвести электропита-ние к месту установки.
1. Источник электропитания для дан-ною котла должен иметь следующие параметры - 230В, 50Гц. Использование источника питания с параметрами отличными от ука-занных может привести к пожару, снижению эффективности работы котла или к сокращению срока ею эксплуатации.
2. Не подключайте к источнику пи-тания другие электроприборы парал-лельно с котлом. Не используйте при подклю чении удлинители и переходники.
Несобшодение вышеперечисленых мер безопасности может привести к короткому замыканию электропро-водки, а также может послужить причиной пожара.

[bookmark: _TOC_250003]Общие требования к помещению, где установлен котёл


Вентиляция помещения.
В помещении, где установлен котёл, необходимо иметь постоянно дей-ствующую приточную и вытяжную вентиляцию. Двери и окна к приточ-ной и вы тяж ной вентиляц ии не относятся, если они не оборудованы устройством предназначенным для п о стоянного дви ж ения воздуха (жалюзи, отверстия в полотне двери, вентилятор в окне и т.п.). После ввода котла в эксплуатацию, в помещении не допускаются строительные ра-боты, при проведении которых может быть изменена конструкция приточ-ной или вытяжной вентиляции и, как следствие, изменено количество воздуха, подаваемого в помещение, где установлен котёл.

Влажность в помещении. Концентрация влаги в помещении, где у ста н о в л е н ко тё л , д о л ж н а соответствовать нормативным тре-бованиям для жилых помещений. Не устанавливайте котёл в таких п о м е щ е н и я х ка к в анн ая, баня, комната с бассейном. Постоянно присутствующая сырость и недостаток кислорода могут нарушить процесс горения в котле, а также ограничить срок эксплуатации котла.

Не допускается хранить в поме-щении.
1. Не допускается хранить в поме-щении, где установлен котёл, легко-воспламеняющиеся и огнеопасные вещества, а также горючие мате-риалы.



NavieN



	/



Защита помещения от воздействий окружающей среды.
Помещение, в котором установлен котёл не должно быть подвержено воздействию атмосферных осадков, ветра, а также воздействию талой воды, испарений влаги и пр.
Размер помещения.
Помещение, где установлен котёл, должно быть достаточно просторным, чтобы былоудобно проводить техническое обслуживание и ремонт котла.
2. 
Не допускается хранить в помеще-нии, где установлен котёл, химически активные вещества, такие как амиак, хлор, сера и различные кислоты.





3. Не допускается хранить в помеще-нии, ще установлен котёл, какие-либо строительные или другие сыпучие материалы . Также недопустимо проводить в помещении, где уста-новлен котёл, различные работы, связанные с интенсивным пылеобра-зованием.
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Место установки котла.
1. Котёл необходимо устанавливать на стену из негорючего материала. При отсутствии стены из негорючего м атериала, необходим о п реду-смотреть в районе установки котла облицовку стены негорючим матери-алом.
2. Запрещается устанавливать котёл
рядом с нагревательными приборами и кондиционерами.
Несоблюдение этого правила может вызвать нарушение процесса горения в котле.












3. Котёл необходимо устанавливать на расстоянии не менее 600 мм от электроприборов.
4. Запрещается устанавливать котёл около лестниц и аварийных выходов.
5. Высота установки котла определяется от уровня чистого пола до основания корпуса котла. Рекомендуемая высота для удобства проведения сервисного обслуживания составляет 0,8-1,1 м.
6. Расстояние от передней панели котла до противоположной стены должно быть не менее 0,6 метра. Расстояние от боковой стенки котла до стены должно быть таким, чтоб не препятствовать проведению профилактических работ с котлом. При невозможности соблюдения этой рекомендации, расстояние должно быть не менее 0,2 м.

Монтаж на стену.
1. Если существует опасность, что стена на которую монтируется котёл может не выдержать нагрузки, то стену необходимо укрепить. Вес котла указан в таблице технических характеристик (стр.63).
2. При монтаже котла на стену реко-мендуется использовать анкерные болты, обеспечивающие надёжное крепление котла к стене.
3. В цепях предотвращения возник-новения шумов при работе котла, рекомендуется использовать буфер-ные панели, например, резиновые.
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Качество воды
На повреждения котла, вызванные низким качеством воды, гарантия не распространя-ется. Вприведенной ниже таблице показаны максимально допустимые уровни загрязн-яющих веществ. Если вы предполагаете, что вода может быть каким-либо образом загр-язнена, прекратите эксплуатацию котла и обратитесь к авторизованному технику или лицензированному специалисту.

	Загрязняющее вещество
	Максимально допустимый уровень

	Общая жесткость
	До 200 мг/л (12 гранов/галлон)

	Алюминий
	0 ,05-0,2 мг/л

	Хлорид
	До 250 мг/л

	Медь
	До 1,0 мг/л

	Железо
	До 0,3 мг/л

	Марганец
	До 0,05 мг/л

	pH
	6,5-8,5

	Сульфат
	До 250 мг/л

	Общая минерализация
	До 500 мг/л

	Ц инк
	До 5 мг/л

	Хлор
	До 4 мг/л


В случае жесткой воды изучите следующие указания по рекомендуемой очистке и промывке.
Использование грунтовой воды или смеси грунтовой воды с обычной водой может стать п р и ч и н о й н е о б р а т и м о го п о в р е ж д е н и я теплообменника, на что гарантия не распространяется. При использовании грунтовой воды обратитесь к следующей таблице.


* Если устройство очистки не установлено, рекомендуется проводить промывку.
Для этого необходимо использовать белый уксус или растворы специального состава для проточных водонагревателей.
** Собгкщайгеместныенормы касательноограничений на использование умягчителей воды.
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	Уровень жесткости
	Способ очистки
	Периодичность промывки*

	М я г к а я
	0 - 6 0 м г / л
	Н е т
	Н ет

	
У м е р е н н о ж е с т к а я
	

6 1 - 1 2 0 м г / л
	

Р е к о м е н д у е т с я и с п о л ь з о в а т ь
	

О д и н р а з в го д

	

Ж е с т к а я
	

1 2 1 - 1 6 0 м г /л
	у м я г ч и т е л ь в о д ы * *
	

	



О ч е н ь
ж е с т к а я
	




1 6 1 - 2 0 0 м г /л
	

С Т РО ГО
р е к о м е н д у е т с я и с п о л ь з о в а т ь
у м я г ч и т е л ь
в о д ы * *
	
Б ы т о в ы е н у ж д ы : о д и н р а з в го д


К о м м е р ч е с к и е н у ж д ы : д в а р а з а в го д

	
Ч р е з в ы ч а й н о ж е с т к а я
	

> 2 0 0 м г / л
	О б я з а т е л ь н о и с п о л ь з о в а т ь у м я г ч и т е л ь
в о д ы * *
	



Габаритные и присоеденительные размеры котлов Navien Deluxe One




24К: 400
30/35/40К: 440


Navien Deluxe One 24K
Подача газа Фильтр отопительной воды





















Navien Deluxe One 30/35/40K
Подача газа Фильтр отопительной воды




















Присоеденительные диаметры труб указаны в таблице технических характеристик (стр.63).
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©
Проверка труб на наличие протечек.
После окончания монтажных работ необходимо проверить все трубы на наличие протечек или других дефектов.
®
Перекрытие воздухозаборных
отверстий.
Воздухозаборные отверстия труб системы дымоудаления не должны распологаться внутри стены (стр.43).

©
Теплоизоляция труб.
При необходимости, рекомендуется теплоизолировать трубы системы отопления, не несущие функцию теплоотдачи, а также водопроводные трубы системы водоснабжения.


1ZP7

Если вы используете только функцию отопления и не пользуетесь горячей водой, подсоедините гофрированную трубу из комплектации котла к выходам 3 и 4, чтобы закольцевать подающий и обратный контрур ГВС. Невыполнение этих двух указаний приведет к коду ошибки.


















230 В50 Гц
1J
Соединение со швом или
съемной гайкой






C W I ОНоСМШНГ
® ® ©

< Размер соединения >
М о д е л ь  2 4 / 3 0 / 3 5 / 4 0 К

а
3/4”
®
3/4”
®
1/2”
®
1/2”
©
3/4”
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Параметры источника питания котла.
Источник электропитания для данного
котла должен иметь следую щ ие параметры - 230В, 50Гц.
Использование источника питания с параметрами отличными от указан-ных может привести к пожару, сни-жению эффекшвности работы котла или к сокращению срока его эксплу-атации.











Индивидуальная электросетевая розетка для котла.
Не подключайте к источнику питания
другие электроприборы параллельно с котлом. Не используйте при под-ключении удлинители и переходники. Несоблюдение вышеперечиспеных мер безопасности может привести к короткому замыканию электро-проводки, а также может послужить причиной пожара.

Расположение электросетевой розетки относительно котла.
Электросетевая розетка должна находиться на расстоянии не менее 300 мм от котла.











Проверьте надёжность электро-проводки.
Перед установкой котла необходимо проверить надёж ность электро-проводки. При обнаружении каких-либо дефектов, необходимо принять меры по их устранению.

Заземление котла.
После окончательной установки, следует выполнить заземление котла. Эго необходимо сделать для защиты от поражения электрическим током и для корректной работы электро-оборудования котла. Если розетка электропитания оборудована специ-альной заземляющей клеммой и присоеденена к контуру заземления, то дополнительное заземление котла не требуется.
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Газовая линия.
Магистраль для подачи природного газа (согласно ГОСТ 5542), подво-дится в соответствии с действующими документами СНиП 3.05.02-88, СНиП 2.04.08-87 и другими документами, перечисленными в этих СНиПах.
Специализированная служба. Монтаж газопровода может быть выполнен только специализирован-ной газовой службой занимающейся подключением газопроводов.
Установка газового крана.
На трубопроводе подачи газа, перед котлом, необходимо установить запорный кран, с помощью которого можно перекрывать подачу газа в котёл. Газовый кран должен нахо-дится в доступном для использования месте.

Диаметр трубопровода.
Диаметр трубопровода для подачи газа определяется рабочим проектом, с учётом тепловой нагрузки котла. При этом, диаметр штуцера для подачи газа в котёл, не является основанием для выбора диаметра газового трубопровода. Диаметр входного штуцера подачи газа указан на странице с техническими харак-теристиками котла (стр.63).
Не используйте газоподводящую трубу котла для нескольких газо-вых приборов.
Газоподводящая труба соединяет главную газовую магистраль с котлом. К этой трубе не допускается присо-единение других газовых приборов.
Установка газового фильтра.
На трубопроводе подачи газа, перед котлом, рекомендуется установить фильтр, для очистки природного газа от нежелательных примесей, перед подачей в котёл.
Перед котлом необходимо утсановитъ диэлектрическую муфту.

Требования и рекомендации при переналадке котла для работы на сжиженном газе.
1. Подача сжиженного газа (согласно ГОСТ 20448), должна производиться в котёл тол ько через газовы й редуктор. Рекомендуется исполь-зовать редуктор с возможностью регулировки давления газа на выходе из редуктора. Возможно также ис-пользование редуктора без регули-рования, если параметры давления газа на выходе из редуктора соответ-ствуют нормам по давлению при работе котла на сжиженном газе (стр.63).
2. Одного баллона газа, может быть недостаточно для нормальной ра-боты котла, поэтому рекомендуется использовать два и более баллонов одновременно. Для одновременной подачи газа из двух и более бал-лонов, необходимо использовать газовый коллектор.
3. Баллоны со сжиженным газом необходимо хранить в прохладном, хорошо вентелируемом помещении вне помещ ения, где установлен котёл. Н едопустим о попадание прямых солнечных лучей на бал-лоны. Во избежание опрокидывания, баллон с газом должен быть надёжно закреплён в вертикальном положе-нии.

Давление газа.
Рабочий диапазон давления газа перед основным запорным клапаном котла указан в таблице основных технических характеристик (стр.63).

Вид газа для котла.
Начинать монтаж газопровода сле-дует только после ознакомления с информацией о типе газа использу-емого в вашем котле.
Не используйте для работы котла газ, не предусмотренный производителем. Тип газа предусм отренны й для эксплуатации вашего котла указан на табличке, располож енной на правой боковой панели, снизу.











Трубы для газопровода.
М онтируйте газопровод из труб прошедших соответствующую про-верку на пригодность. Не используйте для монтажа газопровода трубы, бывшие в употреблении.

[bookmark: _bookmark18]М онтаж труб системы отопления


Теплоизоляция труб.
При необходимости, рекомендуется теплоизолировать трубы системы отопления, не несущ ие функцию теплоотдачи, а также водопроводные трубы системы водоснабж ения. Для теплоизоляции используйте специальный изоляционный мате-риал.












Надёжность соединений.
После завершения монтажа водо-провода и труб системы отопления, следует затянуть гайки на входных и выходных патрубках котла, с по-мощью гаечного ключа. Во избежание повреждений штуцеров и возникно-вения протечек, не прикладывайте черезмерных усилий при затяжке.

Удаление загрязнений из труб. М онтаж труб следует начинать только после их полной очистки от за гр язн е н и й . З агрязняю щ ие вещества в трубах системы отопле-ния м огут п о сл уж и ть причиной снижения эффективности работы системы отопления, а также привести к неполадкам в работе котла.












Трубы для системы отопления.
И спользуйте трубы прош едш ие соответствую щ ую проверку на пригодность.
Не используйте для монтажа трубы, бывшие в употреблении, так как это может привести к утечке воды в системе отопления.

Соединения трубопроводов с котлом.
Все соединения трубопроводов с котлом должны бытьразъёмными.

Монтаж труб системы отопления.
1. Диаметры труб системы отопления определяется рабочим проектом. При этом, диаметы штуцеров на входе и выходе отопительной воды не являются основанием для выбора диаметра труб системы отопления, диаметр труб необходимо приме-нять не менее 25.
Диаметры присоеденительных штуцеров для системы отопления указаны на странице с техническими характеристиками котла (стр.63).
2. Запрещается заливать антифриз в трубы системы отопления. Это может привести к возникновению неполадок в работе котла и к сокра-щению срока его эксплуатации.

Этиленгликоль запрещён!!!
Можно использовать 35% - пропиленгликоля,
65% - воды.








3. Котлы NavienDeluxeOneоснащены встроеными сетчатыми фильтрами отопительной воды. На обратном трубопроводе системы отопления, перед котлом, рекомеедуется устано-вить дополнительный косой сетчатый фильтр, для очистки отопительной воды от нежелательных примесей.
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Соблюдайте правила установки системы дымоудаления.
Монтаж системы дымоудаления
должен осуществлятся с соблюдени-ем норм и требований, действующих на территории региона, где устанав-ливается котёл. Монтаж системы дымоудаления должна осуществлять только специализированная монтаж-ная организация.











А
Герметичность соединений в сис-теме дымоудаления.
Места соединений воздухозаборной и дымоотводящей трубы с котлом должны быть герметичными.
При недостаточно герметичном соединении, может произойти утечка угарного газа, вызывающего тяжёлое отравление.

Трубы для системы дымоудале-ния.
Для монтажа системы дымоудале-
ния разрешается использовать только специальные трубы, которые рекомендует производитель KD NAVIEN. Запрещается использовать для монтажа системы дымоудаления трубы, не одобренные компанией производителем.














Требования к системе дымоудале-ния на участке прохождения через стену.
При прохождении труб системы дымоудаления через стену, необхо-димо изолировать их поверхность для исключения контакта со стеной. Изоляцию необходимо выполнить из несгораемого теплоизолирующего материала, которым заполняется всё пространство зазора между стеной и поверхностью труб системы дымоудаления.


Внутренний
ф лан ец	£а	ШП7-


Внешний
ф ланец

w ,	*
m	Изоляцияк 1


Варианты монтажа системы дымоудаления котлов Navien Deluxe One


[bookmark: _bookmark20]Коаксиальная система дымоудале-ния.
Система дымоудаления для котлов Navien Deluxe Оле, с возможностью изменения длины при помощи специальных элементов удлинения.
Максимальная длина труб системы дымоудаления не должна превышать
8м. Элементы удлинения п о ста-вляются в виде прямых участков труб и колен 90°.
При установке каждого дополни-тельного колена 90°, максимально допустимая длина труб системы дымоудаления укорачивается на 1,5 м, но при этом, первое колено в рассчёт не берётся.









Направление труб системы дымо-удаления.
Направление труб системы дымоуда-ления мажет меняться в зависимости, как от места монтажа котла в поме-щении, так и от планировки самого помещения. При монтаже коаксиальной системы дымоудаления, коаксиальная труба присоединяется к центральному патрубку, а незадействованны е воздухозаборные отверстия остаются закрытыми специальными заглуш-ками.
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Раздельная система дымоудапе-ния.
Система дымоудаления с возмож-ностью изменения длины труб при помощи специальных элементоЕ удлинения.
Максимальная суммарная д л и н е труб раздельной системы дымоуда-ления не должна превышать 12м Элементы удлинения поставляются в виде прямых участков труб и колен 90°. При установке каждого допол-нительного колена 90°, максимально допустимая суммарная длина труб системы дымоудаления укорачива-ется на 1,5 м, но при этом, первое колено каж дого трубопровода е расчёт не берётся.







При монтаже раздельной системь дымоудаления, труба отвода дымо-вых газов всегда присоединяется н центральному патрубку, а труба длг забора воздуха присоединяется н правому или левому патрубку, е зависимости от удобства монтажа Незадействованное воздухозаборное отверстие закрывается специальной заглушкой.

[bookmark: _TOC_250002]Общие правила монтажа системы дымоудаления


Опасность образования наледи. В холодное время года, во время отопительною периода на конечном участке системы ды моудаления выходящ ем на улицу, возможно образование наледи.
Наледь может послужить причиной нарушения процесса дымоудаления и привести к сбою в работе котла, а образование наледи в виде сосулек, может стать причиной несчастного случая и нанести вред здоровью человека.
Необходимо систематичиски осмат-ривать наружную часть системы дымоудаления и удалять образо-вавшуюся наледь в случае её обра-зования.

Монтаж конечного участка сис-темы дымоудаления.
1. Монтаж системы дымоудаления следует производить таким образом, чтобы её последний горизонтальный участок имел понижающий уклон в сторону отвода дымовых газов 3-5°. Таким образом предотвращается попадание конденсата и дождевой воды в котёл через систему дымо-удаления.
2. Конечный участок системы дымо-удаления расположенный на улице, должен выступать от стены на рас-стояние не менее 200 мм.
Таким образом обеспечивается свободны й забор воздуха через воздухозаборные отверстия конеч-ного участка системы дымоудаления. В оздухозаборны е отверстия не должны иметь никаких препятствий для воздухозабора.

Уклон 3 -5 °









4. Конечный участок дымоотводящей трубы должен распологаться на расстоянии не менее 600 мм от окон, дверей и вентиляционных отверстий.

Р ас п о л о ж е н и е тр у б систем ы д ы м оуд ал ен ия о тн оси тел ьн о потолка внутри пом ещ ения.
При выведении конечного участка системы дымоудаления через стену помещения наружу, нужно учесть следующие правила по соблюдению минимально допустимого расстоя-ния “Hmin” от дымоотврдящей трубы до потолка внутри помещения.
1-Если потолок помещения выпол-нен из не го р ю чи х м атери алов, Hmin = 50мм.
2. Если потолок пом ещ ения вы - полнен из горючих материалов и облицован негорючми материалами, Hmin = 100мм.
О блицовка потолка негорю чими материалами долж на выступать за габариты трубы не менее, чем на 150мм.
3. Если потолок помещения выполнен из горючих материалов и не обли-цован негорючими материалами, Hmin = 150мм.

М о нтаж конечного наруж ного участка системы дымоудаления под выступающими консольными элементами зданий.
Наружный участок системы дымо-удаления допускается распсшогать под выступающими консольными элементами зданий (балконами, карнизами и т.п.), при условии, что отверстия дымоудаления и воздухо-забора будут находиться вне зоны, ограниченной дугой с радиусом “R”, равным длине выступающего кон-сольного элемента здания.

[bookmark: _bookmark22]Схемы присоединения котлов к общему дымоходу в многоквартирном здании

ОбщийдымоходзданиядолженотвечатьтребованиямСНиПдля региона, вкоторомустанавливаетсякотёл



















1 - общий дымоотводящий канал
2 - общий воздухозаборный канал
3 - подача воздуха в котёл с улицы
4 - котёл с закрытой камерой сгорания
5 - окно для осмотра и очистки дымохода

Коаксиальная система дымоудаления

Комплект поставки

















Выбор выхода впускной/дымоотводящей трубы
1. Коаксиальный дымоход должен крепиться к котлу и выходить наружу.
2. Все опасные вещества и предметы, создающие помеху для доступа к коаксиальному дымоходу, должны быть удалены из помещения.


Размеры установок и предупреждение при установке
· Стандартные размеры установок коаксиальной трубы показаны на рисунке.





<Осторожно!> При установке котла в местах с обильным выпадением снега при монтаже дымохода учитывайте высоту снежного покрова.

Место расположения отверстия для коаксиальной трубы


· Определите место расположения отверстия для коаксиального дымохода.

· Рекомендуется место расположения определить



I
150км



Ф110(С 125)
Г >J

^

отверстие выше на 150мм котла.

· Диаметр отверстия -110 ~ 125 мм.

I	г □ 	



Кс тёл





(Пример установки)



<Осторожно!>
1) Коаксиальный дымоход, выходящий из помещения, должен быть наклонен немного вниз, (для удаления конденсата)
2) Пожалуйста обратите внимание на то, что поскольку края трубы острые, существует опасность поранится при установке.
3) После установки дымохода, накройте отверстие на стене декоративной накладкой.

Установка коаксиального дымохода
1) Допускается удлинение коаксиального дымохода Максимальная длина труб системы дымоудаления не должна превышать 8м.
количество колен не более 2 шт.

2) При увеличении длины дымохода с помощью удлинителей, используйте для соединения обжимные хомуты.


Осмотр и очистка коаксиальной трубы
· После окончания работы по установке обязательно проверьте следующее:

1) Надежность и герметичность соединения деталей дымохода.
2) Выходит ли наружу впускная/дымоотводящая труба.
3) Наличие уклона в сторону отвода дымовых газов.
4) Не существует ли преград на выходе впускной/дымоотводящей трубы.
5) Удалены ли опасные материалы из помещения.


<Осторожно!>
Перед очисткой коаксиального дымохода, сначала необходимо остановить работу котла и дать остыть трубе.

Тип и маркировка "Уплотнительного кольца"
Уплотнительные кольца, используемые в данном следующие.

	Пункт
	D
	Количество
	Теплостойкая температура
	Материал

	KD-75D
	Ф 60/100
	2
	230°С и более
	Силикон




<Внимание!>
Рекомендуется покупать в разрешенных фирмой 'KD Navien' магазинах. В ином случае вы не можете получить гарантию качества продукции.

Раздельная система ды моудаления(08О)

Комплект поставки

















Выбор выхода впускной и дымоотводящей трубы
1. Раздельный дымоход должен крепиться к котлу и выходить наружу.
2. Все опасные вещества и предметы, создающие помеху для доступа к раздельному дымоходу должны быть удалены из помещения.


Установка и предупреждение
Стандартные установки раздельных дымоходов показаны на рисунках.

Место расположения отверстий для раздельных дымоходов
· Определите место расположения отверстий для раздельного дымохода.

· Рекомендуемое место отверстия выше котла на 150мм.

· Диаметр отверстия - 90 ~ 95 мм.






Установка дымохода раздельного типа
1) Допускается удлинение раздельных дымоходов.
Максимальная суммарная длина труб раздельной системы дымоудаления не должна превышать 12м.
2) При использовании удлинителя обязательно вставьте уплотнительное кольцо.











J ^ J	Дымоотводящий патрубок



Осмотр и очистка раздельных дымоходов
· После окончания работ по установке обязательно проверьте следующее:
1) Надежность и герметичность соединения деталей дымохода.
2) Не существует ли преград на выходе впускной и дымоотводящей трубы.

<Осторожно!>
Перед очиспсой дымоходов, сначала необходимо остановить работу котла и дать остыть трубам.
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Уплотнительные кольца, используемые в данном дымоходе следующие.

	D
	Количество
	Теплостойкая температура
	Материал

	Ф 60
	1
	230°С и более
	Силикон




<Внимание!>
Рекомендуется покупать в разрешенном компанией 'Navien' магазинах. В ином случае вы не можете получить гарантию качества продукции.




Комплект раздельного дымохода

<Таблица>

	Наименование
	Код
	Цвет

	Комплект дымоходов раздельный, 080  ММ
	BCSA0493
	Белый

	Комплект дымоходов раздельный, 080  ММ
	BCSA0558
	Белый

	Прямой участок, 080 х 1000 ММ
	BCSA0494
	Белый

	Прямой участок, 080 х 500 ММ
	BCSA0495
	Белый

	Прямой участок, 080 х 250 ММ
	BCSA0496
	Белый

	Колено, 080 х 90°
	BCSA0497
	Белый

	
Комплект дымоходов раздельный, 080  ММ
	
BCSA0498
	
Серебряный

	Комплект дымоходов раздельный, 080  ММ
	BCSA0557
	Серебряный

	Прямой участок, 080 х 1000 ММ
	BCSA0499
	Серебряный

	Прямой участок, 080 х 500 ММ
	BCSA0500
	Серебряный

	Прямой участок, 080 х 250 ММ
	BCSA0501
	Серебряный

	Колено, 080 х 90°
	BCSA0502
	Серебряный



[bookmark: _TOC_250001]Раздельная система ды моудаления(075 )

Комплект поставки

















Выбор выхода впускной и дымоотводящей трубы
1. Раздельный дымоход должен крепиться к котлу и выходить наружу.
2. Все опасные вещества и предметы, создающие помеху для доступа к раздельному дымоходу должны быть удалены из помещения.


Установка и предупреждение
Стандартные установки раздельных дымоходов показаны на рисунках.

Место расположения отверстий для раздельных дымоходов
· Определите место расположения отверстий для раздельного дымохода.

· Рекомендуемое место отверстия выше котла на 150мм.

· Диаметр отверстия - 90 ~ 95 мм.






Установка дымохода корейского типа
1) Допускается удлинение раздельных дымоходов не более - 8м
2) При использовании удлинителя обязательно вставьте уплотнительное кольцо.












Дымоотводящий
патрубок




Осмотр и очистка раздельных дымоходов
· После окончания работ по установке обязательно проверьте следующее:
1) Надежность и герметичность соединения деталей дымохода.
2) Не существует ли преград на выходе впускной и дымоотводящей трубы.

<Осторожно!>
Перед очисткой дымоходов, сначала необходимо остановить работу котла и дать остыть трубам.
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Уплотнительные кольца, используемые в данном дымоходе следующие.

	D
	Количество
	Теплостойкая температура
	Материал

	Ф 60
	1
	230°С и более
	Силикон




<Внимание!>
Рекомендуется покупать в разрешенном компанией 'Navien' магазинах. В ином случае вы не можете получить гарантию качества продукции.

Максимальная общая длина

	Тип ды м охода
	Д иам етр(м м )
	М акс, длина(м)

	Коаксиальный
	060 /100
	8

	Раздельный
	0 80/80
	12

	
	0 75/70
	12




	Тип ды м охода
	Д иам етр(м м )
	Колено
	Эквивалентная длина (м)

	
Коаксиальный
	
0 60/100
	45°
	1

	
	
	90°
	1,5

	
	0 80/80
	45°
	1

	
	
	90°
	1,5

	Раздельный
	
	
	

	
	0 75/70
	45°
	1

	
	
	90°
	1,5













<Способ измерения длины коаксиальной системы дымоудаления>

<Способ измерения длины раздельной системы дымоудаления>

Монтаж выносного пульта управления со встроеным комнатным датчиком температуры


Обесточьте котёл перед началом монтажа пульта управления.
Огсоедените котёл от розетки электро-питания перед тем как вы начнёте соединять электропроводами котёл с выносным пультом управления.












Выбор места установки пульта. Рекомендуется устанавливать вынос-ной пульт управления на высоте 1,2 -1,5 м от пола. Не устанавливайте выносной пульт управления котлом со встроенным комнатным датчиком температуры рядом с местами, где часто открываются окна и двери, и есть сквозняки, в местах куда попа-дают прямые солнечные лучи, в местах с повышенной влажностью и рядом с радиаторами или другими обогревающими приборами.
Установка пульта в вышеперечислен-ных местах может повлечь непра-вильные показания температуры воздуха и, как следствие, котёл не будет поддерживать установленную температуру воздуха в помещении.

Ни в коем случае не подключайте вы носной пульт управления непосредственно к источнику электропитания 230В, 50Гц.
Присоединение пульта непосредст-венно к источнику питания 230В, 50Гц приведёт пульт в негодность.

[image: ]Коды неисправностей и установки DIP - переключателя котлов Navien Deluxe One

Код ошибки

	Код
ошибки
	Содержание ошибки
	Код
ошибки
	Содержание ошибки

	003
	Отсутствие сигнала о наличии пламени
или обрыв цепи датчика пламени или нет газа
	205
	Н еисправность датчика температуры отопительной воды

	
004
	
Л ож ны й сигнал о наличии пламени
	
218
	Н еисправность датчика температуры обратной воды ОВ

	012
	
Потухание
	250
	
Отрицательная температура в котле

	
016
	
П ерегрев теплообменника
	
291
	
Ош ибка подклю чения ГВС

	
046
	
Неисправность датчика перегрева теплообменника
	
302
	
Н и зки й ур о в е н ь воды

	
049
	
Предотвращ ение пожара
	
480
	Н еисправность датчика температуры бойлера

	056
	
Неисправность газового клапана
	515
	
Н еисправность реле контроллера

	
094
	
Неисправность датчика комнатной температуры
	
517
	
Н еисправность установки DIP-переклю чателя

	109
	
Н еисправность вентилятора
	593
	
О ш ибка пароля панели управления

	
110
	
Затруднение удаления ды мовы х газов
	
594
	
Неисправность схемы EEPROM

	
127
	
Неисправность APS датчика
	
615
	
Н еисправность ввода и состояния памяти

	

157
	


Н еисправность шланга APS
	
740
	
Н еисправность датчика наруж ной температуры

	
	
	782
	Н еисправность связи с главной панелью
управления



[image: ]Установки DIP - переключателя

	Н омер
	
	Разъяснение
	

	
	Ф ун кц и я
	ON
	OFF

	1
	Пробная эксплуатация
	Пробная эксплуатация (до 2 часов)
	Обычная эксплуатация

	2
	Настройка состояния эксплуатации
	max мощность
	Обычная эксплуатация

	3
	
	min мощность
	Обычная эксплуатация

	4
	Тип дымохода
	Раздельный
	Коаксиальный

	5
	Выбор топлива
	Сжиженный газ
	Природный газ

	6
	Модуляция горелки
	Неиспользование
	Использование

	7
	Режим низкого давления газа
	Использование
	Неиспользование

	8
	
Настройка мощности
	
(2) Настройка мощности котла

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	11
	Настройка страны
	(3) Настройка страны

	12
	
	
	

	
(1) Н астройка состояния эксплуатации
	D IPS/W

	
	
	2
	3

	Обычный режим
	Выкл.
	Выкл.

	Максимальная мощность
	Вкл.
	Выкл.

	Минимальная мощность
	Выкл.
	Вкл.

	Максимальная мощность ГВС
	Вкл.
	Вкл.

	
Модель котла
	
	DIPS/W
	

	
	8
	
	9

	24К
	Выкл.
	
	Выкл.

	ЗОК
	Вкл.
	
	Выкл.

	35К
	Выкл.
	
	Вкл.

	40К
	Вкл.
	
	Вкл.

	(3) Н астройки страны
	
	D IPS/W
	

	
	10
	11
	12

	Россия
	Вкл.
	Выкл.
	Выкл.



Монтажная схема алекгросоединений блока управления котлов Navien Deluxe One

Технические характеристики котлов Navien Deluxe One

Т ехнические парам етры	2 4 К	ЗОК		3 5 К	4 0 К Категория			11гнзр
И сполнение	С13, С43,СбЗ

Н азначение	О топление (О В) и нагр ев воды д л я хозяйственн ы х нуж д (ГВС)

Топливо	П рирод ны й газ / С ж иж енн ы й газ

кп д	%	92 ,0
NOx	Класс	3

Тепловая
МОЩНОСТЬГВС
30
35
40
О тапливаем ая площ адь Т ем пература нагрева О В

м 2

°С

ДО 240

ДО 300




40 -8 0

ДО 350

ДО 400



О В
кВт

8-24	12-30	12-35	12-40









Рабочее   д авл ен ие О В








М ин.









бар








0 ,5



Т ем пература нагрева воды в систем е ГВС

М акс.	3 ,0
- с	30 -60

Расход газа (М ин./М акс.)

Природный газ м 3/ч а с	0,86/2,58	1,27/3,23	1,27/3,77	1,27/4,39 Сжиженный газ  кг/час	0,71/2,15	1,06/2,69	1,06/3,14	1,06/3,58

Д авление газа на входе

Природный газ

мбар

10-25

Сжиженный газ	28 -37

Электрические параметры

Напряжение и частота
Потребляемая

В/Гц	2 30 /50

мощность	Вт	150

Д иам етр труб системы ды м оудаления

ММ	60 /1 00 (7 5 /7 0 ),(80 /8 0 )

П рисоедени-тельны е размеры

О В ГВС

дю йм

G 3 /7 " G 1/2"

Газ	G 3 /4 "

Габаритны е р азм еры (Высотах Ш иринах Глубина)

мм	665x400x255	665x440x255

[image: ]В ес (без воды )	кг	26	27

[bookmark: _bookmark23][image: ]Регламент работ при первом пуске котла NAVIEN.


	1.
	Первы й пуск и последую щ ее обслуж ивание оборуд ования Navien
рекомендуется осущ ествлять А вторизованны м сервисны м центром Navien.

	2.
	П роверить давление в воздуш ной части РБ. Д авление в СО.

	
3.
	П роверить напр яж ен и е в электросети (при необходимости установить Стабилизатор напряж ения), пр о вер и ть ф азировку.

	
4.
	П роверить наличие заземления, установка д иэлектр ической муфты между котлом и запорны м кран о м на газопроводе.

	
5
	П роверить правильность вывода коаксиальной трубы с н ар уж н ой стороны дома, правильность установки раздельной системы дымоудаления.

	
6.
	П роверить наличие фильтра (грязевика) на обратке. Установлен долж ен бы ть горизонтально.

	

7.
	П роверить давление ХВС на входе в д ом (котёл).
Ц ентральное водоснабж ение, индивидуальное водоснабж ение (скважина, колодец).
Нужен гидроаккум улятор, не нуж ен ги дроаккум улятор.

	8.
	Установка д иэлектр ической муфты на газовой трубе, перед котлом.

	9.
	Соединение Пульта с котлом, н и ка ки х скруток.

	

10.
	Установка пульта управления на высоте 1/2-1,5 м. от пола. Нельзя устанавливать пульт в местах, где часто откры ваю тся д вери и попадаю т солнечны е лучи и в местах с повы ш енной влажностью . На кухне запрещ ено устанавливать пульты управления.

	
11.
	В месте установки котла и пульта управления не д о лж н о быть
пы леоборазования и и спарений (требования завода изготовителя).

	12.
	П роверка и настройка Д и п переклю чателей на плате управления.

	
13.
	Настройка максимального и м инимального давления газа на газовом клапане, согласно м ощ ности оборудования.

	14.
	Перед пуском, если пускаете первы й раз, то вручную п р о кр у ти ть вал насоса.

	15.
	Заполнение гар ан тий н ого талона. Дата, печать, подпись.

	16.
	Заклю чить д о го в о р на еж егод ное техническое обслуж ивание.

	17.
	П ровести И нструктаж Потребителю .



[image: ]Регламент работ при ежегодном техническом обслуживании котлов NAVIEN.


	1.
	Профилактическую чистку и настройку котла необходимо проводить 1 раз в
12 месяцев.

	

2.
	Профилактические мероприятия включают чистку или замену элементов котла, контактирующие с продуктами сгорания:
-. Чистка поверхности первичного теплообменника котла;
-. Чистка крыльчатки вентилятора.

	
3.
	
Контроль системы подачи воздуха для горения и отвода дымовых газов:
-. Чистка трубы дымохода.

	
4.
	Проверка давления в мембранном расширительном баке отопления в (0 ,8 - 1,2 кгс/см2.)

	
5
	Чистка (промывка, продувка) горелки котла от пыли сажи, нагара, настройка газового клапана, давление мин. и макс.

	6.
	Проверка электродов розжига и ионизации.

	


7.
	Профилактическая чистка контура отопления котла:
-. Химическая промывка (при необходимости);
-. Чистка фильтра сетчатого, установленного на обратном трубопроводе перед котлом;
-. Замена некачественного теплоносителя.

	

8.
	
Профилактическая чистка контура ГВС, включает следующие операции:
-. химическая промывка ( при необходимости);
-. чистка или замена фильтров.

	
9.
	Проверка электропроводки на отсутствие повреждений, осмотр всех разъемов на повреждение.

	
10.
	Проверка котловой автоматики (датчики, положение ДИП переключателей, электроды розжига и ионизации)

	11.
	Проверка входного напряжения 230 В, 50Гц



Установка Н аружного c6 poca(O utdoor Reset)

· Этот режим предназначен для выполнения функции обогрева путем автоматического изменения заданной температуры обогрева в соответствии с температурой наружного воздуха и нагрузкой обогрева.


1. В <Нормальном режиме работы> нажмите кнопки [Горячая вода] и [Сезон] более 5 секунд, чтобы войти в <Режим специальных параметров^

ШГ	• iVTiil	• ( Я  \\	•	Ш	• 1%1  •  +	•  —
L _ J	L _ J
5 sec


2. Когда на панели отображается [1.PAR], нажмите [Горячая вода] один раз, чтобы отобразить [PASS], и еще раз нажмите [Горячая вода], чтобы войти в <Режим ввода паролях

3. 	После начального отображения "0000" измените положение ввода пароля с помощью кнопки обогрева и измените число с помощью кнопок [+] / [-].
Ж	• м	• Фк	• Ш • % • Ч- • —1I	j	I	I

ИЗМЕНИТЬ ЦИФРЫ	УВЕЛИЧЕНИЕ/УМЕНЬШЕНИЕ
ЦИФР


4. 	Введите пароль «1234» и войдите в <Режим отображения параметров;*. Нажимайте кнопки [+] / [-], пока не отобразится [G.—].






5. 	Чтобы изменить параметры, нажмите [Горячая вода] один раз и кнопками [+] / [-] установите [G.oN],






6. 	Если вы нажмете кнопку [Горячая вода] или не нажмете ни одну из кнопок в течение 10 секунд, будут применены последние настройки, и вы вернетесь в
< Режим отображения параметров^

7. Врежиме отображения параметров нажимайте кнопки [+] / [-], пока не отобразится [Н





8. 	Нажмите [Горячая вода] один раз, чтобы изменить параметр, и нажмите кнопку [+] / [-], чтобы установить функцию.

	Предметы
	Отображение
	Функция

	
	Н,— 1
	Трубные регистры и конвекторы с естественной конвекцией

	
	Н,— 2
	Конвекторы с принудительной конвекцией

	Наружный сброс Тепловая
нагрузка
	Н,— 3
	Чугунныерадиаторы

	
	Н,— 4
	Радиант с низкой массой

	
	Н,— 5
	Радиант с высокой массой

	
	Н,— б
	Радиатор

	
	Н,— 7
	Произвольно


· Ж Когда выбрано значение Н.-7, операция выполняется с помощью значения уставки наружной низкой / высокой температуры.

9. Если вы нажмете кнопку [Горячая вода] или не нажмете ни одну из кнопок в течение 10 секунд, будут применены последние настройки, и вы вернетесь в
<Режим отображения параметров^

10. Если дважды нажать кнопку [Сезон] в режиме <Режим отображения параметров> или не нажимать кнопку в течение 5 минут, режим вернется в обычный режим.
— *■ Уставка Наружной низкой / высокой температуры можно установить в разделе «Настройка параметров» на панели, а метод настройки следующий.

1. Начните с метода, описанного в пунктах 1 ~ 3 выше.
2. Введите пароль «1234» и войдите в <Режим отображения параметров^ Нажимайте кнопки [+] / [-], пока не отобразится [К.---].





3. Чтобы изменить параметры, нажмите [Горячая вода] один раз и кнопками [+] / [-] установите желаемое значение.

	Предметы
	Отображение
	Функция

	Установка минимальной наружной температуры
	J.-10
	-10”С

	Установка максимальной наружной температуры
	К. 21
	21 °С



[bookmark: _bookmark24]Датчик уличной температуры (опция)
Установка датчика уличной температуры
1. Снимите кры ш ку с датчика.
2. Закрепите датчик на стене, используя крепежны е элементы, которые поставляются в комплекте с датчиком.
3. Подключите провода к датчику через специальный раструб.
4. Подключите провода к блоку управления котла.
5. Оденьте кр ы ш ку обратно на датчик.









Датчикуличной температуры Navien
Требования по установке датчика уличной температуры.
не устанавливайте датчик в местах, где есть сильные п е р е п а д ы т е м п е р а т у р ы в с л е д с тв и и п о п а д а н и я прямых солнечных лучей или где по ины м причинам показания температуры м огут быть недостоверными.
сам ое о п ти м а л ьн о е м есто для у ста н о в к и д а тчи ка на се ве р н о й или се ве р о -во сто чн ой сто р о н е дома, под пр икр ы тием карниза, куда не попадаю т прямые солнечные лучи.
не устанавливайте датчик вблизи д р угих источников тепла (вентиляторов, ды м оходов, вен ти л яц и он н ы х отверстий, ламп освещения), которые м огут влиять на показания датчика.
не устанавли вайте д а тч и к в местах с п о вы ш е н н о й в л а ж н о с т ь ю ( в о д о с т о к и , п р я м о е п о п а д а н и е осад ко в и т.д.)
используйте провода для термостатов без разры вов (за исключением соединительного штекера на жёлтом проводе в месте подклю чения к оборудованию).
не у с т а н а в л и в а й т е п р о в о д о т д а т ч и к а р я д о м с и с то чн и ка м и эл е ктр о м а гн и тн ы х п ом ех (н а п р и м е р э л е к т р о п р о в о д к а ) . П р и н е о б х о д и м о с т и л у ч ш е использовать экранированны й кабель.
при подсоединении проводов к датчику и перед тем, ка к обратно установить кры ш ку на датчик, убедитесь что все провода подсоединены и изолированы.
датчик водостойкий

Управление котлом сдатчиком уличной температуры (опция)
Режим п о го д о за в и с и м о го уп р а в л е н и я используется для повы ш ения эн ер гоэф ф ективности и до сти ж е ни я о п т и м а л ь н ы х у с л о в и й дл я р а б о ты о т о п и т е л ь н о го о б о р у д о в а н и я . П р и п о го д о з а в и с и м о м у п р а в л е н и и температура в помещ ении и температура теплоносителя и з м е н я е т с я а в т о м а т и ч е с к и в с о о т в е т с т в и и с изм ен ен иям и ул и ч н о й тем пер атур ы и уста но вка м и в блоке управления котла.
Вы м о ж е те н а с т р а и в а т ь р а б о т у п о го д о з а в и с и м о й систем ы у п р а в л е н и я на панели уп р а в л е н и я котла в установках соответствующего режима.




ВНИМАНИЕ!
Погодозависимый реж им управления требует установки д а т ч и к а те м п е р а ту р ы и м о щ н о с т и р а б о ты котл а в о бы чн ом р еж им е. Такое упр авл ение не работает при н а стр ойках р еж и м о в М АХ или MIN, а та кж е в случаях когда дисплей котла выдает сообщ ение об ош ибке.
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[bookmark: _TOC_250000]Установки при использовании датчика уличной температуры

Heat LoadСистема о то п л е н и я
Д иапазон
тем ператур на подаче
Д иапазон тем пер атур на
обратке
Трубные регистры и конвекторы с естественной конвекцией
{по умолчанию)


48 ,5 °С ~ 8 2 °С


38°С~ 63,5°С

Конвекторы с принудительной конвекцией


6 0 °С ~ 8 2 °С


4б,5°С~ 63,5°С
Чугунныерадиаторы
37 ,5 ”С ~ 7 б ,5 ”С
3 0 °С ~ 5 9 °С
Теплые полы под бетонной стяжкой

2б,5°С ~ 60°С

2 Г С ~ 4 6 , 5 “С
Теплые полы с деревянным покрытием

2 6 ,5 " С ~ 48 ,5 °С

2 1 °С ~ 3 8 °С

Обычные радиаторы (биметалл,алюминий)

48 ,5 °С ~ 76 ,5 ”С

3 8 °С ~ 5 9 ”С




Трубные регистры и конвекторы
с естественной конвекцией
{по умолчанию)




Конвекторы с принудительной конвекцией






Чугунныерадиаторы




Эта таблица п о ка зы в а е т те м п е р а ту р н ы е у с та н о в ки котла по умолчанию , в зависимости от ти п о в системы отопления.


Установки при использовании датчика уличной температурыТемпература
Диапазон
по умолчанию

Минусовая температура

-20°С~ 5°С

-10°С
Плюсовая температура
5"С~40°С
21°С



Теплые полы под бетонной стяжкой






Теплые полы с деревянным покрытием






Обычные радиаторы (биметалл,алюминий)
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Bbl60p MecCTa YCTaHOBKM KOTra B NnoMeLlleHUun
U peKkoMeHOaUuuu Npyu MOHTaXe Ha CTeHy

MecTto ycTaHOBKM KOTHA.

1. Kotén Heobxoaumo ycTaHaenvBaTh
Ha CTeHyY U3 Heropioyero Matepuana.
IMpw oTCYTCTBAM CTEHBI U3 HETOPIOYEro
maTepuana, Heobxogumo npeay-
CMOTpETb B paiioHe YCTaHOBKM KoTna
06nMUOBKY CTEHbI HEFOPIOYMM MaTepu-
anom.

2. 3anpelLaeTcs ycTaHaBNMBaTb KOTEN
PSOOM C HarpeearersHbIMY Npubopamm
1 KOHAMLIMOHEpaMU.

HecobniogeHve aToro npasuna MoXeT
BbI3BATb HAPYLLIEHWE NPOLIECCa ropeHust
B KOTre.

jj
o

3. Kotrén Heobxogvmo ycTaHaenuearb
Ha paccTosiHMK He MeHee 600 mm oT
anekTponpubopos.

4. 3anpelyaeTca ycTaHaBnNmeaThb KOTénN
OKOIMO NECTHUL, U aBapUiAHLIX BbIXOA0B.
5. BoicoTa YCTaHOBKM KOTIa ONpeaerseTcn
OT YPOBHS YMCTOIO Mosa A0 OCHOBAHUA
Kopryca kotrna. PekoMeHayemast BbicoTa
Ansi yaobcTBa NpoBeAeH!A CEpBMCHOTO
obcryumeaHus cocraensiet 0,8-1,1M.

6. PaccrosiHue oT nepepgHel naHenu
KOTNa A0 NPOTUBOMNONOXHOW CTEHbI
DomkHo GbITb He MeHee 0,6 meTpa.
PaccrosiHue ot GOKOBOIA CTeHKM KoTna
0O CTEHbl AOIMKHO BbITb TAKUM, 4TOG
He NpensaTcTBOBaTb NPOBEAEHUID
npocpunakTnieckmx paboT ¢ KoTNoMm.
Mpy HEBO3MOXHOCTY COBNIOAEHUNA JTOM
peKkoMeHaauuK, paccTosiHie JOSDKHO
ObITb He MeHee 0,2 M.

MoHTax Ha cTeHy.

1. Ecnu cywecTeyer onacHoOCTb, YTO
CTEHa Ha KOTOPYIO MOHTUPYETCH KOTEN
MOXET He BblAepXXaTb Harpyaku, 10
cTeHy Heo6xoaumo ykpenuTb. Bec
KOTIa yKasaH B Tabrmue TeXHUHecKuX
XxapakrepucTuk (cTp.63).

2. MNpy MOHTaxKE KOTINA HA CTEHY PEKo-
MEHAYETCH UCMOMb30BaTb aHKEPHbIE
6onTbl, 06ecnednBaloLme HaaéxHoe
KpenneHue KoTna K CTeHe.

3. B uensix npenoTepaLLeHnsi BO3HUK-
HOBEHMS LWYMOB npu pabote kotna,
pekomeHayeTcs uenons3oears Gydep-
HbI€ NaHenu, HanpUMep, PE3UHOBbLIE.

|
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Tpe603a|-|ml K Ka4ecTBYy BOAbl

KauectBo BOgbl

Ha noBpexpeHuA KoTsa, Bbi3BaHHbIE HA3KUM
KauecTBOM BOZbI, FapaHTUA He pacnpoCTpaHsi-
eTca. B npuBeieHHOM Hibke TabniiLie NoKas3aHbl
MaKCMMasbHO [OMyCTUMbIE YPOBHW 3arpA3H-
fAIoLLWX BelecTs. v Bbl Npegnonaraete, 4to
BOZIa MOXET ObITb KakUM-TMGO 0Opa3om 3arp-
f3HeHa, NpeKpaTMTe SKCMTyaTaLuMio KoTia 1
obpaTuTech K aBTOPM30BaHHOMY TEXHUKY UK
JINLIEH3MPOBaHHOMY CrELIManuCTy.

HBKCMMHHI!HO Annymuhli

3arpransiallee BELIeCTRO ypOgeHh

706|.uan WECTKOCTh Jlo 200 mr/n (12 r}:aunalranno?
AnOMUHKIE 0,05-0,2 Mr/n
Xnopua Jo 250 mr/n
Meaw Ho1,0mr/n
Meneaa Do 0,3 mr/n
Maprarey o 0,05 mr/n
pH 6,5-8,5
Cynudat Jlo 250 mr/n
O6lwan MuHepanuaauus Jlo 500 mr/n
LvHk o § mr/n
Xnop o4 mr/n

* B cnyyae xecTkoi Bogbl U3yunTe ciepyiome
YKa3aHVA N0 PEKOMEHIYEMON QUACTKE U MPOMbIBKE.

+ Ucnonb3oBaHWe rpyHTOBO# BOABI MM CMECH
IPYHTOBOI BOABI C 06bIYHON BOAON MOXET CTaTh
NPUYMHON HeOBPaTUMOTO NOBPEXAEHUA
TennooGMeHHIKa, Ha YTO rapaHTVs He PATTPOCTAHAETCA,

an UTONb30BaHUA I'pyHTOBOI‘/'I BOAbI o6paT|/|Tea=
K CJ1€,|Z|YIOLI.|,EI7I Ta6nv|ue.
YpoBeHb XecTkocTH g:omé: menpp"oo,f::;of"’
Msrkan 0-60Mr/n Her Her
YmepeHHo
MecTkan 61-120mr/n [ OpvH paanrop
UCNanb30BaTh
YMATYMTEND
Bogu™*
Kecrkan 121-160 mr/n
Ebrronbie Hy#Kab:
CTPOI0
Ouers peKoMeRayeTca ORVH paa Bro]
ecnias 161-200mr/n | uCNONL30BATH
YMATYMTEND Kommepueckue
Bop™ HYKIb: fIR3 Pa3a
aron
Y . Obr3atentHo
peasbivalio MCNONb30BaTh
XecTaan >200urin YMATYMTEND
BOAb**

* Ecnm ycTpomcTBO OUUCTKM HE YCTaHOBEHO,
peKoMeHfyeTCcA NPOBOANTL MPOMBIBKY.
IinA 5Toro Heo6X0ANMO MCMONb30BaTh Genbiii
YKCYC W1 PacTBOpbI CMIELIAAIBHOO COCTaBa i
MPOTONHbIX BOOHArpEeBATENENA.

** CobniogaiiTe MECTHBIE HOPMbI KACATEITBHO OFPaHI4EHMIA
Ha UCNonb3oBaHWe yMAryATenel Bogbl.
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FaGapuTHble U NnpucoefeHUTeNbHbIe pasMmepbl KOTNOB
Navien Deluxe One

24K : 400
30/35/40K : 440 66
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Navien Deluxe One 24K
MNopava rasa  dunLTP OTONWUTENBHOM BOAbI

Navien Deluxe One 30/35/40K

MNopavarasa  unbTp OTONUTENLHOI BOAbI

I . I

MpucoeneHuTensHble AMaMeTpbl TPy6 ykasaHbl B Tabnuue
TEXHUYECKMX XapaKTepUcTHK (CTP.63).
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anIHLI,VIﬂ nanbHasA MOHTaXHas CXemMa

O,

MpoBepka TPy® Ha HalM4Me NpoTeveK.

Mocne okoHYaHUsi MOHTaXHbIX paboT
Heo6xoaMMO NpoBepuUThL Bce TpyObI
Ha Hanu4yue NPoTeYeK Unn Apyrux
AedpekToB.

Q

MepexpbiThe BO3oyx03abGopHbIX
OTBEpPCTUA.

Boagyxo3a6opHblie oTBepcTusi Tpy6
CUCTEMBI AbIMOYAANeHUsl He SOMKHbI
pacnonoratbcsl BHyTPY CTeHbI (CTP.43).

. ol
(
N , ﬁﬁ [

Tennousonsauun Tpyo6.

Mpu HeoBxoQUMOCTU, peKoMeHayeTCA
TennousonupoBaTb TpyObl CUCTEMBI
OTOMIEeHus1, He HecyLlue hyHKLUIo
TENNOOTAa4M, a Takke BOAONPOBOAHLIS
TpyObl cucTEeMbI BO4OCHabXeHUs.
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Ecnu Bbl MCronb3yeTe ToNbKO GYHKLIMIO OTOMJIEHWA W He NOJIb3yeTech FopAYei BOAON,
MOACOEAMHIATE FOdPUPOBaHHYIO TRYOY 13 KOMIUIEKTALIMM KOTNa K BbIXOAAaM 3 1 4, UToBbl 3aKoNbLieBaTh
nogatowmin n obpatHbIn koHTPYp I'BC. HeBbinonHeHWe STHX ABYX YKasaHWiA MPUBEAET K KOZY OLUMOKU.

CELLEE LIPS

e

< Pasmep coeguHeHns >
230B50Ty Mug)em: 24/3(;//35/4“
l\-x_ 3. ar .--) ® 3/4"
[6) 12"
® 1/2"
950 ® 3"

CoeMHEHNE COBOMMWIN  © ® ® @®

CbEMHOW rankom (ﬁ (ﬁ
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Navien Deluxe One - YHuBepcanbHas cuctema BOASHOTrO OTOMNMEHUS

Komnanus «Kyung Dong NAVIEN» npepctaesnseT nog mapko « NAVIEN»
OAHOKOHTYPHBIA HACTEHHbIW ra3oBbiA KOTEN C 3aKPLITOW KAMEPOW CropaHus,
afanTUpOBaHHbIN K POCCUIACKAM YCIIOBUAM SKCTyaTauymn 1 obnagatowmin yaaduHbIm
COOTHOLUEHMEM «LieHa - Ka14eCcTBOY.

Kotnbl NAVIEN 6e3 npobrnem paGoTaloT B HallleM CypoBOM Krnumare.

MM He cTpallHbl HU3KOE AaBneHue rasa v Boapl, oHu 6e3 Tpyaa cnpaBnsioTcs C
nepenagamu HanpsikeHus B cetn. Paboty kotnos NAVIEN xapaktepusyioT
AnuTernbHbLIA CPOK KCMnyaTaLmm U SKOHOMUYHBIA PacXop, rasa.

Kotnbl Navien no cBoei KOHCTpYKUuM 1 paboyMM napameTpam COOTBETCTBYIOT
HOpMam EBpa3svMmickoro TaMoXXeHHOro cotosza. CooTBETCTBUE NOATBEPXKOEHO
nokasaHHbIM 34ecb 3HakoMm EAC.

CrabunbHas cucTema 3aluThbl OT 3aMep3aHus.

Mpv nageHWn Temneparypbl B NOMELLEHWUM, B KOTNE aBTOMaTu4ecku cpabarbiBaeT
cucTemMa 3awmThl OT 3amep3aHus. Ecnu TemnepaTypa oTonuTenbHOW BOAbI
onyckaetcs Hwke 10°C, aBTomMaTtn4ecky 3anyckaeTcs LMPKYNALMOHHBIA HAacocC,
obecne4ynBasi NOCTOAHHYIO LIMPKYTSILIAIO TENSIOHOCUTENS B CUCTEME OTOMIEHUS.
Mpun nageHMM TemnepaTypbl OTONUTENbHOW BOAbI HWKe 6°C, aBToMaTU4ecKn
BKIIOYaETCA roperika U nporpesaet TensioHocutess Ao 21°C.

Moaynupyemas cuctema Typb6oHaaaysa.

BeHtunsTop Typb6oHapaysa, yctaHoBneHHbIA B koTrnax Navien Deluxe One nop,
KaMmepom cropaHusi, USMEHSAET CKOPOCTb BpaLLEHUs Mo curHany, noctynaiowemy
OT gatyuka gaeneHus Bosgyxa APS (Air Pressure System). Takum o6pasom, B
Kamepy cropaHus koTna obecnedvBaeTcs nogada Bo3gyxa B KOnmyecTse, nponop-
LiMoHarnbHOM KOnM4ecTBy MOCTYNUBLLETO rasa. iIMeHHo Takas cuctema paboTsl KoTna
Navien Deluxe One, ¢ ycTaHOBKOI BEHTWNISAITOpA MO, KAMEPOW CrOpaHWUs U UCTOMNL30BaHUEM
paryvka APS, nossonuna obecneuntb Hanbonee nNoriHoe cropaHue rasa U CBecTu
K MUHUMYMY TENnonoTepu, CBA3aHHbIE C AbIMoyaaneHveM. NponssoamTensHOCTb
koTnog Navien Deluxe One, noBbicunace 6e3 yBenmuyeHns KonmyecTsa notTpebnsemoro
rasa, a KNA kornos Navien Deluxe One ¢ TeNNMOOGMEHHUKOM W3 HEPXKABEIOLLEN CTanm
cTan TakvuM Xe, kaK y KOTMOB C TennoobMeHHUKOM U3 Meau.

Tennoo6meHHMK U3 HepXaBeloLlel cTanu.

TennoobMeHHUK U3 Hep)KaBeKLLEW cTann, No cpaBHEHUIO C MEAHbIM, UMeeT
NoBbILLEHHYIO B 5-6 pa3 CTOMKOCTb K KOPPO3UU, YTO 3HAYUTENBHO yBENu4MBaeT
CPOK ero crny»0bl. HecMOTpA Ha NOBLILLEHHYHO CTOMKOCTL K KOPPO3UK, TENIIO0GMEHHUK
U3 HEPXKABEIOLLEN CTanu, HE NOMyHUn LUMPOKOro NPUMEHEHUs B KOTNAaX, Tak Kak y
HEro TennonpoOBOAHOCTb MEHbLUE, YEM Y TENNOOOMEHHUKA N3 Meau.
SekTMBHOE UCTONb30BaHWE TEMNOOBMeHHUKA U3 HepXXaBeloLLiei cTanu, crasno
BO3MOXHbIM B KoTniax Navien Deluxe One, Griaronapsa NpUMEHEHHIO MOAYNMPYEMO# CUCTEMBI
TypboHapaysa Ans nosbiweHus KM kotna.
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MoaknioyeHue K UCTOYHUKY ANeKTponuTaHuA

MapameTpbl NICTOMHUKA NUTAHUA
KoTna.

WCTOMHUK aneKTponuTaHua s IaHHOMO
KOTNa [OMXeH UMEeTb cneayouue
napameTpbl - 230B, 50IL.
Wcnonb3oBaHWe UCTOMHUKA NMUTaHUSA
C NapameTpamMu OTIIMMHBIMA OT YKa3aH-
HbIX MOXKET NPUBECTU K NMOXapy, CHU-
weHuo adhchexTmBHOCTU paboThl koTna
WU K COKPALLEHUIO CPOKa Ero 3KCy-
aTaumu.

UnauBupyanbHan anekTpoceTeBasi
po3eTKa Ans Kotna.

He nogxmnioyaiiTe K UCTOMHUKY NUTaHUA
Jpyrve anekTponpubops! naparnrensHo
€ KoTnom. He ucnonbayiite npu noa-
KIMOMEHWN YANIMHATENN U NEPEXOOHUKN.
HecobniogeHuve BbiLLenepesncneHbix
mMep 6e30MacHOCTU MOXET NPUBECTU
K KOPOTKOMY 3aMbIKaHMWIO 3NeKTpo-
NMPOBOAKK, & TaloKe MOXET NMOCIYKUTb
NpUYMHON NoXapa.

PacnonoxeHue anekTpoceTeBOW
PO3eTKM OTHOCUTENLHO KOTNna.
OnekTpoceTeBas po3eTka AOMKHa
HaxoOWUTLCA Ha PacCTOSHUM He MeHee
300 mm oT KOTNA.

MpoBepbTe HAAEKHOCTL NEKTPO-
NPOBOAKM.

Mepen ycTaHOBKOR KOTNA HEOGXOOUMO
NpoBepUTb HAAEKHOCTb SNEKTPO-
nposogku. MNpu obHapy»eHun Kakux-
nmbo pecpexToB, HEOBXOAUMO NMPUHATL
MepbI MO UX YCTPAHEHMIO.

3asemneHue kotna.

Mocne OKOHYaTenNbLHOW YCTaHOBKM,
CrieayeT BbiNOMHUTL 3a3eMIIEHMe KoTTa.
370 HeOBXOOUMO GaenaTh Ans 3aluvThI
OT NOPaXKEHWUN MEKTPUHECKMM TOKOM
W Ansi KOpPEeKTHOM paboThbl aNeKTpo-
oGopynoBaHus kotna. Ecnu posetka
anekTponUTaHus obopyaoBaHa cnewm-
anbHOW 3a3eMnALWEn KneMMon 1
npycoeAeHeHa K KOHTYPY 3a3eMIIeHus,
TO AONOMHATENLHOE 3a3eMIieHue KoTrna
He Tpebyetcs.
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MoHTax rasonpoBoaa

T

MazoBas NUHKUA.

Maructpanb 4ns nogayv npupogHoro
rasa (cornacHo MOCT 5542), noaso-
[AVTCS B COOTBETCTBUAW C AIEACTBYIOLLMMU
nokymeHTamm CHul 3.05.02-88, CHuI
2.04.08-87 v gpyrmun [oKyMeHTamu,
nepeyucrieHHbiMu B aTux CHulMax.

CneumanuaupoBaHHas cnyx6a.
MoHTax raaonposoga MoxXeT ObiTh
BbIMONHEH TOMNbLKO CrieLmanuaupoBaH-
HOA ra30BoiA Cry60oi 3aHMMaloLLieiica
NOAKNIoYEHUEM ra3onpoBOAOB.

YcTaHOBKa ra3oBOro KpaHa.

Ha tpyGonpoBoge nonayn ras3a, nepeq
KOTNOM, Heo6X0AMMO yCTaHOBUThL
3anopHbIiA KpaH, € MOMOLLIbIO KOTOPOIo
MOXHO MepekpbIiBaTb Nogady rasa
B kOTén. [a30BbIi KpaH AOMKEeH Haxo-
OVTCS1 B JOCTYTTHOM Y151 UCTIONb30BaHMs
MecTe.

OunameTtp TpyGonpoBoaa.
Ouametp Tpybonpoeoga ons nogaum
rasa onpegensiercs pabo4nM NpoeKToM,
C Y4ETOM TENJIOBOM HArpy3kn KoTna.
Mpu aTom, AvameTp WTyUepa AfA
rnopauu rasa B KOTEN, He sBNsieTcs
OcHOBaHWeM Aris Bbibopa guameTpa
rasosoro Tpy6onpoeoga. ljuamerp
BXO[HOIO LUTyLIepa NoAaHu rasa yKasaH
Ha CTpaHuLIe C TEXHUYECKMMU Xapak-
TepucTukamm kotna (cTp.63).

He ncnonb3yiiTe rasonogsopsiiyo
TpyOy KOTna Ans HeCKONbLKUX ra3o-
BbIX NpuGopoB.

lasonopsogsias Tpy6a coeanHAeT
TIABHYO [A30BYI0 MarMCTparib C KOTIIOM.
K atoii Tpybe He pgonyckaeTtcsi npuco-
€VHeHVe ApYyvX ra3oBbIX MpUBopoB.

YcTaHoBka rasoBoro ounbsrpa.

Ha TpyGonposoge nogauv rasa, nepeq,
KOTIOM, PEKOMEHAYeTCs YyCTaHOBUTb
¢hunbTp, ANS OMUCTKM NPUPOAHOIO
rasa OT HexenaTernbHbIX TPUMecei,
nepep nopavei B KOTEN.

Mepen KOTNOM HEOBXOAUMO YTCAHOBUTL

OV3ANEKTPUYECKYIO MydTY.
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Mepea Havarnom

akcnnyarauuu kotna

BHuMaHue! | Heobxoqumo nposecm
npoBepky Ha HanM4Me
yTeuku rasa.

[aBneHue rasa JOMKHO
CTPOTO COOTBETCTBOBATL
YCTaHORMEHHLIM HOpPMaM.
HecobniopeHue aTmx HOpM
MOXET NPUBBCTH K Mopye
KOTIA MIN NOCTYXUTE
NpU4MHOMA noxapa

MInbHbIA
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TpeboBaHMA U pekoMeHAaLMM Npu
nepeHanagke kotna gns pa6otbl
Ha CXXMXeHHOM rase.

1. Mogaqa CKKEHHOTO rasa (CormacHo
FOCT 20448), normkHa Npou3BoaUTLCA
B KOTEN TOJILKO Yepes rasoBbii
penykTop. PekoMeHOyeTcA UCMonb-
30BaTb peayKTop C BO3MOXHOCTbIO
perynipoBKu1 JaBMeHus rasa Ha BbIXoae
13 peaykropa. BoamoxHo Taioke uc-
nonb3oBaHve pegykropa 6e3 perynu-
poBaHUs, ecrnv NapameTpbl AaBreHUs
rasa Ha BbIXode W3 peayKropa CooTBeT-
CTBYIOT HOpMaMm Mo AaBrNeHuo npu
paboTe KOTNa Ha CXXMXEHHOM rase
(cTp.63).

2. OgHoro GannoHa ra3a, MOXeT ObiTb
HeAoCTaToOMHO AJ1A HOpMaJibHOW pa-
60TbI KOTNa, NOSTOMY peKOMEeHAYeTCs
vcnonb3oBaTh ABa 1 6onee 6annoHoB
ogHoBpeMeHHo. [Ins ogHOBpeMeHHOM
nogayu rasa ua asyx u bonee 6an-
JIOHOB, HEO0GX0AUMO UCMONb30BaTb
rasoBbli KOMIEKTOP.

3. bannoHbl CO CXWXEHHbIM ra3om
HeoBXoANMO XpaHWUTb B NMPOXSIagHOM,
XOPOLLIO BEHTENMPYEMOM MOMELLLEHUM
BHE NOMeLLeHUs, rae yCcTaHOBMEeH
koTén. HegonyctumMo nonagaHue
NPAMbIX CONMHEYHbIX Nly4el Ha 6an-
JOHbI. Bo nabexaHne onpokmabiBaHws,
6arsioH ¢ rasomM JorpKeH ObiTb Haa&XHO
3aKpenséH B BepTyKanbHOM Mnoroxe-
HUW.

OaBneHue rasa.

Pa6ouunii auana3soH AaBneHus rasa
nepen OCHOBHbIM 3arOpHbIM KIlanaHoM
KOTIa yka3aH B Tabnuue OCHOBHbIX
TEXHUYECKMX XapaKTepucTuk (cTp.63).

Bupg rasa gns xotna.
HauvHaTtb MOHTa)K rasonpoBoaa cne-
AyeT TONbKO Nnocre 03HaKOMITEHUs C
WHdpopMaLmein o Ture rasa ucrnosb3y-
€eMoro B BalLeM KoTne.
He vicnonkayiite ansi paboTsl KoTra ras,

He NPEAyCMOTPEHHDIA NMPOU3BOaMTENEM.

Twvn rasa npegycMOTPEHHbIA Ans
aKCnyaTauum Ballero KoTna ykasaH
Ha Tabnu4yke, pacnonoXeHHoW Ha
npaBoi 60KOBOI NaHenn, CHN3Y.

Tpy6bI ansa razonpoBoga.
MoHTupyiiTe rasonposog 13 Tpyo
NPOLLEALLINX COOTBETCTBYIOLLYYIO NPO-
BEPKY Ha NPUIOJHOCTL. He menonsayime
Ans MOHTaXa rasonposofa Tpyobl,
6biBLIME B ynoTpebneHuu.
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MoHTax Tpy6 cucTembl OTOMJIEHUSA

Tennousonsauus Tpy6.

Mpn HeoBxoaMMOCTI, pekoMeHayeTcs
TennousonupoBartb TPyObl CUCTEMbI
OTOMNEeHus, He HecyLwue hyHKLUIo
TEMNooTAaYM, a Talkke BOOONPOBOaHbIe
Tpy6bl cucTembl BOgOCHabKeHuWs.
Ona Tennonsonsauumn UCnonb3ynTe
cneumanbHbIA N30NALUMOHHBIA MaTe-
pvan.

HapéxHocTb coeanHeHui.

Mocne 3aBepLIEHNs MOHTaXa BOAO-
npoBsoaa U TpyO CUCTEMbI OTOMNTEHNS,
cnegyeT 3aTAHYTb raku Ha BXOAHbIX
1 BbIXOAHbIX NaTtpybkax koTna, ¢ no-
MOLLILIO raeqHOoro KrtoMa. Bo nsbexarve
MOBPEXNAEHWA LUTYLIEPOB U BO3HUKHO-
BEHWA NpoTeYek, He NpuUKnagbiBaiTe
yYepesMepHbIX YCUIWIA NPY 3aTsKKe.

YaaneHue 3arpsisHeHni u3 Tpy6.
MoHTax Tpy6 crneayeT HaunHaTb
TONBKO NOcHne UX MNOMHOK OUYUCTKK
OT 3arpsisHeHWi. 3arpssHsiowue
BeLlecTBa B Tpybax cucTeMbl oTonne-
HUSI MOTYT NOCHYXWUTb NPUYNHON
cHukeHus acpdekTMBHOCTM paboThbl
CUCTEMbI OTOMIMEHUS], @ TAIKE MPUBECTU
K Henonagkam B pabore koTna.

prsbl AnA CUCTeMbI OTONJIeHUA.

WUcnonbayiTe TpyObl Npoweawne
COOTBETCTBYIOLLYIO NPOBEpPKY Ha
NpUrogHoOCTb.

He vcnonb3ayiite Anst MoOHTaxKa TpyObl,
ObiBLIME B yNOTPEOeHnn, Tak Kak 310
MOXET MPUBECTU K YTEYKe BOAbl B
cucTeme OTOMNEHUS.

CoeauHeHun TpyGonpoBoaoB ¢
KOTJIOM.

Bce coeavHeHus Tpy6onpoBoaos ¢
KOTMOM AOMKHbI BbITbpa3bEMHBIMM.
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BesonacHas u 6e3ynpeyHan pabora KoTna npu YacTbix kone6aHusax
Hanps)XeHus B aNeKTPOCeTH.

Mpu konebaHuax HanpskeHus B anekTpoceTn £30% ot 230B, 50w, cpabaTbiBaeT
3awmTHbIN ynn SMPS (Switched-Mode Power Supply) Ha Myukponpoueccope.
Kotén npu atoM paGotaet 6e3 cboeB 1 0cTaHOBOK, Grnarogaps YemMy npogrnesaetcs
CPOK ero aKcnnyaTtaluv 1 NpeaoTBpaLLaTCA NOMOMKA.

B0O3MOXHOCTb NONb30BATLCA OTOMNNEHUEM NPU HA3KOM BXOAHOM faBaneHuu raza
B cUCTeMe rasonposoga.

KoTén cTtabunbHo 1 6eaonacHo (yHKUMOHUPYET Npu AaBrieHWu rasa 4 m6apa
(40 mm BoasiHoro cton6a).

Mpw perynsipHoM NpoBefeH! cepBUCHOrO 06CTyXMBaHUA KBaNMULIMPOBAHHLIM
nepcoHanoM crneLmanvMaMpoBaHHON opraHu3aumneid cpok cnyx6bl o6opynoBaHus
cocTaensiet 10 ner.
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MoHTax Tpy6 cuCTeMbl OTOMSIEHUA.
1. AnameTpbl Tpy6 cMCTEMbI OTOTUIEHUA
onpegenserca pabouuM NpPOeKToM.
Mpu aTom, AMameTbl WTYLEPOB Ha
BXO[€ U BbIX0OZEe OTONUTENLHOW BOAbI
He AIBMAIOTCA OCHOBaHWEM Af1A Bbibopa
anametpa TpyG cUcTeMbl  OTOMIIEHUS,
aunameTp Tpy6 HeobxoamMMo npume-
HATb He MeHee 25.

OuameTpbl NpucoeaeHnTenbHbIX
WITYLIEePOB A1 CUCTEMbI OTOMSEHUSA
yKazaHbl Ha CTPaHULIE C TEXHUYECKMM
xapakrepuctukamu kotna (cTp.63).

2. 3anpeluaeTtcs 3anvearb aHTUGhPU3
B Tpy6bl CUCTEMBI OTOMMEHUA. ITO
MOXEeT NPUBECTU K BO3HUKHOBEHUIO
Henonagok B paboTe KoTna 1 K COKpa-
LLEHMIO CpOKa ero aKcniyarauuu.

TUNEHITIMKONb 3anpeLyen!!!

MoXxHO ncnonb3oBaTb
35% - nponuneHrnukons,

65% - BoAbl.

3. Kotnbl NavienDeluxe One ocHalweHbl
BCTPOEHbIMU CETYATBIMU (PUNETPaMK1
oTonuTenbHOM Bogbl. Ha obpaTHoM
TpybonpoBofie CUCTEMLI OTOMNSIEHUSA,
nepes KOT/IOM, PEKOMEHAOYETCH YCTaHO-
BUTL JOMNONHUTESBEHbIA KOCOWM ceTyaTbIi
OUNBLTP, ANA OYUCTKU OTOMUTENBLHOWM
BOAbI OT HEXEMAaTENbHbIX NPUMECEN.
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MoHTaX cucTeMmMbl AbIMoyAaneHus

CobniogaliTe npaBuna yCTaHOBKHU
cucTeMbl AbIMOyaaneHus.
MoHTax cucTemMbl AbiMOyaaneHus
[OMKEH OCYLLECTRNATCS ¢ co@niofeHu-
€M HOpM 1 TpeGoBaHUl, NelcTBYHLLINX
Ha TEpPpPUTOPUM pPervoHa, rae ycraHae-
nvBaeTcs KoTén. MoHTaX cuctembl
[AbIMOYAAINeHUs JOMKHa OCYLLIECTRNSTh
TONbLKO cneLvan1anpoBaHHas MOHTaK-
Has opraHusauus.

i

L
A

MepMeTM4HOCTb COeANMHEHUIA B CHUC-
Teme AbIMOyQarneHus.

Mecra coegmnHeHwii Bo3ayxo3abopHoi
1 AbIMOOTBOASALLEN TPYGbl C KOTIIOM
OOMKHBI BbITb repMETUMHBLIMU.

Mpu HepOCTAaTOYHO rEpMETUYHOM
COEOVHEHUM, MOXET NPOU30ATM yTeuKa
YrapHOro rasa, Bbi3blBaloLLEro TSKENoe
OTpaBsreHue.

T

Tpy6b! Ans cucTeMbl Abimoyaane-
HUA.

[na MOHTaXka CUCTEMBI AbiMOyaane-
HUS pa3pellaeTcsl UCNONb30BaTh
TONBKO CreLmarnbHbie TpyObl, KOTOpbIE
pexomeHayet npoussoauTens KD NAVIEN.
3anpelwaeTca Ucnonb3oBaTh AN
MOHTaXXa CUCTeMbl AbIMOyAaneHus
Tpy6bl, He oao6peHHbIe KOMMaHuen
NpouU3BOAUTENEM.

O

TpeGoraHus kK cucTeme AbiMoyAane-
HUS Ha yYacTKe NPOXOXKAEHUNA Yepes
CTeHy.

Mpwu npoxoxgeHuun Tpy6 cucTemsl
ObIMOyaaneHus Yepes cTeHy, Heobxo-
AWMO U3onMpoBaTh UX NOBEPXHOCTb
OIS UCKITKOMEHUS! KOHTaKTa CO CTEHOMN.
Waonaumio Heo6xoauMo BeINONHUTR
13 HecropaeMoro TennousonupyloLLero
MaTtepuana, KOTopbIM 3anonHseTcs
BCE NPOCTPaAHCTRO 3a3opa Mexay
CTEHOI 1 NOBEPXHOCTLIO TPYG cucTeEMBI
AblMoyaaneHus.

BHeWwHwii

BryTpeHHuit chnaney
cnavey -—

|
1l B |v-

;\ t

‘ 1 ‘ Waonsuus

VA
IFTIIF

STT Y
FS
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BapMaHTbl MOHTaXa CUCTeMbl AbiMOoyAarieHus

kotnoB Navien Deluxe One

KoaxcuansHasa cucrema gbimoypaare-
HUA.

Cuctema obiMOyfaneHus ansi KoTrnos
Navien Deluxe One, ¢ BO3MOXHOCTLIO
M3MeHeHVs1 [ANWHbI NpU  MOMOLUX
CreumanbHbIX SNEMEHTOB YASIMHEHUS.

MakcumanbHas anuHa pr6 CUCTEMDI
AblMoyaaneHnsa He AonXHa npesbillaTb

8M. OneMeHTbLl YANIMHEHWA nocTa-
BNSAIOTCA B BMAE NPAMbIX y4acTKOB
Tpy6 v koneH 90°.

Mpu ycTaHOBKE KaXXgoro AONOMHU-
TenbHOro koneHa 90°, MakcumanoHO
gonyctumas anuvHa Tpy6 cuctemeol
ObIMOyOaneHus ykopaunBaeTcs Ha
1,5 M, HO Npu 3TOM, NEpBOE KOMEHO
B pacc4yéT He Oepétcsi.

| |

HanpaBneHue Tpy6 cucTembl AbIMO-
yaaneHus.

HanpagneHve Tpyb cvicTeMbl AbIMOyaa-
JIEHUSA MOXET MEHSTTECSH B 3aBMCUMOCTH,
Kak OT MeCTa MOHTa)ka KOTna B Nome-
LLEHUW, TaK U OT NNAHMPOBKM Camoro
nomeLLIeHMsI. [y MOHTEKE KOaKCUarnsHOM
CUCTEMBI [bIMOYOAreHs!, KoaKcuarisHas
TpyGa npucoeauHsIeTCs! K LIEHTparbHOMY
naTpy6ky, a HesagelcTBOBaHHbIe
BO3yX03260pHbIe OTBEPCTUS OCTaOTCA
3aKPbITLIMU CnieLManbHbIMU 3arnyLu-
Kamu.

PasgenbHas cuctema gbimoyaane:
HUA.

Cuctema gbiMoyaaneHusi ¢ BO3MOX:
HOCTLIO U3MEHEHUs1 ANWHBI TPYO npy
NOMOLLM crneluyanbHbIX 95TEMEHTOE
YASTMHEHMS.

MakcvMmanbHasi cymmapHas anviHe
Tpy6 pasgenbHoI cycTeMbl AbiMoyaa:
neHus1 He OOMKHA npeBblwaTtb 12M
OneMeHTbl yANMHEHUS NOCTaRMSAKOTCS
B Bufe NpsIMLIX y4acTKoB TpyO 1 konet
90°. MNpw ycTaHOBKE KAXA0ro A0Nom:
HUTENLHOTO KoneHa 90°, MakCUMarbHC
Jonyctumas cymMMapHas anvHa Tpy€
CUCTEMbI AbIMOYOANEHUSA YKOpauuBa:
erca Ha 1,5 M, HO Npy 3TOM, NEpPBOE
KoneHo kaxpaoro Tpybonposopa E
pacuéT He Gepértcs.

Mpy MOHTaXxe pa3nenbHON CUCTeMb
ObiMoyaaneHus, Tpy6a oteoga ALIMO-
BbIX ra30B BCErga NPUCOSOUHSIETCS k
LieHTpansHoMmy natpy6ky, a Tpyba ans
3abopa Bo3agyxa npucoeauHsieTcs k
npaBoMy Uy nesomy naTpyoky, E
3aBMCUMOCTM OT yao6cTBa MOHTaMa
HesapgelictBoBaHHOE Bo3aoyxo3abopHOE
OTBEPCTVE 3aKPbIBAETCH CrieLmanbHOP
3armnyLKoin.
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MpeaynpexaaioLe CUMBOJIbI U NPaBWia TEXHUKU 6e30MacHOCTH

1. MHCTPYKLI,VIVI o TexHuke BeaonacHocTH, npueeAEéHHbIE B JAHHOM pyKkoBoOACTBE
nonbL3oBaTens, coaepXar BaXHY UHOpMaLUI Ans obGecneyeHusi GesonacHoMm
aKcnnyarauuu ngenus.

2. HecobniopeHne onucaHHbIX Hke TpeGoBaHNIA MOXET NMPUBECTU K CMEPTENBHOMY
UCXoAy, CepbE3HLIM TPABMaM W MOPYE IKCMNyaTUPYEMOro U3fenus, a Takke
ZPYroro UMyLLECTBa.

3. Nockonbky B HACTOALLEM PYKOBOACTBE NONb30BaTenNsa NpMBeAeHsl He Bee
npeaynpexparoLime 1 npegocTeperaolLyue CBeAEHUS Mo AKcnsyaTaLmMm usaenus,
npu pa6oTe ¢ AaHHbIM YCTPONCTBOM TpebyeTcs yaensTh NOBLILLEHHOE BHUMaHUE
He Tonbko MNpasunam TexHUKU 6e3onacHoCTU, HO U Mepam NpPeAoCTOPOXHOCTH.

/ %
0 Heco6rioaeHve npaBun TeXHUKU 6830MacHOCTM CO3aeT
nacHo HENOCPEACTBEHHYIO YIPO3Y WU3HU WU CEPbE3HbIX TPABM.

B Heco6rioaeHwe Npaewn TEXHUKKM 6e30MacHOCTU Co3daeT
HUMmaHue Yrpody Xu3Hu U1 cepbea3HbiX TpaBM.

JlaHHbIM CMMBOJT UCMOSb3YETCS A5 YKa3aHUs O6LLEH

[ 3 OCTODOXHO OCTOPOXHOCTH.

JlaHHbIA CUMBON UCMONB3YETCH 1§ yKadaHUs!
® 3anpeueHo 3anpeLUeHHbIX ASHCTBIIA.

1 0653aTeNbHbIE  TOT CUMBOM UCTIOMB3YETCS 4SSl YKA3aHMS!

=/ neicTeus o6a3aTeNbHbIX ASHUCTBUIA. Y,

e ‘n—\
K;;c;qal:ﬁ l(:IMeMBBonll(:(I) cree Coenaiite 3anpelleHo
xonbaoBaTensFl)y BOL 3a3eMsieHve. pas6uparb
h OnacHocTb m 3anpelLeHo

MOPaEHMS! A
MoxapoonacHe ,) 3NEKTPUUECKUM @ KacaTbcs
\ TOKOM .
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O6wme npasuna MOHTaXa CUCTeMbl AbIMOyAaneHus

OnacHocTk 06pasoBaHUsA Harneaum.
B xonogHoe Bpems roga, BO BpeMs
OTOMNUTENBHOIO Nepuoaa Ha KOHEYHOM
yJactke cucTteMbl AbiMoyaaneHus
BbIXOAALEM Ha ynuLy, BO3MOXHO
obpa3soBaHve Haneaou.

Hanegb MOXeT Nocry»wTb NPUYMHON
HapyLLEHWS NpoLLecca AbIMOyaneHus
v npuBecTu K cboro B paboTe kotna,
a obpazoBaHVie Haream B BUAE COCYIEK,
MOXET CTaTb NPUYNHON HECHACTHOTO
cly4yas M HaHecCTu Bpef 340POBbIO
yenoBeka.

Heobxogumo cructeMaTuincku ocmar-
puBaTb HaApPYXXHYIO YacTb CUCTEMbI
AblMoyAaneHus u yganate obpaso-
BaBLUYIOCH Hanenp B cryvae eé obpa-
30BaHuA.

MoHTaX KOHEYHOro y4yacTKa cuc-
TeMbl AbIMOYAaneHus.

1.MoHTax cuctembl AbiMOyAanNeHus
cnenyet Npou3BoaMTb TakuM 06pasom,
yTOGbI €€ NOCNEAHUIA FOPU3OHTASBHBINA
y4acToK UMen MOHWXaOLWUI YKNOH
B CTOPOHY OTBOAA AbIMOBbIX ra30B 3-5°.
Takum o6pa3om npenoTBpaLlaeTca
ronagaHve KoHaeHcata 1 AoXOeBOW
BOAbI B KOTEN Yepes cUcTeMy AbiMO-
yoaneHus.

2.KoHeYHbIM y4acTOK CUCTEMBI AbIMO-
yOaneHus pacnonoXeHHbIi Ha ynuue,
OOMKEH BbICTYMaThb OT CTEHbI Ha pac-
cTosiHMe He meHee 200 mm.

Takum obpasom obecneunBaertcs
cBoboaHbI 3a6op Bo3gyxa yepea
BO30yx03ab0pHbIe OTBEPCTUS KOHEMY-
HOIO y4acTKa CUCTEMbI AbIMOYAANEHUs.
BoaayxosabopHble 0TBEpCTURA He
DOIMKHbI UMETb HUKaKWUX NPEnsiTCTBUIA

Ans Bosgyxo3abopa.
YknoH 3 - 5°

1

4 KoHe4HbI y4aCTOK AbIMOOTBOASALLIEN
Tpy6bl AOSKEH pacnonoratbCa Ha
paccTosiHum He meHee 600 MM OT OKOH,
OBEpei N BEHTUIMALUMOHHbIX OTBEPCTUN.
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PacnonoxeHue Tpyb6 cucremsl
AbIMOYyAaneHUA OTHOCUTENbHO
noTornka BHyTPM NOMELLEHUA.
Mpv BbIBEAEHUM KOHEMHOIO Y4YacTka
CUCTEMbI AbIMOyAarneH s Yepes CTeHy
NoMelLLieHNs1 HapyXy, HYXXHO yYecTb
cnegytoLye npasuna no cobnioaeHuio
MUHUMarbHO AONYCTMMOrO paccTosi-
HWs “Hmin” oT AbIMOOTBOASLLENA TPYObI
[0 rnoTtofika BHYTPY NMOMEeLLeHWs.
1.Ecnu notonok noMmeLleHns BbInos-
HEH U3 Heropr4Mx matepuanos,
Hmin = 50mm.

2.Ecnu notonok nomelleHns Bbl-
NOrHeH U3 roploMnx Matepuaros U
0BnMLOoBaH HEroOPIOYMK MaTepuanamu,
Hmin = 100mMm.

O6nuuoBKa NoTorKa HeropvMMm
MaTepuanamu gornxHa BbicTynaTtb
3a rabapuTbl Tpybbl He MeHee, YeM
Ha 150mMm.

3.Ecnum notoriok nomeLLieHns1 BbiNonHeH
13 roploMMx MaTepuarnoB 1 He obnu-
LOBaH HEroplYMMM mMatepuanamu,
Hmin = 150mm.

MoHTaX KOHeYHOro Hapy»XHoro
yJacTKka cucTeMbl AbIMOyAaneHus
noA BbICTYNaloWMMM KOHCONbHbLIMU
3NeMeHTaMM 34aHUIN.

Hapy>XHbIil y4acToK cUCTEMbI ObIMO-
yaaneHus gonyckaeTcs pacriofniorate
noA, BbICTYNALW MMM KOHCONbHbLIMU
anemeHTamMu 3gaHuin (6ankoHamu,
KapHu3amu 1 T.N.), NP1 YCroBuu, YTo
OTBEPCTUA AbIMOYAaSIEHNSA U BO3OYXO-
3abopa 6yayT HaxoANTLCA BHE 30HbI,
orpaHuMeHHoi ayroii ¢ paguycom “R”,
paBHbIM ASIMHE BbLICTYNAIOLWEro KOH-
COINbHOro aremMeHTa 3aaHus.
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CxeMmbl npucoeauHeHuUsA KOTNoB K 06u.|,emy AbIMOXOoAOYy
B MHOrokBapTMpHOM 30aHuUu

O6ujuii 0biMox00 30aHus dosnkeH omeeYames mpeboeaxuam CHull dns
peauoHa, 8 KOMopoM ycmaHaesiueaemcs komén

1 — o6LWMiA AbIMOOTBOAALLMIA KaHan

2 — o6Lmi Bo3gyxo3abopHbIr KaHan

3 — nopgava Bo3gyxa B KOTEN C ynuubl

4 — KOTEN C 3aKPbITON KaMepoWn CropaHnus

5 — OKHO Ansi ocMOTpa U O4UCTKM AbiMoXoaa
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Mpenynpexpgalowme CMMBONbI, NpaBUNa TEXHUKK
6e30nacHOCTU U NPUMeHsIeMble COKpaLLieHUsi

AOQO®

Mpu nosiBneHUn 3anaxa rasa UM npu
noAo3peHUn Ha ero yTeuky, Heobxo-
AVMO NMPUHATL creayoliue 3almT-
Hble Mepbi:

1. Mepexpoiite kpaH obecne4nBaloLLMiA
rogavy rasa B KOTEén.

2. He nonb3ayiATech OTKPbITLIM OTHEM
(cvrapertbl, CIVYKA U T.N.).

He BkniioqaiiTe KOTEN, ecriv NpoU3oLLIio
3alUMTHOE oTKIMiodeHue. He Bkniovyaitte
1 He BblKIoYaiTe arnekTponpuéopsl u
arneKkTpuYeckoe ocseLleHne, He Nonb-
3ylATECH UHCTPYMEHTOM, HE MEIOLLIMM
cneumanbHOro NOKpbLITUA OT UCKPO-
obpa3soBaHus, Tak kak niobas uckpa
MOXET CMPOBOLIMPOBaThL B3PbIB.

3. MposeTpute nomeLleHue n obpa-
TUTECH B aBapUIiAHYIO ra3oByio crykOy.

AOO®

Y6eautech B OTCYTCTBUM yTEYEK
rasa!

PerynsipHO npoBepsiiTe Mecra coegu-
HEHWA ra3oBbIX TPYD Ha MpeaMET yTeuKn
rasa. [poBepKy coegnHeHun Npons-
BOOMTE C MOMOLLIbIO MbUILHOMO pacTeopa.
MosieneHve ny3bipel B MecTax coegy-
HeHWl cBugeTenbcTByeT 06 yTedke
rasa. B cnyyae o6HapyxeHus yTeukm
rasa, HeaaMeanuTenbHO NpumMuTe
3aLUWTHLIE MEPbI NEPEYNCTIEHHBIC BbLLIE
B AaHHOM pyKoBodcCTBe 1 obpartutech
B ra3oBylo CryxoOy!

AO

MpoBepbTe TUN rasa TpebyeMbin
ANA UCNoNb3oBaHWUA B KOTe.
Y6eauTtech B TOM, YTO B KOTIE UCTIONb-
3yeTtcs TpebyeMblii TV rasa (npupoa-
HbIA ras/cXuxeHbIn ras).
Wcnonb3osaHne MHOMO TMNa rasa MOXET
CTatb NPUHMHOI MOMOMKA U HECHACTHOTO
cnyyasi. Tun rasa ykasaH B Tabnuue c
TEXHUYECKUMW AaHHbIMKU, pacnorno-
)XEHHOI Ha npaBoit 6OKOBOW HIDKHEN
YyacTy KoXyxa KoTna.

AOS®

Ucnonb3oBaHne 6annoHOB C CXuU-
¥EHHbIM rasom.

BannoHbl ¢ CKMKEHHbIM ra3oM Heob-
XOAUMO XPaHWTL B NPOXIagHOM, XOPOLLIO
BEHTENMPYEMOM NOMELLEHUU, BHE
KOTENbHOM.

Heponyctumo nonagaHue npsiMbix
COMNHEYHbIX STy4ei Ha 6arnoHbl.
HecobmogeHne BbilLenepeqncrieHHbIX
npaBusl, MOXKET NPUBECTU K B3PbIBY.
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KoakcmanbHasa cuctema abiMoyfaneHus

KomnnekT noctaBKu

Bbi6op Bbixopa BnycKHOW/AbimooTBOAALLEl TPY6bI

1. KoakcmnanbHbIl fbIMOXOS [JOTKEH KPEMUTbCA K KOTJ1y U BbIXOAWUTb Hapy»Ky.
2. Bce onacHble BeLlecTBa M NpegMeThl, co3falolume nomexy Anf AocCtyna K
KOaKCUaNbHOMY AbIMOXOAY, AOJTKHbI 6bITb yAaNneHbl U3 NoMeLleHNA.

Pa3mepbl yCTaHOBOK U NpeAynpeXxaeHue Npy ycTaHOBKe

¢ CraHgapTHble pasmepbl YCTaHOBOK KOaKcnanbHom prﬁbl NnoKa3aHbl Ha pUCYHKe.

<OcropoxHo!>

— I MNpu ycraHoBke koTna B
‘ e mecrax ¢ 06UnBHBIM

BbiNageHueMm cHera npu
MOHTae AIbIMoXoga
| — yuMTbIBaiiTe BbiCOTY
‘ CHEXHOrO NOKPOBa.

49




image139.jpeg
[
(00000
(elelelels)

00000

| 5/

KoneHo koakcuanbHoe BnyckHas/abiMooTBOaSLAA TPyGa ApanTep AnsA nogcoeguHeHUs
(1wr.) (1wr.) KoaKkcuanbHoi Tpy6bl (11T.)
HacreHHan fexopaTtuBHast ®naHeL| Ana HacTeHHOA CronopHbii 6onT 4,2x19 (4wwt.)
Haknagka (21T.) [eKopaTVBHOMN HaknagkM (1) 6onr 5x0.8 - 22 (2wr.)

raiika 5x0.8 - 4 (2wm.)
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Topiouuit MaTepuan lopiounit maTepuan

7/ ~— HeBocrnameRsioLuuiica MaTepvan
20cm u Gones | |45
60cm 1 Gonee

g 30cm u Gones B

250cm v Gonee @
g 15cmM

d —
“ 4 3 4 e T %
LA : il i <lopuaoHTankLHas Npoekuys>
MoBepxHOCTL 3eMnn

cTaHAapTHaﬂ NPpoeKLUWA Mo ycTaHOBKE KOTHNa € KoakcuanbHbLIM AbIMOXOAOM
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MecTo pacnonoXxeHnA oTBepPCTUA ANA KoaKcnanbHO pr6bl

- Onpegennte MecTo pacrnosioKeHUA OTBEPCTUA
LAl KOAKCWasIbHOro AbIMOXOAa.

- PeKOMeHﬂyeTCﬂ MeCTO pacnoioXeHnA onpeaennTtb

150w
oTBepcTMe Bbiwe Ha 150Mm KoTna. |

©110{av125)

1

- InameTp otBepcTMA - 110 ~ 125 Mm.

Kerén

{Npumap ycTaHoBKM)

<OcTOopOXHO!>

1) KoakcmanbHblin bIMOXOZ, BbIXOAALLMIA U3 MOMELLEHUA, AoMKeH ObiTb HAKIOHEH HEMHOIO

BHU3. (411A yAaneHus KoHaeHcaTa)

2) Noxanyiicta o6paTuTe BHUMAHKE Ha TO, YTO NMOCKONbKY Kpas TPyObl OCTPbIe, CyLIecTByeT

OnNacHOCTb NOPAHUTCA NPU YCTaHOBKe.

3) Nocne ycTaHOBKM AbIMOXO[ia, HAKPOITE OTBEPCTUE Ha CTEHE AeKOPaTUBHOWN HaK1aKOW.
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YcTtaHOBKa KOaKcuanbHOro AbiMoxogaa

1) Jlonyckaetca yanuHeHne KoakcuanbHoro
AbiMoxoaa MaKcumanbHas anvHa Tpy6
CUCTEMBI AbIMOYAANEHUA HE [OMKHA
npesbllLaTb 8M.

KONMUECTBO KorneH He 6onee 2 Wit

2) MNpw yBenMUeHUM J/INHBI AbIMOXOAA C
NOMOLLbIO YANIMHUTENENR, UCTONb3YiATe
N COeaMHEHUA O6XKNMHbIE XOMYTbI.

OCMOTp M OUMCTKa KOAKCUanbHOM TPY6bl

* [Nocne oxoH4YaHUA pa60'rb| no yctTaHOBKe obnzaTenbHO nposepbTe cnefylolyee:

1) HageHOCTb 1 repMeTUYHOCTb COEAVHEHWA AeTaNeil AbIMOX04A.

2) BbixoguT N Hapy»xy BnyckHasA/AbIMOOTBOAALLAA TPy6a.

3) Hannuwe yknoHa B CTOPOHY OTBOAA AbIMOBbIX Fa30B.

4) He cywecTsyeT Ny Nperpag, Ha BbIXOAe BMYCKHOR/AbIMOOTBOAALIE TPYObI.
5) YoaneHbl N1 onacHble Matepuasbl U3 MOMeLLIEeHNA.

<OcTopo«Ho!>

Mepep ouMCTKOI KOAKCMANBHOrO AbIMOXOAA, CHauasna Heo6X0MMO OCTaHOBUTbL paboTy KoTna
1 AaTb OCTbITb Tpyb6e.

Tun n mapkupoBKa "YnnoTHMTENbHOrO KonbLa"

YnnotHuTenbHble KonbLia, ncnonb3yembie B AaHHOM Cieaylolgue.

MyHKT D Konuuecrso Tennocroikan Marepuan
Temneparypa
KD-75D ® 60/100 2 230°C v 6onee CunukoH

<BHuMaHue!>

PekomeHayeTcAa nokynarb B paspelueHHbIx pupmoii 'KD Navien' marasmHax.
B nHOM cnyuae Bbl He MOXETE NONYUYMTb raPaHTMIO KauecTBa NPOAYKLMU.
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AuiMoxoAa
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PasgenbHas cuctema goimoyganeHunsa(@80)

KomnnekT noctaBku

Bbi6op BbIxoaa BNYCKHOW U AbiMoOoTBOAALLE TPY6bI

1. PazaenbHblil AbIMOXOA AOMKEH KPENUTLCA K KOTNY M BbIXOAUTb HapyXy.
2. Bce onacHble BelLecTBa U NPeAMEThI, co3palolme nomexy AnAa AoCTyna K pasge/ibHoOMy
AblMOX0AY AOJIXKHbI 6bITb yAaneHbl 13 NnomMeLlleHnA.

YcTtaHOBKa U npegynpexaeHue

CTaHﬂapTHble YCTaHOBKUW pa3genbHbIX AbIMOX0A0B NOKa3aHbl Ha PUCYHKaX.

R M R R
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Tpy6a
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BEHTUNALWK

BnyckHas TpyGa

O6Lan Tpyba
AbIMOyAaneHna

<CTaHaapTHas NpoeKLUWA Mo YCTAaHOBKe KOTNa € pa3fenbHbIM AbIMOXOA0M>
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MecTo pacnonoXeHus OTBEPCTMIA ANA pa3aeNbHbIX 1bIMOXOA0B

- Onpegenvite MecTo pacnoNOXeHUA OTBEPCTUMA
ANA pasfenbHoro AgxWmMoxaga.

- Pexomengyemoe mecTo 0TBEpCTHA Bbillle KOT/a
Ha 150mm. =
- luameTp otBEepCTHA - 90 ~ 35 MM,

YcraHoBKa fibiMOX0OAa pa3fjenbHoro TMna

1) fonyckaeTca yniMHeHUe paz/ielibHbIX [bIMOXOZOB.
MakcnmanbHan cymMapHan fivHa Tpy6 pa3aenbHOM CUCTeMbI AbIMOYAANEHUA
He AOMXHa NpeBbIATL 12M,

2) Mpu McNonb3oRaHNUM YANMHUTENA 06A3ATENLHO BCTABLTE YTINOTHUTENBHOE KOMbLO,

| —— 1 -

1 [

S OrimocTeoaALWE naTpY6GoK

OCMOTp U OUNCTKa pa3fenbHbiX AbIMOXOJ 0B

» [ocnie oxoHyaHuA paGoT No ycraHoBke o6s3aTensHo NpoBepLTe ciefyKiyee:

1) HapgexHoCTb U repMETUMHOCTD COEAUHEHWUA AeTaNEl AbIMOXOAa.
2) He cywectayeT nn nperpag Ha BLIXOAE BNYCKHON v gbiMooTBOAAWElA TPYyObi.

<OcropoxHo!>

Nepes ounCTKOM AHMOXOM0B, CHauaNla Heo6XoOAUMO OCTAHOBMTb paboTy KoTNa U
AATb OCTbIThL TRY6am.
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Briycxnod neTpyiok ——
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Tun u mapKnpoBKa "YnioTHUTENbHOTO KonbLa"

YnnoTHUTENbHbIE KONbLa, UCMONb3yeMble B JaHHOM [bIMOXOAE crefyioLyume,

Tennoctonkasn
D Konuuectso Matepman
Temnepartypa
® 60 1 230°C u 6onee CunukKoH
<BHuMmaHue!>

PeKOMeHAYETCﬂ NOKynaTtb B pa3pelleHHOM KomnaHuelt ‘Navien' marasuHax.

B vHom CnyYyae Bbl HE MOXeTe NONy4YUTb FAapaHTUIO KaueCTBa NpoayKuun,

KomnnekT pasgenbHoro gbiMmoxoaa

<Tabnuua>

HanmeHoBaHme Kop LiBer
KomMnnekT gbIMOX0O40B pa3aenbHblid, 380 MM BCSA0493 Benbiii
KomnnekT abiMoxofoB pasaenbHbli, 380 MM BCSA0558 Benbiii
Mpamon yuactok, @80 x 1000 MM BCSA0494 Benbiit
Mpamoi yuactok, @80 x 500 MM BCSA0495 Benbiit
Mpamoit yyactok, @80 x 250 MM BCSA0496 Benbii
KoneHo, @80 x 90° BCSA0497 Benbiin
KomnnekT abIMOXOA0B pa3fesibHblii, 380 MM BCSA0498 CepebpsaHbii
KomnnekT abIMOXof0B pa3fesibHblii, @380 MM BCSA0557 CepebpsaHbiii
Mpamon yuactok, @80 x 1000 MM BCSA0499 CepebpaHbii
Mpamon yuactok, @80 x 500 MM BCSA0500 CepebpaHbiit
Mpsamon yuactok, P80 x 250 MM BCSA0501 CepebpsHbiit
KoneHo, @80 x 90° BCSA0502 CepebpsaHbii
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PasgenbHas cuctema gbimoyganeHusa(@75)

KomnnekT noctaBku

Bbi6op BbIxoaa BNYCKHOW U AbiMoOTBOAALLE TPY6bI

1. PazaenbHblil AbIMOXOA AOMKEH KPENUTLCA K KOTNY M BbIXOAUTb HapyXy.
2. Bce onacHble BelecTBa U NPeAMEThI, co3palolme nomexy AnAa AoCTyna K pasge/ibHoOMy
AblMOX0AY AOJIXKHbI 6bITb yAaneHbl 13 NnomMeLlleHnA.

YcTtaHOBKa U npegynpexaeHue

CTaHﬂapTHble YCTaHOBKU pa3genbHbIX AbIMOX0A0B NOKa3aHbl Ha PUCYHKaX.

R M R R
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HeiMooTBOgAWANA TpyGa
Tpy6a
MPUTOHHON ™~
BEHTUMNALMM
BnyckHan TpyGa
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<CTaHaapTHas NpoeKLUWA Mo YCTAaHOBKe KOTNa € pa3fenbHbIM AbIMOXOA0M>
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MecTo pacnonoxeHua OTBepCTMﬁ AnA pa3sfenbHbIX AbiIMOX0OA40B

- Onpegen1Te MECTO PacroNOXKeHNs OTBEPCTUI
ONA pa3gernbHOro AbIMoXoaa.

- PekoMeHzyemoe MeCTo OTBEPCTUSA BbilLe KOTNa
Ha 150mm.

- inametp otBepcTusA - 90 ~ 95 Mm.

YcTtaHOBKa AbIMOXOfa KOPENCKOro Tuna

1) fonyckaeTcs yanvMHeHWe pasgenbHbiX AbiMoXofoB He Gonee - 8m
2) Mpw Ucnonb3oBaHUM YLIMHKTENA 06A3aTeNbHO BCTaBLTE YNNIOTHATENBHOE KOSbLO.

—
T

DuiMooTROaR LM E—
naTpyGok

OCMOTP U OYUCTKA pa3fiefibHbIX AbIMOXOJ0B

* [Mocne okoHuaHuA pa6oT no ycraHoBke o6A3aTenbHO NpoBepbTe criefyiolee:

1) HagexHOCTb M repMeTUYHOCTb COEAMHEHUA eTanei AbIMOXoa.
2) He cywecTByeT Ny Nperpag Ha BbIXofle BNYCKHOM 1 [bIMOOTBOfSALLEN TPY6bI.

<OcTopoxHo!>

Mepep 0UNCTKON AbIMOXOAOB, CHaYana HeOGXOAIIIMO OCTaHOBUTbL pa60Ty KoT/la n
AaTb OCTbITb prﬁaM.
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Tun u mapKupoBKa "YnnoTHUTENbHOTo KonbLa"

YnnoTHUTENbHbIE KONbLa, UCMOMNb3yeMble B JaHHOM AbIMOXOAE cnefyioLyume,

Tennocronkasn
D Konuuectso Matepman
Temnepartypa
® 60 1 230°C u 6onee CunukoH
<BHuMmaHue!>

PeKOMeHAYETCﬂ NOKynaTtb B pa3pelleHHOM KomnaHue ‘Navien' Mara3uHax.
B vHoMm ClyYae Bbl HE MOXeETE NONYYUTb FAapPaHTUIO KaYueCTBa NpoayKuun.,
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MakcumanbHan obuwan gnvHa

Tun gbimoxoga Ouametp(mMm) Makc. pnuHa(m)
KoakcnanbHbii @ 60/100 8
. 2 80/80 12
Pa3penbHbiin
@ 75/70 12
DKBMBaJIeHTHan
Twvn gbimoxopa Auametp(mm) Koneno AnVHa (M)
45° 1
KoakcnanbHbii @ 60/100
90° 15
45° 1
2 80/80
. 90° 1,5
PaszgenbHbli
45° 1
@75/70
90° 1,5

<Cnoco6 U3mMepeHus AIUHbI
KOAKCUaNbHON cUCTeMbl AbIMOypfaneHua>

1

<Cnoco6 nsmepeHus SANHDI
pasgenbHoi CUCTEMbI AbIMOYAANEHUA>
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MoHTaX BLIHOCHOIO nynbra ynpasJsieHusi CO BCTPOeHbIM
KOMHaTHbIM OaTHYUKOM TeMnepaTypbl

O6ecTo4kTe KOTEN Nepen Hayanom
MOHTaXa NynkTa ynpasneHus.
OTcoeneH1Te KOTEN OT PO3ETKU AreKTpo-
nNUTaHUs Nepef TeM KaK Bbl HAYHETe
COEMHATL aNEKTPONpOBOAaMM KOTEN
C BbIHOCHBIM MYINLTOM YrpaBneHus.

BhiGop MecTa ycTaHOBKM Nynbra.
PexomeHgyertcsl ycTaHaBRNVBATL BLIHOC-
HOW MyNbLT YNpaBneHUs Ha BbicOTe
1,2- 1,5 m or nona. He ycraHaenueaiire
BEIHOCHOW NYNBT YNPaRMeHUs KOTNoM
€O BCTPOEHHLIM KOMHATHBLIM AaT4YUKOM
TemnepaTypbl PRACM € MecTamu, rage
YacTO OTKPLIBAKOTCS OKHA U OBEPU, U
€CThb CKBO3HSIKW, B MECTax Kyfa nona-
0aloT NpsiMble COMHEYHbIE Nyyn, B
MECTax C NOBLILLEHHON BNAXHOCTLIO
M pSAOM C pagvaropaMuy Unv apyrumu
o6orperarwmmmn npubopamu.
YctaHoBka nynsra B BhilLENepeqncrieH-
HbIX MECTaX MOXET NOBIEeYL Henpa-
BUNEHbIE NOKa3aaHUs TeMneparypsbl
BO3[yXa W, KaKk cnefcTBUE, KOTEN He
6yner noaaepKUBATH YCTAHOBIEHHYIO
Temnepartypy BO3ayxa B NOMELLEHUM.

Hu B koem cniyuyae He nogknovanTe
BbIHOCHOW NYNkLT yNpaBneHUA
HenocpeACTBEHHO K UCTOYHUKY
anekTponuTaHuna 2308, 50y,
MpucoeauHeHue NynbTa HENOCPEACT-
BEHHO K UCTOYHUKY nuTaHus 2308, 50y
NpUBEOET NYNbLT B HETOOHOCTE.
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Koabl HeucnpaBHocTe# u yctaHoBku DIP - nepexkniovarens
kotnoB Navien Deluxe One

Kopa owin6Kku
Kon CopepxaHue owmnbKu Kon CopepaHue owmbku
OLWK6KM own6KM
003 OTCyTCTRUE CUTHaNa O HaNUUUK NaMeHN 205 HeuncnpaBHoCTb AaTunKa TeMnepaTyphb
“nu ofpbia LENW JaTUMKa MNaMEHU WK HeT ra3a oTonuTensHoli Boabl
004 JIOXHbIA CMTHAN 0 HaNMUYUK NNaMeHn 218 Heucnpa:anccrh RaT4ika TEMNEPATYph!
o6patHoii Bofsl OB
012 MNotyxanue 250 OTpuuatensHas Temnepartypa B Kotne
016 MNeperpen Tennoo6MeHHUKa 291 Owwué6ka nopknioyeHus MBC
046 HeucnpapHocTh paTuvka neperpepa 302 Hu3KMiA ypoBeHb Boab
Tennoo6MeHHUKa
HeuncnpaeHocTh gaTumnka TeMneparyphb
049 MNpepoTEPalLeHUe noxapa 480 Goinepa
056 HeucnpaeHocTh raaoeoro knanaHva 515 HeucnpaeHocTk pene KoHTponnepa
HeucnpapHocTh AaTuMKa KOMHaTHOA HeuncnparHoCTb ycTaHOBKM
094 517
TeMnepaTyphbl DIP-nepekniouatens
109 HeucnpaBHOCTb BEHTUNATOPA 593 OwmnbKa napons naHenm ynpasneHns
110 3aTpyaHeHUe yganeHun AbIMOBbIX ra3on 594 HeucnpasHocTb cxembl EEPROM
127 HeucnpaeHocTs APS gatuuka 615 HeucnpaBHoCTh BEOAA U COCTOAHUA NaMATUA
740 HeucnpaBHOCTL gaTumkKa HapyXKHOW
TeMnepartypbi
157 HeucnpaeHocTb wnaHra APS
782 HeuncnpaeHocTh cBsiau € rnaBHoOM naHenkio

ynpaeneHusn
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YcraHoBku DIP - nepexnioyarens

PasbsacHeHne
Homep
OyHKUMA ON OFF
Mpo6Has akcnnyarauma
1 Mpo6Han akcnnyaTayma (10 2 yacos) O6blyHan aKkcnyatalus
2 HacTpoiika cocTonHMA max MOLIHOCTb O6bluHanA 3KCrTyaTalus
3 SKcnnyarauum min MOLLHOCTL O6blyHan sKcnnyaTauua
4 Tun abimoxopda PazgenbHbli KoakcuanbHbii
5 Bobi6op Tonnimea COKWKEHHbIN ras MNpupogHbIi ras
6 Mogynauma ropenku HeucnonbzoBaHue WUcnonb3oBaHue
7 Pexum Hyakora Wcnonb3oBsaHue Heucnonb3osaHue
NaBneHvs raa
8
Hactpoiika MowHOCTH (2) Hactpoiika MOLWHOCTW KOTNa
9
10
1 HacTpolika cTpaHbl (3) Hactpoiika cTpaHbl
12
. DIP S/W
(1) Hactpoiika cocToaHWA SKCnyaTayum 5 3
O6bIYHbIV peXxum Bbikn. Bbikn.
MaKcManbHas MOLLHOCTb Bkn. Bbikn.
MuHMManbHaA MOLWHOCTb Bbikn. Bkn.
MakcumanbHas MoLHocTb IBC Bkn. Bkn.
DIP S/W
Mogenb KoTna
8 9
24K Bbiki. BbIkn.
30K Bkn. BbIkn.
35K Bbikn, Bkn.
40K Bkn. Bkn.
(3) Hactpoiikn DIP 5/W
CTPaHbI 10 11 12
Poccua Bkn. Bbikn. Bbiksn.

61




image10.png
0@

OnacHocTb BO3ropaHums.

He vicnionbayiite n He xpaHuTe roprodve,
NEerKoBoCIriaMmeHALLMECH U XMMU4EeCKA
aKTvBHbIe BELLIECTBA B MOMeELLeHWW, rae
YCTaHOBNEH KOTEN.

He passeLuvBaiite BnaxHY10 onexay Ha
TpyBax. OT0 MOXET NOCIy¥MTb NPUMUHON
noxapa. /

v

AO

BeHTUnNALUA BO30yXa B NOMELLEHUM,
rge ycTaHOBIEH KOTEéN.

TwarenkHo BEHTUNUPYITE NOMeLLIEHVe,
B KOTOPOM YCTAHOBRINEH KOTEn.
HepocraTtouHaa BeHTUNSLMS NoMeLLe-
HUS, rae yCTaHOBNEH KOTEN, MoXeT
HapyLLUTkL NPOLIECC FOPeHUs B KOTNE
Y NPUBECTM K COKpaLLIEHVIO CpoKa ero
cnyx6bl. Kpome Toro, B HEBEHTUNUPY-
€MOM NOMELLIEHUN MOXET CKOMUTKLCS
yrapHbilli raa v Bbi3aBaTk OTPaBleHWE.

0@

MopkmoveHue KOTNa K AMEKTPOCETH.
1. UcTouHMK anekTponuTaHusa ans
[aHHOTO KOTNa A0MKEH UMETb cneay-
oLme napameTpsi - 230B, 500,
Wcnonb3oBaHWe MCTOYHMKA NUTaHWSA
€ NapameTpamm OTIIMYHbIMU OT YKa3aH-
HbIX MOXET MPUBECTU K NOXapy, CHY-
WeHUo achdeKTMBHOCTU paboThl koTna
UMK K COKPALLIEHWIO CPOKa ero SKCnny-
araumu.

2. He nogknio4aiime K UCTOMHAKY MATaHUA
Apyrve anexkTponpubopbl napannensHo
C KOTNOM.

He vcnonb3yiTe npy noAKMIOHEHUN
YONVHUTENW U NEPEXOAHUKN.
HecobniogeHuve BbillenepeyncneHbIx
Mep 6e30nacHOCTU MOXET NPMBECTU
K KOPOTKOMY 3aMbIKaHUIO SNeKTPOo-
NPOBOAKW, @ TAKKE MOXET NOCMYXMUTb
NPUYMHONM NoXapa.

0@

He 3anyckaiTe KOT&n CO CHATbLIM
3aWUTHBLIM KOXYXOM.
Ob6s3aTenbHO 3aKkpoiTe 3alUTHbIN
KOXYX nepen, MyckoM U He CHUMalTe
€ro BO BpeMsi 3KCriyaTaumm KoTna.
Hecobnionexvie AaHHOM NpaBuia MOKET
NPUBECTU K NOPEDKEHUIO SMEKTPUHECKAM
TOKOM, & Taloke Bbl3BaTb NOXap W OTpaB-
neHve AbIMOBLIMU rasamu.
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MoHTaxHasa cxemMa 3neKTpocoeaAuHeHUM 6roka ynpaBneHus
kotnoB Navien Deluxe One

falal
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TexHuyeckue xapakrepuctuku kornos Navien Deluxe One

TexHuyeckme napameTphbl 24K 30K 35K 40K
Kareropus ll2Hap
Wcnonvenue C13, C13,Csa
HaaHaueHue Ortonnenue (OB) v HarpeB Bofbl Ans X03sWCTBEHHbIX HyXA (TBC)
Tonnueo MpypogHbIi raa / CxukeHHbIN ras
Kng % 92,0
NOx Knacc 3
Tennosasi OB & 8-24 12-30 12-35 1240
MOLLHQOCTh
'BC 30 35 40
OrannuBaemas nnowags ' [0 240 [0 300 [0 350 00 400
Temneparypa Harpeea OB °C 40-80
Pabouee MuH. 6a 0.5
nasnexHne OB P
Make. 3,0

Temneparypa Harpesa s
BoAbl B cucteme NBC c 30-60
Pacxon rasa MpMpoaHbIii ras |M*/yac 0,86/2,58 1,27/3,23 1,2713,77 1,27/4,39
(MAMAKC.) | et 123 |icuac| 072,15 1,06/2,69 1,06/3,14 1,06/3,58
[asnenve raza TPpOAHLi ra3 M6ap 10-25
Ha Bxone CXMKEHHBIA ra3 28-37

HanpsxeHve BIT
OnekTpudeckue |4 Yacrata 4 230750
napameTphl MNotpebnsemas

MOLI.lpl-IeOGTI: Br 150
Ouawmerp 1py6 cuctembl
DbIMaynaneHus MM 60/100(75/70),(80/80)

OB G3rr
MpucoepeHu-
TenbHbIe BC LIoiM G1/2"
paamepsl

las G 3/4"

[abapuTHble paaMepbl

(BbicoTaxlLinpuHaxl ny6una) MM 665x400+255 665x440+255

Bec (6e3 Boapl) Kr 26 27
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PernameHT pa6ot npu nepsom nycke kotna NAVIEN.

1 Mepenbiii Nyck 1 nocnepyioulee obcnyxmBaHne o6opygosaHua Navien
" | pekomeHayeTca ocylwecTBnATL ABTOPM3OBaHHBIM CEPBUCHBIM LieHTPoM Navien.
2. | MNposepuTb gaBneHue B Bo3aylWwHo yacty Pb. laBneHue B CO.
3 MpoBepuTb HanpsKeHKe B aneKTpoceT (Npy Heo6XOAMMOCTM YCTaHOBUTD
| Crabunusatop HanpsxxeHuUA), NPOBEPUTD $pa3npPOBKY.
4 MNpoeepuTh HanvuKe 3a3emMNeHVs, YyCTaHOBKA AV3NEKTPUUYECKO MydThbl Mexay
| KOTNOM ¥ 3aNOPHbLIM KPAHOM Ha razonpoBsoge.
5 MNpoBepuUTL NPaBUIEHOCTL BLIBOJA KOAKCUANbHOMN TPY6bl C HAPYKHOIA CTOPOHBI
AOMa, NPaBUNbHOCTb YCTAHOBKU paaneanof/‘l CUCTEMDI AbiMOYAaNneHnA.
6 MpoBepuTtb Hanuuue ¢punbTpa (rpAseBuKa) Ha obpaTke. YCTaHOBNEH JOMKeH
" | 6bITb FOPU3OHTaANbHO.
MNpoBeputb faBneHune XBC Ha Bxoae B oM (KOTEN).
. LleHTpansHoe BofocHabeHue, nHAMBUAYanbHoe BOAoCHabXeHWe (CKBaXuHa,
KonopeLy).
Hy>KeH ruipoakKyMynaTop, He Hy»KeH ruapOaKkKyMynaTop.
8. | YcTaHOBKa AManeKTpuyeckon mydptbl Ha rasoeoin Tpy6be, nepes KOTIOM.
9. | CoepumHeHue lMynbTa ¢ KOTNOM, HUKAKMUX CKPYTOK.
YcTaHOBKa nynbTa ynpaBneHus Ha Bbicote 1,2-1,5 M. oT nona. Henb3s
10 YCTaHaBNMBaTb NyNbT B MeCTax, rge 4acTo OTKPbIBalOTCA ABEPW U NONapaloT
' CONHEeYHbIE NYyYU U B MeCTax C NoBbllIEHHOW BNa*KHOCTbI0. Ha KyXHe 3anpelieHo
YyCTaHaBnMBaTb NynbTbl yNpaBneHusA.
- B mecTe yCcTaHOBKM KOTNa W My/bTa yrpas/ieHUs He JO/MKHO 6biTb
* | nbineo6opaszoBaHua 1 UcnapeHuid (TpeboBaHUA 3aBOAA U3rOTOBUTENSA).
12. | MpoBepKa 1 HacTporKa [iun nepexnioyaTtenei Ha Nnate ynpasneHa.
13 HacTpoiika makcumanbHOTO M MMHUMAabHOTO AAaBNeHWA ra3a Ha ra3oBoM KJlanaHe,
* | cornacHo mowHocTn o6opyaoBaHUA.
14. | Mepep nyckom, ecnu nyckaeTe NepBblil Pas, TO BPYUHYIO MPOKPYTUTb BaJl HAacoca.
15. | 3anonHeHwe rapaHTMIMHOrO TanoHa. [laTa, neyartb, NOANUCH.
16. | 3akil0unTB JOrOBOP Ha eXerogHoe TexHuueckoe obcnyxmsaHue.
17. | NMposectn UHcTpyKTax Motpebutenio.

64





image172.png
PernameHT paboT npm ex<erogHom TeXHNYECKOM 06CIy>KBaHUM
kotnoB NAVIEN.

MpodurnakTnyeckyio YNCTKY U HACTPOIIKY KOTNa HeobxoAMMo NPoBOAUTDL 1 pas3 B
12 mecAaues.

MpodurnakTnueckre MePONpPUATAA BKITIOYAIOT YUCTKY UM 3aMeHY SNEeMEHTOB
KOTNa, KOHTaKTUPYIOLIME C MPOAYKTaM1 CropaHus:

-. UncTKa NOBEPXHOCTU MEPBUYHOTO TEMNOOGMEHHIKA KOT/a;

-. UnCTKa KpbINbYaTKKU BEHTMRATOpA.

KoHTponb cMcTeMbl MoAaun Bo3fyxa AfiA ropeHus 1 0TBOAA AbIMOBbIX ra3oB:
-. Yncrka Tpy6bl gbimoxopa.

Mpoeepka AaBneHUs B MeMbpaHHOM paclUMpUTENIbHOM 6ake oTonneHus B
(0,8 - 1,2 Krc/cm2.)

Yuctka (MpoMmbiBKa, NPOAYBKa) ropenku KoTna oT MbiNy CaXu, Harapa,
HaCTPOoiiKa ra3oBoro KnanaHa, laBneHue MuH, Y MaKc.

MpoBepKa 3neKTPOAOE PO3XKMra M MOHU3ALMN.

MpodunakTnyeckas YNCTKa KOHTYpa OTOMIEHWUA KOTNa:

-. Xumunueckas npombieka (npv HeobxoanmocTu);

-. Yncrka dunbTpa ceTyaToro, yctaHoBNEHHOro Ha o6paTHOM Tpy6onposoae
nepef, KOT/IOM;

-. 3aMeHa HeKayeCcTBEHHOr 0 TENNIOHOCUTENA,

MpodunakTyeckas UncTka koHTypa NBC, BK/louaeT cnegylolue onepawuu:
-. XMMMUYeCcKas NpoMbIBKa ( Npy HeobxoamMmocTn);
-. YUCTKA 1N 3ameHa GpUnsTPoB.

I'IpOBepKa 2N1EKTPONPOBOAKN Ha OTCYTCTBME I'IOBpe)KAeHVIVI, OCMOTP BCeX
Pa3beEMOB Ha NOBpPeXaeHue.

10.

MNpoBepka KOTNOBOM aBTOMaTMKK (AaTumky, nonoxeHve AWM nepekniouatenei,
3neKTpoAbl po3Xura U MOHU3aLMK)

11.

MpoBepka BxogHOro HanpsxeHua 230 B, 50y

65




image173.png
YcranoBka Hapy»xHoro c6poca(Outdoor Reset)

B 370T peXxvm NpegHa3HayeH Ais BbINOHeHWA GyHKLUK oborpesa nmyTem
aBTOMaTUYECKOro M3MEHEHUA 3afaHHOMN TemnepaTypbl 060rpeBa B COOTBETCTBUN C
TeMnepaTypoi Hapy»KHOro BO3[lyxa 1 Harpy3koii oborpesa.

1. B <HopmanbHom pexkume paboTbl> HaxmuTte KHonku [Topavas Boaa] n [Ce3oH] 6onee
5 ceKyHp, uTo6bl BOITY B <PexuM CrieLManbHbIX NapameTpoB>.

wom A - L R —

5sec

2. Korpga Ha naHenu orobpaxaetcs [1.PAR], HaxmuTe [fopAyan Bogal ogvH pas, utobbl 0To6pa3nTb
[PASS], u elwLe pa3 HaxxmuTe [fopavan Bopal, uTobbl BOWTU B <PeXkum BBOAA Naponsa>.

3. Mocne HayanbHoro otobpaxkeHUA “0000”, UsMeHUTe NONOXeHUe BBOAA NAPO/IA C MOMOLLbIO
KHOMKW 060rpeBa 1 M3MEHWUTE YN0 C MOMOLUbLIO KHOMOK [+] / [-].

m - A A - L - %ot -

L—-d L — E

W3MEHUTbL LIWOPbI YBEJIMHEHWE/YMEHbLUEHWE
LnorP

4, Beegute naponb «1234» n BoinguTe B <Pexum 0TOOpaXKeHUA NapameTpoB>.
Haxumalite kHonku [+] / [-], noka He oTtob6pasutcsa [G.---].

5. YTo6bl M3mMeHUTb NapamMeTpbl, HaxmuTe [fopAyas Bogal ofgvH pas v KHonkamu [+] / [-]
yctaHoBuTe [G.ON].

I

6. Ecnu Bbl HaxkmeTe KHOMKY [[opsAuasn Bogal unm He HaXKMeTe HU OfjHY U3 KHOMMOK B
TeueHue 10 cekyHp, 6yayT NPUMEHEHbI NOCeHUE HACTPOIKW, 1 Bbl BEPHETECH B
<Pexum oTobpakeHUA napameTpoB>.
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7. B pexxvime otobpaxeHnA NnapameTpoB Haxumalite kHonku [+] / [-], noka He oto6pasutcs [H .—I.

8. Haxxmute [Tfopsayan Bopa] oavH pas, 4tobbl U3MeHUTb MapaMeTp, U HaxmuTe KHonky [+]/[-],
uT06bI YCTAHOBUTL GYHKLMIO.

Mpeametsl | OtobpaxeHne | OyHKUmA
H—1 Tpy6Hble perucTpbl M KOHBEKTOPbI C CTECTBEHHOIA KOHBEKLIUEi
H—2 KoHBeKTOpPbI C NPUHYAUTENBHOW KOHBEKLMEN

Hapy»xHbii H—3 UyryHHbIEpaguaTopbi

Te(|:16n%c:acaﬂ H—4 PapuaHT C HN3KOI Maccom

Harpyaka H—5 PaavnaHT ¢ BbICOKOI Maccon
H—6 Papuatop
H—7 MNpou3BonbHO

3% Korpa Bbi6paHo 3HaueHue H.-7, onepauus BbiNOJIHAETCA C MTOMOLUbIO 3HAYEHWUA YCTaBKW Hapy»KHOMN
HU3KOIA / BLICOKOI TeMnepaTypbl.

9. Ecnu Bbl HaxMmeTe KHONMKY [fopAdyan Boga) unu He HaxMeTe HU OfHY U3 KHOMOK B
TeyeHve 10 cekyHa, 6yayT NpyMeHeHbl NocieiHNE HAaCTPOKW, U Bbl BEPHETECH B
<Pex<Mm oTo6paXKeHns NapameTpoB>.

10. Ecnu ABax<abl HaxkaTb KHONKY [Ce30H] B pexuMe <Pexxum oTobparkeHnA NnapameTpoBs>
WNK He HaXKMMaTb KHOMKY B TeYEHUE 5 MUHYT, PeXVUM BEPHETCA B OObIUHDBIN PEXUM.

— YcTaBKa Hapy»HOI HU3KOW / BbICOKOI TeMnepaTtypbl MOXHO YCTAHOBUTD B pasaene «HacTpoiika
napamMeTpoB» Ha NaHeNK, a METOA HaCTPOMKW CNeAYIOLIMIA.

1. HauHute ¢ meTopfa, onnMcaHHoOro B rMyHKTax 1 ~ 3 BbiLle.
2. Beegute naponb «1234» u BolipnTte B <Pex<Mm oTOGpaXkeHWA NapameTpoB>.
Haxwumaiite kHonkw [+] / [-], noka He otobpasutca [K.---].

3. YT06bI U3MEHWTL MapaMeTPbl, HaxmuTe [fopAyasn Boga] ogvH pas v KHonkamu [+] / [-]
YCTaHOBUTE XenaemMoe 3HaueHue.

MpeameTbl OrobpaxeHue QyHKumA
YcTaHOBKa MUHUMANbHOM HAapYHOW Temnepatypbl J-10 -10°C
YcTaHOBKa MakCUMarnbHON HAPYKHOW Temnepartypbl K.21 21°C
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JaTyuK ynuuHoii Temnepatypbi (onuus)

YcraHOBKa fiaTuMKa YIMYHOA Temmnepatypbl

1. CHUMMTE KpbILLKY C fJaTumKa.

2. 3aKkpenvTe JaT4vK Ha CTEeHe, UCMonb3yn
KpenexXHble S/IEMEHTb, KOTOpbIE MOCTABAIOTCA B
KOMIUIEKTE € AaTUMAKOM.

3. MoakniounTe NPOBOA K AATUMKY Yepe3
CreLanbHbli pactpyb.

4. TMogkntounTe NPOBORA K 610Ky ynpaeneHuA Kota.

. OpieHsTe KpbiLLKy 06paTHO Ha fiaTumK.

w

[aTumk ynuyHoii Temneparypbi Navien

Tpe6oBaHUA NO YCTAHOBKE iaTunKa YN4HOM
Temnepatypbl.

He yCIBHaBJWIBaI‘/’ITE [aTUMK B MECTaX, rae ectb CUNbHbIE
nepenagbl TeMnepaTtypbl BCNeACTBUU NonajaHua
NMPAMbIX CONHEYHbIX J'Iyl-lel‘/'l WNK rge No UHbIM NPUYUHAM
NOKa3aHWA TeMnepaTypbl MOryT 6bIMmh HEAOCTOBREPHbLIMW,

CamMoe onTUManbHOe MecTo AnA yCTaHOBKW faTuuKa
Ha ceaepHoﬁ wnun CeBepO-BOCTOHHOﬁ CTOPOHe AOMa,
noj NpUKpbITUEM KapHKW3a, Kyfia He NonajakoT NpAMble
COMHEYHbIE fy4yn.

He ymHaBﬂMBaﬁTe AATUUK B6nUau APYrvx NCTOYHUKOB
Tenna (BEHTMHHTOPOB, JbIMOXOI0B, BEHTUNALIMOHHbIX
OTBepCI'Mﬁ, NaMmn OCBELLERMS), KOTOpbIe MOTyT BNUATH Ha
NOKa3aHWA faTyunKa.

He ycTaHaBnueawTe AaTyuk B MeCTax € NOBbilWEHHON
BN3aXHOCTho (ROJOCTOKM, MPAMOE NanagaLue
0CafKoB U T.0.)

“cnonb3yiiTe NPOROAa ANs TepMocTaToR 6ea pa3pbiBoB
(33 VICKMNIOUEHMEM COBIVHUTENBHOTO LITEKEPA Ha XKENTOM
NpoBoAe B MecTe NOAKNIoUeH s K 060pynoBaHMIo).

He ycTaHaBnUBaiiTe NPOBOA OT AaTUMKa PAAOM C
WCTOUHUKAMM 3NEKTPOMArHUTHbIX NOMeX (Hanpumep
3nekTponpoBsoAKa). Npu Heo6xoaUMoOcCTY nyywe
MCMONb30BaTh 3KPaHUPOBaHHbIN KaBenb.

npwY NoAcOeAUHEHUM NPOBOAOB K AaTuKKy 1 Nepeq TeM,
KaK 06paTHO YCTAHOBMTB KPbILIKY Ha AaTuuK, ybeaurech
4TO BCE NPOBOAA NOACOEAVHEHBI U U3CNVNPOBAHDI.

[1aTYMK BOAOCTOW KU

YnpaBneHue KOTNIOM C AaTYNKOM YIMUHOI
Temneparypbi (onuus)

PexM1M Nnoro03aBUCMMOro ynpaeneHns UCNonb3yeTca
ANA NOBbILIEHUA SHEPrOIPGEKTUBHOCTM 1 BOCTUKEHWA
ONTUMaNbHbIX YCIOBUiA ANA paboTbl OTONUTENBHOTO
o6opypnoBaxuA. Npn NOrof03aBMCMMOM YNpaBsieHnm
TeMMepaTypa B MOMELLIEHIM 1 TEMIEPATYa TENTOHOCUTENA
M3MeHAGTCA aBTOMaTUYECKU B COOTBETCTBUM C
W3MEHEHWSAMI YIIMUHOW TEMNEPATYPbI U YCTAHOBKAMM B
6rioKe ynpaeneHus Kotna.

Bbl MOXeTe HacTpauBaTh paboTy NOro403aBUCUMOIA
CMCTEMbI YNPABNEHWA HA NAaHENV yNpaBneHns Kota B

YCTaHOBKaX COOTBETCTBYIOLLIENO peXKUMa.

BHUMAHMUE!

TMorogo3aercMbIiA PeXUM yrpasneHua TpebyeT yCTaHOBKM
[aTuMKa TemnepaTypbl M MOLWHOCTH paboThl KOT/a B
obbluHOM pexvme. Takoe ynpasneHue He pabotaet npu
HacTpoikax pexumoB MAX nnu MIN, a Tarke B ciyvasix
KOrfa MCTUIeii KoTna BbifaeT coobiLieHue 06 owumbke.

10T rpadvIK NOKa3bIBAET YCTAHOBKM KOT/a B 3aBUCMMOCTU
OT CUCTEMBI OTOMJIEHNA, KOTOPbIE UCNONb3YIOTCA NO

YMONuaHuio.

68




image181.jpeg




image182.jpeg
et

B R 8 B 3 & 8 B 3 B 2 W B R 8A

Outcicor
High MIN

Low MIN

10

0

_ Tenmie nam|
[

Tenmie momi ¢
1N pepesmiioa

ook




image183.png
YcraHOBKM NpPpKX UCNo/ib30BaHA
AaTumKa YJ'IWIHOﬁI TemMneparypbl

(BumeTann,anioMuHuiA)

Jra Ta6nuua nokKa3blBaeT TeMnepaTypHble yCTaHOBKWU
KOT/a no ymo/n4aHuio, B 3aBUCUMOCTU OT TUMOB CUCTEMbI

OTOMNEHUA,

YcTaHOBKM NpV MCMONb30BaHUA
[JaTuMKa YNMYHO TemnepaTtypbl

Temneparypa MAvanasox no YMONYaHuio
MwuHycoran

TeMnepaTypa -20°C~5°C -10°C
Mnioconan

TeMnepaTypa 5°C~40°C 21°C

Crorewa |  Manazon | fuanasos | | Heatload
CTONIEHMEA nogave oGpaIl}(,e
Tpy6Hbie peructpbl
Tpy6Hbie perucTpl W KOHBEKTOpbI
¥ KOHBEKTOPbI € € eCTECTREHHOM
eCTecTReHHaIl 48,5°C~82°C 38°C~63,5°C KOHBEKLUeil
KOHBEKLuel {no ymonvanuo)
{no ymonuaHuio)
KoHBekTophbl €
NPUHYAUTENbHO 60°C ~ 82°C 46,5°C~ 63,5°C
KOHBEKLIWei KoHBektophbl ¢
npuHyaUTenbHOM
KOHBEKLWel
UyryHHbliepaguatopsl | 37,5°C~76,5°C 30°C~59°C
Tennsie nonsi nog s o
BeToHHai CTXKAN 26,5°C~60°C 211°C~465°C
Tennwie nonbi € o ~ A8 5O ~ Yy e aTo
HepeasHam nokpeve | 265°C~48,5°C 21°C ~ 38°C YryHHbIEDanUaTopbL
O6byHbIE paguaTophl 48,5°C~76,5°C 38°C ~ 59°C

Tennbie nons nog
GeToHHoIl cTAXKOl

Tennbie nonbl ¢
JEPEBAHHBIM NOKPbITUEM

O6biyHbIE paauaTophl
(6umeTann,anioMuHuiA) ] | l

Il
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MpoBepLTe NONOXeHUe 3anOpPHbIX
KpaHoOB B CUCTeMe NoAa4v Boabl ANA
XO3IMCTBEHHbLIX HYXA.

KpaHbl B cucteMe nogayv Bogbl Ans
XO3AWCTBEHHbIX HYX/, AOMKHbI ObITh
OTKPbITEIMU M OBecnevmBaTL CBOGOOHBIA
NpOTOK BOAbI B KOTNE Ans €& Harpesa
W panbHeiLero Ucrnonb3oBaHus.

MpoBepbTe NoNoXeHWe 3anopHbIX
KpaHOB B CUCTeMe OTOMNNeHHs.
Y6enuTtech B TOM, YTO BCE KpaHbl B
cvicTeMe OTOrNEHWS! OTKPbITLI. 3akpbiThe
XOTA Obl OQHOrO KpaHa B CUCTEME
oTonneHus Bo BpeMsi pabothbl koTna,
MOXET NPUBECTU K ero neperpesy u
nocneayoLemy OTKITIO4EHUIO.

B cnyyae Bo3HWKHOBEHMs npobnem
B pabote cuCTEMbI OTOMNEHUS, CBS3aH-
HbIX C LIMPKYNsiLMEed OTONUTENbHOM
BOAbI, AaXe NPU BCEX OTKPbITLIX KpaHaX,
obparutech B cneLuanvsupoBaHHYIo
CepBUCHYI0 crnyx6y.

—

O

MpoBepbTe NonoXeHue 3anopHbLIX
KpaHOB npu paboTe KoTNna B cucteme
OTOMMNEHUs! C HECKONbKMMM OTONMU-
TeNbHbIMA KOHTYpPaMM.

Mpu paboTe koTna B cMcTeMe OTOMTIEHU
C HECKOJIbKMMW OTONUTENbHBIMUA KOH-
Typamu, HeobXoaMMo OTKPbITb BCe
3anopHble U pacnpeaenuTenbHble
KpaHbl X0oTH Okl B OHOM M3 KOHTYPOB
oTonsieHus. 3aKkpbITUe BCex pacrnpe-
JenuTernbHbIX KPaHOB UMK XOTA Bbl
OZIHOTO 3aMOPHOTO KpaHa B €AMHCTBEH-
HOM OTKPLITOM OTOMUTENEHOM KOHTYPEe
BO Bpems paboTbl kOTNa, MOXET npu-

BECTV K €10 Neperpesy 1 nocrienytoLLemy

O

MpoBepbTe NONOXKeHMe ra3oBoro
KpaHa.
Y6egutechb B TOM, YTO rasoBblii KpaH
OTKPbIT.
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OTKIMKO4HEHWIO.
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O

YcTaHOBKA U PEMOHT KOTNa AOMKHbI
OCYLUECTBIIAITCA TONbKO aBTOPU-
30BaHHbIM CepPBUCHbIM LIEHTPOM.

1. HenpaBunbHas yctaHoBKa KoTna
MOXET CTaTb NPUYMHON HECYACTHOIO
cnyvasi.

2. BbinonHeHWe npodunakTmieckmux
W PeMOHTHLIX paboT crieflyeT nopyyars
TONbKO aBTOPU3OBAHHBIM CEPBUCHbBIM
LeHTpam.

3. NopaeaiiTe 3anpoc Ha NPoOBEpKy
KOTna He MeHee OAHOro pasa B rop.
BxerogHasn nposepka, OCyLLECTRIAeMan
aBTOPV30BaHHLIM CEPBUCHBLIM LIEHTPOM
MOMOXET NPOANATL CPOK CyObl KOTNa
1 NOBLICUTL 6E30MacHOCTb ero AKCry-
araumu.

4. MNpy HeoBXoAMMOCTH YTUNIU3ALIMA
koTna obpallaiitech B cneumasbHbie
opraHusaumn.

A

ByAkLTe OCTOPOXHbI MPU UCNOMb-
30BaHUM ropsivei BoAbl.

Mpw oTKpbITUM KpaHa, oBecnednBalo-
LWero nogavy ropsiyeli BoAbl, MOXET
oKa3aTbCsl, YTO OHA UMEET [0CTaTo4HO
BbICOKYIO TeMMepaTypy.

ByabTe OCTOPOXHbI, He 0BOXIMTECH!

AQ

UcnonkwayiTe KOTEN TONbKO ANSA
HarpeBa OTONUTENkLHOW BOAbLI U
ropsiuero BOAOCHabXeHUS.
Mcnonbk3oeaHue KOTna B Lenax He
npeaycMOTpPEHHbIX AaHHLIM PyKOBROA-
CTBOM MOXET NPUBECTU K HECHACTHOMY
Cnyualo Unu HaHecTu Bpeq 3A0POBRkI0
yeroneka.

®®

OnacaiTecb NopaXeHUs ANeKTpU-
YeCKMM TOKOM.

1. He npuvikacaiitech BrajHbIMUA pyKamm
K KOTAY, NOAKIHOHMEHHOMY K MICTOYHUKY
ANeKTPonUTaHusI.

2. He npukacaiTech K LUHYpPY aneKTpo-
MATaHWs BNaXKHLIMU pyKamu.

3. He vicnionbayiite Boay wunu BriadkHyo
TPSANKY ANs YACTKU KOTIa, NoaKioveH-
HOrO K UCTOYHUKY SNEeKTPONUTaHUsl.

He poTparvBaiirech A0 TPYObI AbIMO-
OTBOAA BO BpeMA paboThl koTna.
Mpw pabote kotna, TpyGa AbiMooTBOaA
CTaHOBUTCH O4EHb FOpsivEl U KacaHue
K HE MOXET Bbl3BaTb OXOrU.
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O

Mpu HeoBGxOQMMOCTH PEMOHTA raso-
BbIX TPy6 ob6paTuTechb B ra3oByio
cnyxoy.

PeMOHT ra3oBbix TPy6, BbIMOMHEHbINA
HekBanuLpoBaHHbIMU pabo4nmMm
MOXET NPUBECTM K YTEHKE ra3a u, Kak
cnepcTeve, K HeCHacTHOMY crnyvato U
HaHeCTu Bpep, 300poBblo YenoBeka.

O

CrnugaifTe BOfly U3 KOHTYpPa OTOILNIEHUsT
M KOHTYpa ropsiuero BOAoCHabxeHusi
€CIv KOTén He OyZeT UCToNL30BaTLCA
B TeYeHUe AnUTenbLHOro nepuoga.
[nuTenbHbIA NPOCTOiA koTna (0co6eHHo
B XO/TIOOHOE BPEMS r0Aa) MOXET BbI3BaTH
3aMepsaHue BoAb! B CUCTEME OTOMINEHUS,
B cUCTEME FropsiYero BofocHabkeHusi U B
camoM KoTrie (cTp.24).

A

MoHTaX, NnogKnioYeHne NeKTPonuT-
aHus, a TaK e NoAKnioYeHue U BBOp,
o0bopyaoBaHuA B 3KCTITyaTaLMIO CUCT-
€M nogaym rasa u rasoBoro o6opygo-
BaHWA pa3peluaeTcsl BbINOMHATL TOr-
bKO CreLMan1M3vpoBaHHOM OpraHnaa-
LMK B COOTBETCTBMM C TPeOOBaHMAMMU
rapaHTUIHHOTO TarloHa U MHCTPYKLUMEen
NPOU3BOAUTENSA U APYIMMU HOPMATH-
BHbIMU JOKYMEHTaMM.

O

He oTkniovaiiTe KOTEN OT UCTOYHUKA
3NeKTPONUTAHUS.

Ecnu kotén He Gyper ncnonb30Barbes
B TEYEHVE ABYX-TPEX u Bonee aHen,
He OTKN4ahTe ero oT UCTOYHMKA
NUTaHWA, TaK Kak hyHKUWS 3alUUTbl OT
3amMep3aHus paboTaer oT aNeKTpu-
yecTtBa. Ecnu koTtén oGecTo4eH, To
OYHKLMSA 33Tl OT 3aMep3aHus He
cpabotaet. 310 NPUBEOET K 3aMep3aHnio
BOAbl B CUCTEMe OTOMNNEHMUs U, Kak
cneacTeve, K NOBPeXAeHWIo CaMoW
CWCTEMbI OTOMNMEHUA U KOTNa.
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O

HanonHeHWe cucTeMbl OTONNEHUS
BOAOW.

Mepen Ha4yanom aKcnnyaTtaunm kotna
Heo6XoAMMO 3anoNHUTL CUCTEMY
OTOMIIEHUs1 U cam KOTEN BoaoW (CTp.26).
Mpu paneHerLwel akernyaTalmm KoTrna
Heo6GXxoOuMO NoaAepKUBATL HOMMHANbL-
HOe AaBrieHue B CUCTEME OTOTUIEHUS.
HecobntogeHue aTnx Mep npegocTo-
POXHOCTU MOXET NPUBECTU K NEperpeBy
KoTna.

A

FapaHTUA Ha AaHHOe o6opyaoBaHue
BCTynaeT B CUITy C MOMEHTa NepBoro
nycka, 0 Yem B rapaHTUMHOM TalioHe
00A3aTenLHO AenaeTcA COOTBETCTBYIO-
LiaA OTMeTKA.

[ns ocywecTBneHus nepsoro nycka
1 exxerofHoro TexHu4yeckoro oécny-
xuBaHuA(1 pas B 12 Mec.), pekoMeHAay-
eM obpalyaTtbcsi B aBTOpU3OBaHHbIe
CepBUCHbBIe LIeHTPLI koMnaHuu Navien.
Appeca n TenedoHbI CePBUCHBIX LIEHT-
pPOB MOXHO Yy3HaTb B TOPryloLiein
OopraHu3aLuK, Ha caifte www.navien.ru
1nu no TenedoHy ropsvein NUMHUKN —
8-800-505-10-05.
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image28.png
YcTPOACTBO M OCHOBHbIE aneMeHTb! kotna Navien Deluxe One

3amywixa aoaayxo3abopHoro
OTBOPCTHS
Konnexrop abiMoBhIX rB3cs
- TenICOBMEHHNK W3
HepxaBseloule#l crani
PacwupuTencHbii 6ak
[arumk neperpensa
3nexkTpoas podkdra
lopenka
Konnektop c ¢opoyHiamu
[ Tpanchopmerop poxmra
Bextunstop
[eT4uK SaBNeHUs BO3ayXE
(APS) || l
I Kowvpannep

la30BbIA KNanaH

Tpexronoeol knanax

Bbixog QTONUTENbHOK BOOL
(nogaqa)

J -

MpenoxpaHMTansHLid knanaH

JlaTuK Q8BN6HKA

LIMpKy IAUMOHHbIA HAcOC

Manxomerp

3arpyaxa Goinepa

PP

®UNLTP OTONUTENLHOMR BAAL!

Bxog oronuTansHoW Bogb
({o6parxa)

Obparka Boanapa

ManowmeTp. MokasbiBaeT aasnexHue Bogbl B Kotne. Ecnu gaeneHue nagaer HWxe
0,5 6ap, oTKpoWTe NOANUTOMHLIA KpaH U AoBeaUTe AaBrneHue [0 TpeByeMOoro 3Haq4eHuUs!

Monaya raza

(1,2 - 1,5 6ap), nocne Yero 3akpoinTe NOANWUTOHHBIMA KpaH (CTp.26).

MpenoxpaHutenbHblii KnanaH. Mpy Yype3MepHOM NOBLILWEHUN AaBNEHUA
OTONMUTENBLHOW BOOb! B KOTNE, 3TOT KIanaH asToMaTuyecky copackiBaeT uabbiTouHyto
BOAY, YToObl BepHYTL AaBneHve B HOpMy. CGpoC ocyLLECTBIAETCA NPy AOCTWKEHUM
[aBneHvs oTonuTensLHol Boabl B Kotne 3 bapa.

OunsTp oTonuTensHOM Bogkl. Cobupaert 3arpszHsioLLme BellecTsa, obpasyiowmecs
B NPOLIECCe KCTUTyaTaLmy B OTONUTENLHON BOOE, TeM CaMbIM NPENSTTCTBYS NOHVDKEHMIO
appexTuBHoCcTY paboTtsl koTna. HeobxoanMo cucTeMaTHECKM npoyvLlaTh prnsTP,

TaK KaK ero aarpsa3HeHue siBnsieTcs 0OHOM U3 NpUYUH neperpesa Kotna (cTp.28).
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YnpaBneHue Ha nepegHen naHenu

O & & + Rt

8
\
S
o
N
N
|

dJyHKLI,VIOHan bHble KnaBULLUUX KOTNa

| MepeknovaTens
Knaeuwwa otonneHus O ON/OFF

@ _ﬂ]J- YcTaHoBka @ KHonka c6poca

Temneparypbl Harpesa RESET MCrorb3yeTest npu
BO3HWUKHOBEHWUU OLIMGKM.

Knaeuwa ropsiyei sogpb!

® I[T\ KoHTponb Temneparypsl @ % Knasuwwa suma/neto

ropsa4en Bofabl

® /j-l‘l\ He ucronkayercs ® —I_ yBennyeHne/yMeHbLUeHe

PyHKLMM KOTNa

i) L, 7 g

OrtonneHue 3auma/neTo lopsvas Boga He ucnonbayercs

MoBTOpHLIN Harper lopenue Mpoeepka (c6oit) KoHTponb

LUMPKYNALUOHHOM
BOAbI
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I'IepeKmoanenb NMUATaHWA KOTJ1a

1. Mpu HaxkaTK nepexnioyaTens (Q) Ha MaHenun yrnpaeneHns KOTeN 3anyckaeTcs.
2. [oBTOPHOE HaXkaTue nepeKnioyaTens (Q) OCTaHaBnMBaeT paboTy KoTna.

C6poc owmnb0K KoTna

1. B oTo6paeHUM KoAa HeMCNPaBHOCTH, HAXKMUTE KNasuLUy (Q ).

2. Mocne otobpaxeHuna RESET B TeueHMe 3 ceKyHg, ecnuv ycrosue olnbKu
YAOBNETBOPALCTCA, HEUCNPaBHOCTb YCTPaHACTCA.

3. Ecnv HemcnpaBHOCTb He MOXKET 6biTb YCTpaHeHa, Kof HencrnpasHOCTH oTobpasuTca
CHOBa yepes 3 ceKyHAbl.
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HacTpoika pexxumoB 3uma/nerto

1. YCTaHOBMTE NETHUI MM 3UMHMIA PEXMM C MOMOLLbIO KNaBuium "3uma/neto” (%4 ).
2. Mpy NCMONb30BaHMM TONBKO FOpAYEii BOfbl, HaXMUTE KHOMKY ce3oHa (%),
Ha XK pucnnee oto6pasuTcA neTHWiA ce3oH ([3]).
3. Mpw Mcnonb3oBaHWUM FOpAYEli BOAbI M OTONNEHNA OAHOBPEMEHHO, HaXKMUTE KHOMKY
ce3oHa (%), Ha XK aucnnee oto6pa3nTca 3uMHNIA ce3oH ([&]).

PerynprBane TemMmneparypbl OTONUTEesNIbHOMN BOAbI

1. Temnepatypa HarpeBa MoXeT 6biTb OTpErynMpoBaHa ¢ NoMOLLbIo KHOMKW Harpesa ([T7)
Ha OCHOBHOM 3KpaHe.

2. Bo BpemsA KOHTpONA TemMneparypbl Harpesa 3aropaetcs 3Hayok ([I[J) v 3agaHHoe 3HayeHne
TeMnepartypbl HarpeBa Ha MHGOPMaLIMOHHOM avcriniee 6yaet muratb Kaxgple 0,5 cekyHpl.

3. OTperynupyiTe TemnepaTypy € NOMOLLbIO KNlaBuLL +/-,

4. Temnepatypa MoeT 6bITb ycTaHOBNEHa ¢ Wwarom B 1 rpagyc. Mowie 3aBepLUeHUA HAaCTPONKK
HKMUTE KHOMKY PEXMMA JIETHUIA CE30H / 3UMHUI CE30H (%4,), YTOBbl COXPaHMTb 3HaYeHME
Temneparypbl.

5. B npouecce ycTaHOBKY TEMMNEPATYPbI, ECNN B TeUEHUE 5 ceKyHz, He GyaeT HaxkaTa KiaBuwa
HarpeBa, OKOHYaTeNIbHOE 3HaYeHKe TEMNEePaTyPbl aBTOMATUUECKM COXPAHUTCA Ha IKPaHe.

6. [lnana3oH perynupoBKu TeMNEpaTypbl HarpeBaemoii Bogbl coctaBnAeT 40-80 rpagycoB
Llenbcun.
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HacTpoiikn noBTOpHOro HarpeBa

1. NMpw HaxaTK KHoMKW Harpesa ((I) B TeYeHMe 2 ceKyHA, 3Ha4OK MOBTOPHOTO Harpesa (X))

2

npeo6pasyeTcs B peXKMM NMOBTOPHOTO HarpeBa.
. Mocne 30 MUHYT NOBTOPHOrO Harpesa, ocTaHaBIMBaeTcA Ha 30 MUHYT.(Default)

3. HaxaTue KnaBuLIN Harpesa B Te4YeHne 2 CeKyHJ BbIKITIOYUT 3HA4YOK NOBTOPHOIO Harpesa u

BEPHET K HOpMabHOMY PeXKUMy paboTbl.

PerynupoBaHue TemnepaTtypbi ropsiueil Bogbl

3.
4,

m - e - 4+ . —

. Ha ocHoBHOM 3KpaHe Bbl MOXeTe OTperynMpoBaTb TemrnepaTypy ropsuei sogbl
MOMOLLbIO KNaBuLLK ropadei sogbl (A).

Bo Bpems KOHTpOIIA TeMriepaTypbl ropAYeli Bogbl 3aropaeTcA 3HauoK (1)) 1 3HaueHne
HaCTPOIKN TeMNepaTypbl ropAYeii Bofbl Ha MHGOPMaLIMOHHOM Aucriee 6yaeT MUratb
Kaxagble 0,5 ceKyHabl.

OTperynupyiTe Temnepatypy ¢ MOMOLIbIO KNaBuLl +/-.

TemnepaTtypa MoeT 6bITb YCTaHOBAEHa C lwarom B 1 rpagyc.

Mocne 3aBeplueHNA HACTPOWMKM HaXKMUTE KHOMKY PeXnMa NETHAN Ce30H / 3UMHUIA
ce30H (%% ), uTo6bl COXpPaHNUTb 3HaUYEHWE TeMMepPaTypbl.

B npouecce ycTaHOBKM TemMnepaTypbl, eC/M B TeueHne 5 ceKyHa He ByaeT Haxata

KNnaBuila HarpeBa, OKOH4aTeNbHOe 3Ha4yeHne TeMnepaTypbl aBTOMaTUHECKN COXPAHUTCA

Ha 3KpaHe.
6. [lnana3soH perynMpoBKn Temnepatypbl ropsavei Bofbl coctasnAet 30-60 rpagycos
Lenbcus.

_____________________________________________________________________________________ N
,' 2 1. Tpu nCnonb3oBaHNM ropayeii BOAbI, HE MEHA|TE TEMNEPATYPY ropAYei BOAb, |
TaK KaK 3TO MO»KeT NPUBECTU K OXkoram. :
I 2. byabTe OCTOPOXKHDI, HE YCTaHABNMBaITE TEMMNEPATYPY ropAYei BOAbI CIULIKOM !
OcTOpOXHO BbICOKOM, TaK KaK 3TO MOMET Bbi3BaTb OXOru. !

.
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Harpes 6onnepa 'BC

JlaTumK KOHTPOIA TemnepaTypbi

B MopcoeauHUTe AaTuMK TeMnepaTtypbl 6aka ropsuein Bogbl K nepepHeit Knemme

rNMaBHOIo KOHTponnepa.

B Pe3epsyap ropsaueil Bogbl perynmpyeTcs 3afiaHHo TeMrnepaTypoii ropaJeil Bofibl.

B 3apaHHanA Temnepartypa: 30-60°C

KOHTponb Temnepatypbl Mogauu BOApl

80°C

B coctosiHmn ON

Tekywwlan Temnepatypa <3agaHHan
Temneparypa -3°C

B coctosHnmn OFF

Tekylas TemnepaTypa> 3ajaHHan
TemnepaTtypa

Oucnnen (HacTpPOKK NapameTpoB)

MNapametp QOyHKumA Awucnnen
(T) AkTMBaUwWa gatimka 6oiinepa | THE: latumk Temnepatypbi Mpu Ucnonb3oBaHUKM AaTuUKa
aKTUBEH TemnepaTypbl

B MecTo noaKnioUeHUA KINeMMHOM KONOAKU
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MecTo ycTaHoBKU

MopknioHeHue aatiuka I

TeMneparypbl Goitnepa BC l

SN

OIQIQIO

maBHbIA
KOHTponnep
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DOyHKuma npuoputeTta ropayen soanl (npuoputet NBC)

Korga ¢pyHkuua Harpesa oTtonneHus n MBC BkloueHbl ogHoBpemeHHO Navien
Deluxe One cHauyana HarpeeT 6oiinep BC, a 3aTem NepeKniounTCA Ha OTOIUIEHME.

B Harpesaiite 6aKk ropsaueii Boabl 1 pa3 B Hepenio v gaite emy npopaboTaTb
He MeHee 2 MUHYT npu Temneparype sbiwe 60°C.

B Bak ropsadeii Bogbl UCNoNb3yeT aHTUGaKTepuanbHylo GyHKUMIO 1 paboTtaeT
npu 6o/ee BbICOKOW TeMNepaType, YeM paHee YCTaHOB/EHHas.

Oucnner (HacTPOKKM NapameTpoB)

Homep HacTpoliku
[IuranasoH HacTpoek YcTaHOBKa N0 YMONYaHMIO
napameTpoB
(U) Bpemn npuoputeta IBC | 0-180 MyHYT 30 MUHYT
(X) AHTMGaKTepranbHasn ON/OFF OFF
byHKUMA
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Wcnonb3oBaHue 6e3 6oiinepa NBC

B Ecnwv Bbl He ncnonb3ayeTe 6ak ropayei Bofbl, NapameTp HeOOBXOANMO N3MEHUTD
Ha “Heuncnonb3oBaHWe 6aka ropauei Bogbl”

B Ecnv Bbl He N3MeHWTe NapaMeTpbl, Tpou3oingeT owmnbka. (Ownbka «480»)

B Hacrpoiika napaMeTpoB [Hencnonb3oBaHUA 6aka ropaYen Bogbi]

1. B <HopmanbHOM pexkume paboTbl> HaxxmuTe KHonku [Topsayan Boaa] n [Ce3oH] 6onee
5 ceKkyHa, uto6bl BOWTU B <PeXXum cneLmanbHbIX NapaMeTpoB>.

ﬂ]].[/-,,-\]./,ﬁ-\.g.[%-!._|_._
- 5 sec g

2. Korpa Ha naHenu otobpaxaetca [1.PAR], HaxmuTe [fopsavan Bofal oavH pas, utobbl 0To6pa3nThb
[PASS], v ele pa3 HaxxmuTe [fopsuas Bogal, uTo6bl BOiATU B <Pe>Kvim BBOAa Napons>,

3. Nocne HayanbHoro otobpakeHna “0000", M3MEHMTE NMOJIOKEHWE BBOJA NApONA € MOMOLLbIO
KHOMKK o6orpeBa 1 M3MeHUTE YACIIO C MOMOLLbIO KHOMOK [+] / [-].

r—== Q | A
i - Mm -~ &K - =2 - % e, H] _|_ @ —
L—-dJd | SR S E
WM3MEHUTh LIMGPhI YBENMUEHVE/YMEHBLUEHME
LmMoP

4. Beegute naponb «1234» 1 BoliauTe B <Pexxnm oTobpaxkeHnA NnapameTpos>.
Haxumaitte kHonku [+] / [-], noka He otobpasutcs [T.THE].

A B

5. Yto6bl M3MeHWTb NapameTpbl, HaxmuTe [fopAvan Boaal oagnH pas 1 kKHonkamu [+]/ [-]
yctaHoBuTe [T.OFF].

6. Ecnu Bbl HaxxmeTe KHOMKY [fopAyan Bofa] Unu He HaXKMeTe HY OfHY U3 KHOMOK B
TeueHue 10 cekyHa, 6yayT npUMeHeHbl NoCIe[HUe HaCTPOKKW, U Bbl BEPHETECh B
<Pexum oTobpakeHUA NapaMeTpoB>.

7. Mpw HaxaTm KoHNKK <Ce3oH> B [Pexiime oTobpaxeHs napameTpoB] 2 pasa, Unm ecnm B
TEYEeHUM 5 MUHYT He ByaeT HaxaTa HY OAHa KHOMKa, YCTPOMCTBO BEPHETCA B OGBIUHBIN PEXKMM.
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TepmocTaTt Cnocob yctaHOBKM

B lMogkniounTe TEPMOCTAT K KNEMMHOW KOJTIOAKE Ha NepegHei NaHenn KOHTposepa.

B Temnepatypa B 6oiinepa BC perynnpyercA B COOTBETCTBUM C 3afaHHOM
TemnepaTypoi TepMmocTaTa.

B HacTpoiika napameTpoB TepMocCTaTa

1. B <HopmanbHOM pexxmume paboTbl> HaxmuTe KHonku [Topsyan Boaal 1 [Ce3oH] 6onee 5
CeKyHA, UTo6bl BOVTM B <peXMm creLimanbHbIX MapameTpoB>.

o - m- Ao L%+ =
B 5 sec -

2. Korpga Ha naHenu otobpaxaetcs [1.PAR], HaxxmuTe [fopayan Bogal ogvH pas, utobbl 0To6pasnTb
[PASS], v elle pa3 HaxmuTe [Topauas Boga], utobbl BOWTU B <PeXKvimM BBOAA Napons>.

3. Mocne HayanbHoro otobpaxeHus “0000%, UsMeHWUTEe NONOXeHWe BBOAA NAPONA C MOMOLLbIO
KHOMKM 060rpeBa n M3MEHUTE YACIIO C MOMOLLbIO KHOMOK [+] / [-].

I - 4 - QT’T\ . g . % . |_|_ . —

L—-d L= — E

WU3MEHUTbL LIU®PbI YBENIUYEHWE/YMEHbLUEHWE
LnoP

4. BeeguTe naponb «1234» 1 BoauTe B <Pexxum otobpaxeHua napameTpoB>.
Haxwvmaiite kHonkw [+]/ [-], noka He oTobpasutca [S.oFF].

5. Yto6b1 M3MeHUTL NapameTpsl, HaxxmuTe [fopsAvyas Bogal oguH pas u kHonkamu [+]/ [-]
yctaHoBuTe [S.THE].
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6. Ecnu Bbl HaXXMeTe KHOMNKY [TopAYan Bofa] WK He HaXMeTe HU OIHY U3 KHOMOK B TeueHue 10
cekyHa, 6yayT NpumeHeHb! NOCNE[HNE HAaCTPOKW, U Bbl BepHeTech B <Pexum otobpaeHns

napameTpoB>.

7. Mpw HaxkaTn KOHMKK <Ce30H> B [Pexxme oTOGpakeHUs NapameTpoB] 2 pa3a unn e B
TeYeHUM 5 MUHYT He ByeT HaxkaTa HY OfiHa KHOTIKa, YCTPOMCTBO BEPHETCA B OObIYHBINA PEXUM.
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Mepbl npeaoCTOPOXHOCTU OANA NpeaoTBpalleHusn
3amMep3aHnAa CUCTeMbl OTOMJNIEHUA B 3UMHUNA nepuoa

He otkniovanTe KOTEN

OT UCTOYHMKA INEKTPONUTAHMA.
Ecnu kotén He GyneT ncnonb3oBarLes
B Te4eHWe AByx-TPEx u Bonee aHen,
He OTKSlo4HaWTe ero OT UCTOYHMKA
NUTaHKA, Tak Kak pyHKUUSA 3almTbl
OT 3amep3aHus paboTaeT oOT arneKkTpu-
yectBa. Ecnu kotén obectoudeH, To
(hyHKUMSA 3aLLMTBI OT 3aMEP3aHUA He
cpabotaet. 310 NpMBEaET K 3aMep3a-
HUIO BOAbl B CUCTEME OTOMIIEHUSA WU,
KaK CneacTeue, K NOBPEXOEHWUIO CaMon
CUCTEMbI OTOMSIEHMA M KOTNa.

|

MpoBepbTe NONOXEHUE KPAHOB

B CUCTE@Me OTONJIEHUSA.

Y6eautech B TOM, 4TO BCE 3anOpHbIe
W pacnpegenuTerbHbie KpaHbl

B CUCTEME OTOM/IEHUS OTKPbLITbI.

NMpoBepkTe NonoXxeHue rasoBOro
KpaHa.

Y6eautech B TOM, YTO KpaH, NepeKkpbI-
BaIOLLMIA Nofady rasa B KOTEST, OTKPbIT.
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Mepbl npeaoCTOPOXKHOCTU ONA nNpeaoTBpalleHUunA
3aMep3aHnAa CUuctTeMbl OTOMNMIEHUA B 3UMHUA nepuoa

Tennousonaumsa Tpyo.

Mpn HeoGXOAUMOCTH, pekoMeHayeTCA
Tenno13onMpoBarb Tpy6bl CUCTEMBI
OTOMJIEHUS, HE HecyLue DYHKLUIo
TENrooTAa4M, a Taloke BOOONpPOBOOHbIe
TPYObl cucTEeMbl BOAOCHaBXeHMs.
Onsa Tennousonsauumn Mcnonb3ynte
cneunanbHbIi U30NALMOHHBIA MaTe-
puan.

il
gl

CnuBaiiTe Boay M3 KOHTypa
OTOMJIEHNUA U KOHTYpa ropavyero
BOAOCHabXeHUsA, ecniu KOTén He
Oyaer ucnonb30BaTLCA B TeYeHUe
ANUTEeNLHOro Nnepuoaa.
AnuTenbHbilA NPOCToi Kotra (0COGeHHO
B XOINOAHOE BPEMS roga) MOXET Bbi3-
BaTb 3aMmep3aHue BoAbl B cucTeMe
OTOMNMEHMs, B CUCTEME MOPSYETD BOLO-
cHabXeHusi 1 B caMOM KoTre.

Kak cnutb Bogy onucaHo Ha cTp. 27.

MNpepoTBpalLeHWe 3aMep3aHusa BoAbI
B Tpy6ax ropsiyero BoAocHatkeHus.
3amep3aHue BoAkl B Tpy6ax o6LIMHO
NPOMCXOAMT B XOrNogHoe BpeMs roaa,
B ClyJae ecsii XO3sIMCTBEHHas BoAa
He pacxofyeTcs, a TpyObl CUCTEMBI
ropsiuero BOAOCHaGXeHUs He U3onu-
poBaHbl. Ecriv cyLLecTByeT onacHOCTb
3aMepaaHus Boabl B Tpy6ax cuctembl
ropsiyero BoOAoCcHaGXXeHUs, OTKporTe
KpaH ropsiueit Boakbl Takum obpa3om,
uyTo6bl BOAa cTekana HeGonbwum
NOTOKOM.

HeiicteuA npu 3amep3aHun BoAbl B
cucTemMe OTONMEHUS.

Ecrv npousoLuno samepaaHue sogbl B
cucTeMe OTONMNEHVs, NporpeiiTe TpyObl
C roMowbio cheHa WM Opyroro
HarpeBaTernbHOro npubopa.

B criydae, ecnv npuHsiTble Mepbl He
npuvHECYT pesynbrara, obparutecb B
CrNeumananpoBaHHyo CEPBUCHYIO

Cryxoy.
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INQWVIEN HacrenHbit rasosbiil koten

PykoBoacTBO
nonb3oBaTens

WHeTpyryus no akcnnyataymum v obume
PEKOMEHAALIMM NO YCTAHOBKE

Model
Navien Deluxe One - 24/30/35/40K

Kowranma “KD Navien® nmeeT cegymowme ceprudniars:

HEC@DQREX<BV

- na npaBunbHONA 3KCrUTyaTalUMK KoTna BHWMarenbHo NpolyvTaiTe 3T0 PYKOBOACTBO.
- Bcema xpaHuTe 310 pykoBOACTRO B AOCTYTIHOM MECTe.
- B uensix noBbILEHHA Ka4ecTea Wagen1s, MHopMaLKs B AaHHOM PYKOBOACTSR MOXET BbiTe

HaMeHeHa 6e3 NpeBAPUTRNLHOM YBELOMMEHMS.

- B panHom pykoBoacTee W306paxeHus MOryT He COOTBETCTROBATL Wagenuio, Kotopoe Bei kynunw.
- PexomeHayeMoe BxofiHoe Aarnexve rasa 13-18 Mbap.
. TecTHpoBaH Ha nepenanb! HanpsXeHWs)
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UucTka BHeWHei NOBepXHOCTU Kopnyca KoTna

1.0TKNIOuYMTE KOTEN OT UCTOYHMKA
3neKTpoONUTaHUA nepen Ha4vyasrioM
YUCTKM.

OTkrioumTe KOTEN OT CETEBOM PO3ETKM.

2.MepekpoiTe nogauy rasa B KOTén
nepeg Ha4yasioM YMCTKM.
MepeKpoliTe rasoBblii KpaH.

.

3.PerynapHo npoBoauTe YUCTKY
BHELIHEW NOBepPXHOCTU Kopnyca
KoTna.

HaunHaTtb YMCTKY BHELLHeA NOBEPXHOCTU
Kopryca KoTifia MOXHO MO MCTeYeHUU
OfHOro Yaca rnocsie ero oTKM4eHUs
OT MCTOYHMKA 3SEKTPONUTAHMUS.
YucTky pekomeHayeTcs MPOU3BOAUTL
C NOMOLLIbIO CYXOW MAMKOW TKaHW.
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HanonHeHue KOTNa U cUCTEeMbl OTONNEHUA BOAOW

lMeped HayanioM 3Kcryamauuu komisa, Komésn u cucmemMy OmoriJieHuUs!
Heobxolumo HarnonHume 800oil. Ecnu cucmema omonneHusi U Komérn He
HaroHeHs! 8000L LU HarofHeHbl HeA0CMamoYHO, MO Ha 8bIHOCHOM ITyJibme
ynpaeneHus1 Mu2aem uHOukamop “Aeapusi”, a Ha ducririee omobpaxkaromcsi

KOO owubku “302”".

Cucrtema otonneHun Navien Deluxe One He UMeeT aBTOMaTUUECKOro BO4OCHabXeHUA
U HeoBXO[UMO YCTAHOBUTb AOTIONIHUTESNbHbIA BOAOMNPOBOA.

h
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CnueB BOAbLI U3 KOTNA

1.0TKNIOMMTE KOTESN OT UCTOYHMKA
3NEeKTPONUTaHUA Nepea Havyanom

cnuBa BOAbl.
OTWIIOuUTE KOTEN OT CETEBOMA PO3ETKN.

2.MNMepexpoiiTe Nnopayy rasa B KOTEN
nepen Ha4yanom cnuBa BOAbl.
MepekpoiTe ra3oBbli KpaH.

3.Cnue BOAbI M3 KOTNA.
MepekpoiiTe BCe 3anopHbIe KpaHbI
(1,2,3,4) B cMcteMe oTonneHus.

=N

3.2.OTKpOWTE CAIMBHYIO 3arnyLuky,
PaCioNOXEHHYIO BHU3Y KOTIA U CrIETe
OTONUTErNbHYIO BOAY.

aarnywka
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Yuctka chmnbTpa oTonMTenbHOM BoAbI

1. CneifTe Bogy 13 KoTna.

Ha cTp.27 paHHOro pykoBogcTtea
nogpo6Ho onucaHo kak cnuTb Bogy
U3 KoTna.

CneliTe Bogy COrnmacHoO UHCTPYKLIMA.

2. UaBneyeHune chunbsTpa oTonute-
NbHOW BOAbLI U3 KOTNA.
BHumaHue! MNMepen naeneyeHnem
dunsTpa U3 koTna Heobxoaumo nog-
oxgarb noka KoTen ocTbiHeT!
MoesopaunBas HUNLTP NPOTUB Yaco-
BOW CTpErKM1, U3BMEKMTE EI0 U3 KOTIa.

3. YaaneHue 3arpsisHeHUA U3 CETKU
cdunsTpa.

Ypanure 3arpssHeHmns U3 ceTiv counsTpa,
NpoMbIB €€ BoAOW Noa HaropoM.

4. YecraHoBKa punbTpa oTonuTen-
bHOW BOAbI Ha MecTo.
YctaHoBuTE huUnbTp Ha pabouee
MECTO, 3aKpyTMB ero rno 4acoBoW
cTperke.

5. MNogxniounTe KOTEN K UCTOYHUKY
ANEKTPONUTAHMUA.

MoaxniounTe KOTEN K pO3ETKE MeKTpo-
cetu.

|

6. BoccTtaHoBuTe nopayy rasa.
OTKpoiiTe rasoBbIA KpaH.

N
T
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YucTKa BHEILIHEA NOBEPXHOCTU KOPMYCA KOTNA oo 25
HanonHeH1e koTna n CUCTEMB! OTOMNEHNA BOAOW ..o 26
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Bo3amMoXxHble HeucrnpaBHOCTU U €nocoobI nx yCTpaHeHuA

Tpu obHapy»xeHuu Kakux-iiubo Henonadok 8 pabome Komna, neped mem,
Kak 06pamumbCs1 8 Cep8uUCHY0 crlyby, nonbimalimech CaMOCMOsIMEesIbHO,
C MoMOoWbI0 npueedeHHoU Hke mabnuubi onpedesiumes NPUYUHY Heronaoku
U ycmpaHume eé, eciiu ycmpaHeHue Heronadku He npomueopedum HopMam

mexHuKu 6e3onacHocmu.
Henonagka Boamo)Hasi npuymHa Dencteus
MNopoxauTe, noka
Mamens Her nutanus B anektpoceTn = BO30GHOBUTCA Nofdada

yrnpaBneHusl He
BKIIOYAETCH, KOTEN
He 3anyckaeTcs

SNeKTpoaHepruu

LUHyp nuTaHus
OTKMIKOYEH OT 3NeKTpoceTu

MoaknioumnTe WHYp
NUTaHWA K
3NEeKTPOCETEBON PO3ETKE

Ha aucnnee KoTén u Tpy6bl cUCTEMBI HanonHute kotén
BbICBEYMBAETCH QTOMMEHUSA HE HAMOMHEHBI 1 TPYObl CUCTEMBI
KOO HEUCTIPaRHOCTM BOAOW UNU HanonHeHb OTONNEeHUsi BOAOW
“302" HegocTaTouHo (cTp.26)
Ha gucnnee . .
BbICBE4MBAETCA [a30BbLIV KpaH 3aKpbIT " np;l;gijgil;l:a?ym
KOO HEUCTPaRHOCTM
“003" rasa

Kotén paGoTtaet B
0a6bIYHOM pexume,
Ho achheKkTMBRHOCTh
Harpeea CUCTEMbI
oTonneHus
3HaYUTENLHO
CHUuaunach

3acopuvncs dunbTp
oTONUTENkHOW BOAbI

MpoeeauTe YUCTKY
hunbTpa OTONUTENBHOM
BoAbl (cTp.28)

B cucteme otonneHuns
CKONUIcA U3bbITOYHbIA

BO3AYX

Ynanute Bo3gyx ua
CUCTEMbI OTOMMEHUs

Mocne yCcTpaHeHMnAa Henonaaku nepesanycture KOTEnN cnegylowmm 06pa30M:
BKITHOUMTE KOTEM U NO UCTEYEHUN OOHOMN MWHYTbI Nocne caMoanarHoOCTUKM CUCTEMbI

BbIKIIO4MTE ero, a 3aTeM BKITHo4YnTe 3aHOBO.

Ecnu nocne ykasaHHbIX AeWCTBUM Henonaaka He GyaeT ycTpaHeHa, o6paTutech

B aBTOPM30BaHHYIO CEPBUCHYIO CITYXKBY.

Ecnu Bbl He MOXKETe CamMOCTOATENBHO ONpeAenuTL NPUYKUHY Hernonaaku B pabote
KOTINa Unu Henonajka He onMcaHHa B BhILLENPUBEAEeHHOW Tabnvue, o6patutech

32 NOMOLLbIO B @BTOPU30BAHHYIO CEPBUCHYIO CITYXGY.
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O6s3aTenbHbie ycrnoBusi U Heo6xoauMble AeACTBUSA Nepen

Ha4yanom yCTaHOBKHU KOTNna

Meped ycmaHoekoll komna Heobxo0umMo 8bISICHUMb, KaKkol mur 2a3a
nodaémcs Kk mecmy npedcmosuwell sKkCrlyamauyuu Komrna u 8 Kakom

COCMOAHUU an1eKmpocems.

a3 gnsa akcnnyaTauuu KoTna.
HacTteHHble rasoBbie KoTnbl Navien
Deluxe One moryT paboTarb Ha NPUPOSHOM
1 Ha CXWKEHHOM rase. Ecnu Bbl Hame-
peBaeTech SKCMIyaTUpOBaTh KOTEN
Ha CXWXEeHHOM rase, Heob6xogumo
Npou3BECTU NepeHanaKy KoTna.
MepeHanagky kotna ansi pabotbl Ha
CXWKEHHOM rase J0ImMKeH BbINOMHUTb
KBanuULNPOBaHHLIA Crieyuanucrt.
He ucnonbayire ans pabotbl KOTNa ras,
He NpefyCMOTPeHHbI MPoV3BoaUTENeEM.
Tun raza npeayCMOTPEHHBIA ANs SKC-
nnyartauuu Balero KoTna ykasaH Ha
Tabnu4ke, pacnonoXeHHON Ha NPaBoW
60KOBO# NaHenu, CHU3Y.

OneKTponuTaHue KoTna.

Mepea HayanoM ycTaHOBKU KOTNa,
HeobXxoauMO NoaBECTU ANEKTPOnUTa-
HUe K MEeCTY YCTaHOBKH.

1. ICTOMHUK ANeKTpPOnUTaHuA Ans aH-
HOIO KOTINa A0IDKeH UMETL CrieayoLLmne
napamertpsl - 2308, 50Iu.
Mcnonb3oBaHWe UCTOMHUKA NUTaHWUSA
C NapaMeTpamu OTMUYHBIMU OT YKa-
3aHHbIX MOXET NPUBECTU K NOXapy,
CHWXeHUIo 3hpeKTUBHOCTU paboThl
KOTMa UNnv K COKpaLLeHUIO CpoKa ero
3KCMyaTauum.

2. He noakniovante K UCTOYHUKY NU-
TaHuA pyTve anekTponpubopbl naparn-
nenbHO ¢ KOoTnom. He ucnonbayiTte
npu NOAKMNIOYEHUN YOSTIMHUTENN U
NnepexoaHVKA.

HecobniopeHne BoiwenepeqrcrieHbIX
mep 6e30MacHOCTH MOXET NPVBECTH
K KOPOTKOMY 3aMbIKaHU1IO areKTponpo-
BOZKM, @ TaKKe MOXET NOCIYXUTb
NpUYUHON Noxapa.
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O6me Tpe6oBaHUSA K NOMELLEHUIO, Fe YCTaHOBNEH KOTEN

BeHTUNALUA NOMELLeHMUS.

B nomelLieHum, rae yCTaHOBMEH KOTEN,
HeobX0aUMO UMETb NMOCTOSAHHO Aeit-
CTBYIOLLYIO MPUTOHHYIO U BbITSDKHYIO
BEHTUNAUMIO. [1BEepy 1 OKHA K NPUTOM-
HOW W BbITAXHOW BEHTUNALUN He
OTHOCSITCH, €CINA OHU He 06opyAOBaHbI
YCTPOMCTBOM NpenHa3HavYeHHbIM Aris
NOCTOAHHOIO ABWXEHUSA BO3ayxa
(>xanio3n, oTBEPCTUSA B NOMOTHE ABEpY,
BEHTWIATOP B OkHe 1 Tn.). [Nocne BBopa
KOTINa B SKCTUTyaTaumio, B MOMELLEHAN
He JOMyCKalTCs CTPOUTErNbHbIE pa-
60TbI, NPY NPOBEAEHNN KOTOPbLIX MOXET
ObITb MAMEHEHA KOHCTPYKLMSA NPUTOH-
HOW WNU BbITSHKHOW BEHTUNALMWN U,
KakK CrieqcTeve, UaMEeHEHO KOrNM4ecTBo
BO34yXa, NOOABAEMOI0 B NOMELLIEHVE,
rae ycTaHoBNEH KOTEén.

3awmTa nomeLLeHUA OT BO3AeCTBUMA
OKpYyXatoLleih cpeabl.
MomeLueHne, B KOTOPOM YCTaHOBIEH
KOTEN He A0MKHO BbITb NOABEPKEHO
BO30EUCTBUIO aTMOCEPHBIX OCAAKOB,
BETpa, a TaKkkKe BO3AEUCTBUIO Tanon
BOAbl, UCMAPEHWIA BNarv 1 np.

Pasmep nomelueHwms.

MomewleHue, rae ycTaHOBMEH KOTEN,
[OIDKHO BbITh AOCTATOMHO NPOCTOPHBIM,
yT06bI 60 YA0EHO IPOBOANTL TEXHUHECKOE
obcnyxvBaHue n pEMOHT KoTnia.

BnaxHoOCTb B NOMELLeHUM.
KoHueHTpauusi Bnaru B noMeLleHum,
roe yctaHoBJfieH KOTén, AoMXHa
COOTBETCTBOBaTbH HOPMATVBHLIM Tpe-
60BaHUAM OIS XKUNbIX MOMELLEeHWHA.
He ycTtaHaBnuBaiiTe KOTéN B Taknx
noMel,eHUaAX Kak BaHHas, 6aHs,
KOMHaTa ¢ bacceilHoM. MoCcTOAHHO
NPUCYTCTBYIOLLIAsA ChIPOCTL U HEOOCTATOK
KUCIOpOda MOTyT HapyLLUMTb NpoLece
rOpeHusi B KOTIe, a Takke orpaHUYUTb
CPOK 3KCNyaTauum KoTna.

He gonyckaeTcsa xpaHUTb B Nome-
LWeHUN.

1. He ponyckaeTcsl XpaHuTb B NoMe-
LLIEHWUW, [Ae YCTaHOBIEH KOTEN, fierko-
BOCIMIaMEHSIIOLLMECH U OrHeomnacHbie
BELLECTBA, a TaKke roptovne marte-
puarnbl.

f‘ﬁ\\_:

——

2. He ponyckaetcsi XxpaHWTL B MoMelLie-
HWW, I7ie YCTaHORSIEH KOTES, XUMUYECKU
aKTUBHble BELLECTBA, Takue Kak amuak,
XI10p, cepa v pas3nuyHbIe KUCNOTbI.

3. He ponyckaetcs xpaHUTL B NoMeLLe-
HUW, e YCTaHORINEH KOTén, Kakve-nnbo
CcTpouTenbHble UNK Apyrue cbinyyne
MaTtepuanbl. Takke HeAONyCTUMO
NpOBOAUTL B NOMELLEHUN, rae ycTa-
HOBJEH KOTEn, paanuyHbie paboThl,
CBAA3aHHbIE C MHTEHCMBHLIM Mbleobpa-
30BaHUEM.
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